Bài giảng:	           LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU CHỈNH
        ĐỘ SÁNG ĐÈN DÙNG DIAC-TRIAC

I/ MUÏC ÑÍCH _ YEÂU CAÀU: 
- Hieåu vaø bieát ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá cuûa Thyristor thông qua mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Diac-Triac.
- Maïch veõ ñeàu ñaën, saéc neùt, phaân boá linh kieän hôïp lyù. Moái haøn chaéc chaén, boùng, maïch hoaït ñoäng toát baûo ñaûm ñuùng giôø qui ñònh. Ñaây laø maïch coâng suaát lôùn neân veõ ñöôøng maïch ñoäng löïc lôùn . Duøng VOM ño kieåm ñieän aùp taïi caùc chaân cuûa TRIAC khi gaén ñoäng cô coù coâng suaát lôùn .  .

II/ DUÏNG CUÏ _ THIEÁT BÒ:
- VOM, keàm keïp, keàm caét, moû haøn, dao, nhíp, huùt chì, maùy khoan, đèn báo 220V

III/ SÔ ÑOÀ _ VAÄT TÖ:
	- Linh kieän theo sô ñoà maïch.
	- Maïch in kích thöùôùc 4 x 4 cm, buùt loâng daàu.
	- Giaáy nhaùm, chì haøn, muõi khoan 1 li, xaêng, nhöïa thoâng.
	- Thuoác ngaâm (1 bòch/1 lôùp) 

		[image: ]
IV/ CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH: (qui trình coâng ngheä)
	- Vẽ mạch in
          - Ngâm mạch
          - Khoan chân linh kiện
          - Ráp linh kiện, khi ráp chú ý chân của Triac
          - Hàn chân linh kiện
          - Cấp điện cho mạch hoạt động
          - Sau khi mạch hoạt động tốt thì dùng VOM để xác định điện áp mở của Diac.
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