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ĐỀ 1
Câu 1:  (2điểm)

 Cho M = 1001110010110 (13 bit)

  P = 1010010 (7 bit)

           Xác định mã CRC dùng thuật toán Mod-2, và xác định T.
Câu 2: (1,5điểm)

        Trình bày các dạng mã phổ biến trong truyền dữ liệu?
Câu 3: (1,5điểm)
         Trình bày nội dung của phương pháp echoing?
Câu 4:  (2điểm)
        Vẽ dạng sóng và phổ tần của tín hiệu FM, dạng sóng FSK?
Câu 5: (3điểm)

         Một nguồn tạo thông điệp gồm các ký tự :
       AAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCDDEFGH

    a) Hãy lập cây nhị phân và mã hóa Huffman cho thông điệp trên. 

    b) Tính hiệu suất của mã hóa Huffman
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        ĐỀ 2

 Câu 1: (2điểm)
         Cho M = 1001110010110    (13 bit)

            P  = 1010010              (7 bit)

   Hãy xác định mã CRC dùng phép biểu diễn đa thức và xác định T ?

Câu 2: (2điểm)
        Vẽ dạng sóng và phổ tần của tín hiệu AM, dạng sóng ASK?
Câu 3:  (1,5điểm)

  Trình bày nội dung của các phương thức truyền dữ liệu?

Câu 4:  (1,5điểm)
       Trong KTTSL, dung lượng của một kênh truyền được xác định như thế nào?    
Câu 5:   (3điểm)
      Một chuỗi các khung có chiều dài 1000bits được phát dùng nghi thức RQ liên tục. Xác định hệ số sử dụng đường truyền cho các trường hợp sau đây nếu vận tốc truyền sóng là 2.10
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m/s và tỷ lệ lỗi bit đường truyền thấp có thể bỏ qua

      a) Đường truyền dài 1km, tốc độ 1Mbps và cửa sổ gửi là K=3
      b) Đường truyền dài 10km, tốc độ 200Mbps và cửa sổ gửi là K=10
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