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Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

         Câu 1: (2 điểm)
        Cho M = 1001110010110 (13 bit)
        P = 1010010 (7 bit)
             Xác định mã CRC dùng thuật toán Mod-2, và xác định T.
Câu 2: (1,5 điểm)
             Trình bày các dạng mã phổ biến trong truyền dữ liệu?
Câu 3: (1,5 điểm)
             Trình bày nội dung của phương pháp echoing?
          Câu 4: (2 điểm)
              Vẽ dạng sóng và phổ tần của tín hiệu FM, dạng sóng FSK?
 Câu 5: (3 điểm)
               Một nguồn tạo thông điệp gồm các ký tự :
              AAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCDDEFGH
             a) Hãy lập cây nhị phân và mã hóa Huffman cho thông điệp trên. 
    b) Tính hiệu suất của mã hóa Huffman
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Kỹ thuật truyền số liệu
	Lớp:  14CĐ-Đ1,2; 14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 1
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	M = 1001110010110 (13 bit)
P = 1010010 (7 bit)
· Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 
   R có 6 bít do P có 7 bit                                                                  
Nhân M với 26 ta được:  1001110010110000000                        
Thực hiện phép chia cho P:
1001110010110000000            1010010
               1010010                             
               001110001                                                                                   
                   1010010          
                   01000110                                                                                 
                     1010010
                     001010011
                         1010010                                                                              
                         0000001000000
                                     1010010
                                     00100100          
             Vậy suy  ra R=100100                                                                  
· Tìm T:
      T = 2n.M + R
          = 26.M + R                                                                                 
               = 1001110010110000000 + 100100
               =  1001110010110100100
          Vậy T = 1001110010110100100                                                    
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	· Nonreturn – to – zero – Level (NRZ-L)
0 = möùc cao
1 = möùc thaáp
Ñaây laø daïng maõ ñôn giaûn nhaát, hai trò ñieän theá cuøng daáu (ñôn cöïc) bieãu dieãn hai traïng thaùi logic. Loaïi maõ naøy thöôøng ñöôïc duøng trong vieäc ghi döõ lieäu leân baêng töø
· Nonreturn – to – zero – inverted (NRZI)
                            0 = chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít
   1 = khoâng chuyeån möùc ñieän theá ôû ñaàu bít
· Bipolar – AMI
             0 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)
             1 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 1 lieân tieáp     
· Pseudoternary
             0 = hieäu theá aâm hoaëc döông, luaân phieân thay ñoåi vôùi chuoãi bit 0 lieân tieáp
             1 = khoâng tín hieäu (hieäu theá =0)   			    - Manchester
        0 = chuyeån töø cao xuoáng thaáp ôû giöõa bít
1 = chuyeån töø thaáp leân cao ôû giöõa bít  -  --    
· Differential manchester
              Luoân coù chuyeån möùc ôû giöõa bít
        0 = chuyeån möùc ôû đaàu bít
        1 = khoâng chuyeån möùc ôû ñaàu bit  		            
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	*Nội dung của phương pháp Echoing :
 (
Bộ phát
Bộ thu
  Thông điệp
  Bản Sao
)    Trong phương pháp này phía phát sẽ truyền phía thu thông điệp, khi phía thu nhận được thông điệp sẽ phát lại bản sao về phía phát. Như vậy phía phát sẽ so sánh với dữ liệu nằm trong vùng đệm để biết là dữ liệu truyền đúng hay sai.     




	                                 
         Phương pháp này có khả năng phát hiện sai rất chính xác trừ trường hợp các bit ở thông điệp và bản sao sai trùng nhau. Tuy nhiên khả năng để có các sai trùng nhau là rất bé. Nhược điểm của phương pháp này là hiệu suất đường truyền thấp vì cùng một thông điệp phải truyền hai lần. Tuy nhiên phương pháp này có thể sử dụng trong môi trường công nghiệp có nhiễu loạn lớn và hiệu suất truyền không phải là vấn đề nghiêm ngặt.                             
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	Daïng soùng vaø phoå taàn cuûa tín hiệu FM  [image: ]
Trong kyõ thuaät ñieàu taàn FM duøng cho tín hieäu daïng lieân tuïc thì taàn soá soùng ñieàu cheá seõ thay ñoåi theo daïng soùng tín hieäu haï taàn .	 
Tín hieäu döõ lieäu soá cuõng ñöôïc truyeàn baèng phöông phaùp FM. Kyõ thuaät naøy ñöôïc goïi laø kyõ thuaät dôøi taàn (FSK: Frequency-Shift Keying).     
FSK ñöôïc duøng roäng raõi trong truyeàn soá lieäu. Trong FSK bit 1 ñöôïc truyeàn ñi bôûi taàn soá fm vaø bit 0 bôûi taàn soá f0 .  			 
Trong heä thoáng truyeàn söû duïng tieâu chuẩn cuûa haõng Bell thì bit 1 ñöôïc truyeàn bôûi taàn soá 1070 Hz (fm) vaø bit 0 bôûi taàn soá 1270 Hz (fs).       
Hình minh hoaï tín hieäu ñieàu cheá FSK      [image: ]
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 Vẽ hình đúng	                                        
                                                  














	Ký tự
	Mã

	A
B
C
D
E
F
G
H
	1
01
0011
0010
00011
00010
00001
00000


	

	




1











0,5



	
	b
	Hiệu suất:


                 H(X) = = ……=  2,03                                                                                                                  =……=  2,06                               

                           =  =   1                                          
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NỘI DUNG

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	




       Võ Cường                                                                                      Trần Hiếu Trinh
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