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Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

         Câu 1: (2 điểm)
                Cho M = 1001110010110    (13 bit)
                  P  = 1010010              (7 bit)
       Hãy xác định mã CRC dùng phép biểu diễn đa thức và xác định T ?
   Câu 2: (2 điểm)
             Vẽ dạng sóng và phổ tần của tín hiệu AM, dạng sóng ASK?
         Câu 3: (1,5 điểm)
             Trình bày nội dung của các phương thức truyền dữ liệu?          
         Câu 4: (1,5 điểm)
              Trong KTTSL, dung lượng của một kênh truyền được xác định như thế nào?    
         Câu 5: (3 điểm)

               Một chuỗi các khung có chiều dài 1000bits được phát dùng nghi thức RQ liên tục. Xác định hệ số sử dụng đường truyền cho các trường hợp sau đây nếu vận tốc truyền sóng là 2.10m/s và tỷ lệ lỗi bit đường truyền thấp có thể bỏ qua
         a) Đường truyền dài 1km, tốc độ 1Mbps và cửa sổ gửi là K=3
         b) Đường truyền dài 10km, tốc độ 200Mbps và cửa sổ gửi là K=10
 
                                                        _______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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	Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Kỹ thuật truyền số liệu
	Lớp:  14CĐ-Đ1,2; 14CĐ-ĐT1,2  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 2
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	Tìm R cho khung FSC được xác định như sau: 
          +   Do P = 1010010 có n + 1 = 7 bit  => n = 6 bit. 
                                                               => R có 6 bit   
    +   M = 1001110010110 =>  M(x) = x12+ x9 + x8 + x7 + x4 + x2 + x 
    +   P  = 1010010           =>  P(x) =   x6 + x4  + x        		
    +   Nhân xn với M(x) ta được : 
                       xn .M(x) = x6 (x12+ x9 + x8 + x7 + x4 + x2 + x)
                                    = x18+ x15 + x14 + x13 + x10 + x8 + x7 
         +   Thực hiện phép xn .M(x) chia cho P(x):
         x18+ x15 + x14 + x13 + x10 + x8 + x7                 x6 + x4  + x        	  
         x18+ x16 + x13                                              x12+ x10+ x9+ x7+ x
   x16+ x15 + x14 + x10 + x8 + x7             
              x16+ x14  + x11
               x15 + x11 + x10 + x8 + x7					
             x15 +  x13 + x10             
              x13 + x11 + x8  +  x7  
              x13 + x11 + x8  
              x7
              x7 + x5  + x2
              x5 + x2         
      Vậy suy  ra R(x) = x5 + x2        =>  R = 100100 			
      Tìm T:   T = 2n.M + R
          =26.M+R                                                                                 
               = 1001110010110000000 + 100100
               =  1001110010110100100
          VậyT=1001110010110100100                                                  
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	Daïng soùng vaø phoå taàn cuûa tín hieäu AM
           [image: ]
Töø giaûn ñoà ta thaáy baêng thoâng cuûa tín hieäu ñaõ ñieàu cheá baèng hai laàn taàn soá cuûa tín hieäu haï taàn vaø ñöôïc chia ra laøm hai baêng caïnh 				 	
 Ñieàu cheá bieân ñoä laø moät quaù trình tuyeán tính neân moãi taàn soá cuûa tín hieäu haï taàn taïo ra moät baêng thoâng vaø trong tröôøng hôïp tín hieäu haï taàn goàm nhieàu taàn soá khaùc nhau thì baêng thoâng cuûa tín hieäu bieán ñieäu laø:
[image: ]						 
fm(max) laø taàn soá haï taàn cao nhaát
        Döõ lieäu soá coù theå ñöôïc truyeàn baèng phöông phaùp ñieàu cheá AM, trong tröôøng hôïp naøy goïi laø kyõ thuaät dôøi bieân (ASK, Amplitude-Shift Keying). Bit 1 ñöôïc truyeàn ñi bôûi soùng coù bieân ñoä E1 vaø bit 0 bôûi soùng mang bieân ñoä E2.	      
Hình minh hoaï tín hieäu ASK	
[image: hinh0019]      
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	*Các phương thức truyền dữ liệu :
      - Đơn công: Ở phương thức này chỉ một thiết bị của liên kết được truyền còn thiết bị còn lại chỉ có nhận. Hình ảnh thường thấy của phương thức này như thông tin giữa bàn phím và màn hình, thông tin quảng bá phát thanh và truyền hình hoặc là hệ thống nhắn tin.
 (
Thiết bị 1  
Thiết bị 2
Chiều truyền dữ liệu
)

            	(0,5ñ)

 (
Thiết bị 1
Thiết bị 2
Chiều truyền 1
Chiều truyền 22
)   -Bán song công: Ở phương thức này mỗi trạm có thể truyền hoặc nhận nhưng không đồng thời, có nghĩa là khi thiết bị này truyền thì thiết bị còn lại nhận và ngược lại. Hình ảnh của phương thức truyền này như máy bộ đàm hoặc CB radio.




	(0,5ñ)

  - Song công: Luồng thông tin diễn ra cả 2 chiều truyền và đồng thời. Hình ảnh truyền song công có thể ví dụ như mạng điện thoại, phía gọi và phía bị gọi đều truyền và nhận đồng thời.
 (
Thiết bị 1
Thiết bị 2
Chiều truyền 1
Chiều truyền 2
)



	(0,5ñ)
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	Trong kyõ thuaät truyeàn soá lieäu khaû naêng vaø phaåm chaát cuûa moät keânh truyeàn xaùc ñònh bôûi dung löôïng cuûa noù.   
Moät tín hieäu coù taàn soá laø x, thì tín hieäu laáy maãu phaûi coù taàn soá toái thieåu laø 2x . 
 Yeâu caàu moät baêng thoâng coù taàn soá toái thieåu laø x ñeå truyeàn, neáu duøng n bit  ñeå maõ hoùa tín hieäu naøy thì vaän toác truyeàn seõ laø 2nx, ta goïi  c = 2nx laø dung löôïng cuûa keânh truyeàn.      
Trong ñieän thoaïi taàn soá tín hieäu laø 2,7kHz
        + Neáu duøng 1 bit (n= 1) ñeå maõ hoùa tín hieäu thì dung löôïng keânh truyeàn  c = 5,4kbps
        + Neáu duøng 2 bit (n =2) thì c = 10,8kbps…..    			
Nhö vaäy dung löôïng cuûa  keânh truyeàn tæ leä vôùi soá bít duøng maõ hoaù tín hieäu vaø baêng thoâng cuûa noù .
Khi baêng thoâng cuûa keânh truyeàn caøng lôùn thì tính mieãn nhieãu cuûa heä thoáng caøng keùm neân ñeå gia taêng dung löôïng keânh truyeàn ngöôøi ta thöôøng taêng soá bít duøng maõ hoaù tín hieäu vaø duøng phöông phaùp ñieàu cheá ña pha .	
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	a
	

     Tp = = = 5.10-6 s                                  


       Tix ==  = 10-3 s                                      


                  a == =  5.10-3                                    

                  Vì K = 3 lớn hơn 1+2a nên hệ số sử dụng đường truyền U  1       
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	b
	a) 

Tp = =  = 5.10-5 s                                    


Tix ==  = 5.10-6 s                                 


a == =  10                                              
                  Vì K = 10 nhỏ hơn 1+2a nên hệ số sử dụng đường truyền


                                           U = == 0,48               
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NỘI DUNG

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
 (Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	




       Võ Cường                                                                                      Trần Hiếu Trinh
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