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	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần:  Điện tử công suất
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                            Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
	Thời gian thi:  90phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3điểm)
Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 
Câu 2: (2điểm)
       Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?
Câu 3: (2,5điểm)
       Cho bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha như hình 1, được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi diode là 2V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 60A. Điện áp trên tải là 280V.
      Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua diode và điện áp ngược cực đại mà mỗi diode phải chịu ?
[image: ]
Hình 1: Bộ chỉnh lưu diode cầu 3 pha






Câu 4: (2,5điểm)
Cho mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở như hình 2: 
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             Hình 2:  mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở

      Biết rằng giá trị điện áp tức thời có biểu thức sau:. Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=120Ω, góc kích α=600?
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	* Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở:
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- Đúng biến áp
- Đúng điện vào ra máy biến áp
- Đúng điốt, tải Rt
- Đúng chiều dòng điện qua tải và điện áp đặt lên tải














*Đồ thị mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở:




















[image: ]- Vẽ đúng đồ thị u2(t)
- Vẽ đúng đồ thị Id
- Vẽ đúng đồ thị Ud
- Vẽ đúng đồ thị UD
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	     - Nghịch lưu cộng hưởng là các bộ biến đổi đặc biệt thường dùng thyristor. Đặc điểm cơ bản của nghịch lưu cộng hưởng là có phụ tải là một mạch vòng dao động với dòng hoặc áp có dạng hình sin, do đó các thyristor trên sơ đồ sẽ chuyển mạch tự nhiên.
     - Nghịch lưu cộng hưởng thường được dùng để tạo dòng điện, điện áp gần sin với tần số tương đối cao (từ vài trăm Hz đến 30kHz). Nghịch lưu cộng hưởng có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực gia nhiệt cảm ứng, nấu luyện thép cảm ứng, trong đó dòng điện cảm ứng trong các vật liệu sắt từ cung cấp năng lượng làm tăng nhiệt độ của vật, không cần đến sự tiếp xúc giữa nguồn nhiệt với vật bị nung nóng. 
     - Nghịch lưu cộng hưởng chính là nguồn cấp năng lượng với hiệu suất cao trong các thiết bị tôi cao tần, lò nấu thép cảm ứng,… nghịch lưu cộng hưởng cũng được dùng trong các thiết bị quấy thép đang nóng chảy.
      - Quá trình điện từ trong nghịch lưu cộng hưởng khá phức tạp vì thông số của phụ tải thay đổi trong một phạm vi rộng.
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	Trong trường hợp lý tưởng ta có:  
[image: ]
Với trường hợp đang xét:

    Ud =  - 2.2 = 280(V)


U2 =  = 121(V)
Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.


      ID = = = 20(A)
Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:



     Unm = =  = .121 = 296,5(V)
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	Ta có
- Điện áp cực đại cuộn thứ cấp :
- Điện áp Hiệu dụng cuộn thứ cấp :

- Điện áp một chiều đặt lên tải :  Ud = 0,45 U2 = 0,45x220 = 99 (V)
 
- Dòng một chiều đặt lên tải: Idα = Udα/Rt = 74,3/120 = 0,62 (A)
- Điện áp ngược đặt lên SCR :
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                                                    NỘI DUNG

_______Hết_______



           TRƯỞNG BỘ MÔN					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)					  (Ký và ghi rõ họ tên)	





              Võ Cường                                                            Trần Hiếu Trinh
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