Đề cương môn TĐH.
Câu 1: Hãy thiết kế mạch  khí nén theo yêu cầu sau: 
 YEÂU CAÀU QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
Maùy daäp seõ daäp chi tieát. Trình töï daäp ñöôïc thöïc hieän nhö sau:
Pittoâng A ñi ra ñaåy chi tieát töø pheãu caáp phoâi vaøo vò trí gaù ñaët chi tieát vaø thöïc
hieän keïp chaët.Pittoâng B ñi ra tieán haønh daäp chi tieát. Khi löïc daäp ñaõ ñuû thì
Pittoâng B quay veà.Sau ñoù Pittoâng A quay veà deå thaùo chi tieát.Sau khi chi tieát
     ñöôïc thaùo ra, Pittoâng C ñi ra tieán haønh ñaåy chi tieát vaøo maùng chöùa vaø quay veà
[image: ]

Câu 2: Thiết kế mạch khí nén theo yêu cầu sau: Đầu tiên ta đưa phôi vào. Khi ta bậc công tắc điện thì pittông B đi vào tiến hành kẹp chặt với áp suất p = 5 bar. Khi kẹp đủ áp suất, pittông A dịch chuyễn bàn máy để gia công rãnh. Sau đó pittông A đưa bàn máy lùi về và pittông B cũng lùi về để tháo chi tiết ra.


[image: ]
Câu 3: Thiết kế mạch khí nén theo yêu cầu sau: Đầu tiên cơ cấu đưa phôi vào. Khi ta bậc công tắc và nhấn nút thì pittông A đi vào làm công việc kẹp chặt phôi. Sau đó pittông B đi vào uốn cong phôi lần đầu với góc 90°. Sau đó pittông B lùi về và pittông C đi vào thực hiện uốn cong phôi lần hai với hình dáng giống với cữ chặn, sau đó pittông C lùi về. Khi pittông C lùi về thì pitông A cũng lùi về và phôi được lấy ra tiếp tục một hành trình làm việc mới.
[image: ]

Câu 4: Nêu nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện khí nén sau:
[image: ]

Câu 5: Thiết kế mạch điện khí nén theo yêu cầu sau:
Máy dập sẽ dập chi tiết. Trình tự dập được thực hiện như sau:
Pittông A đi ra đẩy chi tiết từ phễu cấp phôi vào vị trí gá đặt chi tiết và thực hiện kẹp chặt.Pittông B đi ra tiến hành dập chi tiết. Khi lực dập đã đủ thì Pittông B quay về.Sau đó Pittông A quay về dể tháo chi tiết.Sau khi chi tiết được tháo ra, Pittông C đi ra tiến hành đẩy chi tiết vào máng chứa và quay về.
Câu 6: Hãy thiết kế mạch khí nén theo yêu cầu sau:
Khi tác động nút nhấn khởi động xy lanh 1A đi ra kẹp chặt chi tiết, đồng thời tác động lên công tắc hành trình a1 làm cho xy lanh 2A đi ra mang đầu khoan đi xuống khoan chi tiết. Khi kết thúc hành trình tự động trở về và xy lanh 1A cũng tự động thả chi tiết ra. Kết thúc 1 hành trình.

[image: ]








Câu 7: Thiết kế mạch điện khí nén theo yêu cầu sau:
Khi đóng cầu dao điện và khí nén. Piston A đi ra đẩy máng cấp phôi về phía mâm cặp, ở cuối hành trình piston A gặp cảm biến B2 (tạo ra xung ), thì piston B đi ra để đẩy phôi vào mâm cặp, đồng thời gặp cảm biến B4 thì piston C rút về để kẹp chi tiết. Cuối hành trình piston C gặp cảm biến B5, thì cả hai piston A và B lùi về (gặp cảm biến B1 và B3 ). Sau đó piston D đi ra gài chế độ gia công tự động để gia công chi tiết. Sau khi gia công xong thì piston D đi về, piston C đi ra, chi tiết được tháo ra để tiếp tục hành trình mới.

Câu 8: Thiết kế mạch điện khí nén theo yêu cầu sau:
Máy dập sẽ dập chi tiết. Trình tự dập được thực hiện như sau:
Pittông A đi ra đẩy chi tiết từ phễu cấp phôi vào vị trí gá đặt chi tiết và thực
hiện kẹp chặt.Pittông B đi ra tiến hành dập chi tiết. Khi lực dập đã đủ thì
Pittông B quay về.Sau đó Pittông A quay về dể tháo chi tiết.Sau khi chi tiết
     được tháo ra, Pittông C đi ra tiến hành đẩy chi tiết vào máng chứa và quay về
Câu 9: Thiết kế mạch điện khí nén theo yêu cầu sau:
Khi ta mở công tắc start và nhấn nút thì pittông A đẩy phôi tới. Tiếp sau đó piston B đi vào làm công việc kẹp chặt phôi. Sau khi pittông B kẹp chặt phôi thì pittông A lùi về, đồng thời pittông C đi xuống làm công việc dập lỗ, sau khi đi hết hành trình thì pittông C lùi về . Cuối cùng pittông B lùi về và thực hiện xong một chu trình. Phôi được lấy ra bằng tay.
Câu 10: nêu nguyên lý hoạt động của mạch khí nén sau:
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Đáp án câu 1 :(2,5đ)
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Đáp án câu 6: (2,5đ)
Biểu đồ trạng thái: (0,25đ)
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