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	Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû sau
	2.0

	
	
	Hình 1: van 3/2 khoâng duy trì: cöûa 1 vaø 2 thoâng nhau khi coù tín hieäu khí taùc ñoäng. Khi khoâng coøn tín hieäu khí neùn taùc ñoäng thì cöûa 1 ñoùng, cöûa 2 vaø 3 thoâng nhau bôûi loø xo phuïc hoài. 
Hình 2: van 5/2 duy trì: ban ñaàu cöûa 1 thoâng cöûa 2, cöûa 4 thoâng cöûa 5, cöûa 3 ñoùng. Khi coù taùc ñoäng cuûa khí neùn vaøo cöûa 14, cöûa 1 vaø 4 thoâng, cöûa 2 vaø 3 thoâng, cöûa 5 ñoùng. 
Khi khoâng coøn tín hieäu khí neùn taùc ñoäng caøo cöûa 14 thì traïng thaùi vöøa thay ñoåi vaãn nhôù traïng thaùi cöûa 1 vaø 4 thoâng, cöûa 2 vaø 3 thoâng, cöûa 5 ñoùng.
 Cho ñeán khi coù khí neùn taùc ñoäng vaøo cöûa 12 thì cöûa 1 vaø 2 thoâng, cöûa 4 vaø 5 thoâng, cöûa 3 ñoùng vaø vaãn nhôù traïng thaùi cho ñeán khi coù tín hieäu taùc ñoäng töø cöûa 14 
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	Nguyên lý hoạt động của mạch:

	4.0

	
	
	

· Ở trạng thái ban đầu nguồn khí nén ở tầng thứ 2 (T2).

· Khi nhấn nút Start, nguồn khí nén sẽ được cung cấp đến nút Start => van đảo chiều 5/2 V1 thay đổi trạng thái => nguồn sẽ chuyển sang tầng 1 (T1).

· Nguồn khí nén sẽ cung cấp lên cho van đảo chiều V3 => xilanh B chạy ra.

· Khi xilanh B chạy ra hết hành trình => công tắc hành trình (CTHT) S4 bị tác động => cung cấp khí nén cho van đảo chiều V2. => xilanh A đi ra.

· Khi ra hết hành trình, xilanh A tác động vào CTHT S2.

· Khi CTHT S2 bị tác động, van đảo chiều V1 bị tác động. Điều này làm cho nguồn ở tầng 1 bị xóa, và cung cấp cho tầng 2.

· Khi nguồn chuyển sang tầng 2, lúc này van đảo chiều V3 bị tác động => xi lanh B đi vào.=> S3 bị tác động => tác động van đảo chiều V2 thay đổi trạng thái => xilanh A đi vào. Kết thúc chu trình hoạt động của mạch.
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	· Hãy thiết kế mạch  khí nén theo yêu cầu sau
	4.0
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