Hoïc Vieän Haøng Khoâng Vieät Nam

NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP MOÂN KYÕ THUAÄT SOÁ (17 tieát)
Daønh cho lôùp QC – 13T

Bieân soaïn: Huyønh Ngoïc Mai
Thieát bò: Boä Thí Nghieäm Kyõ Thuaät Soá
Linh kieän: Caùc loïai IC treân boä  thí nghieäm.
7403  : Quad 2-input NAND gates with Open Collector.

7405  : Hex Inverters with Open Collector

7409  : Quad 2-input AND gates with Open Collector

7412  : Triple 3- input NAND gates with Open Collector (gioáng SÑ chaân cuûa 7410)
7414  : Hex  Schmitt-Trigger Inverters

7427  : Triple 3- input NOR gates

7432  : Quad 2-input OR gates

7433  : Quad 2-input NOR gates with Open Collector (gioáng SÑ chaân cuûa 7402)

7474  : Dual D-FF with Preset and Clear

7476  : Dual J-K FF with Preset and Clear

74136: Quad 2-input EX-OR gates (gioáng SÑ chaân cuûa 7486)

74190: BCD Up/Down Counter

74191: Binary Up/Down Counter

74194: 4 bit Bidirectional Universal shift register.

74247: BCD to 7-Segment Decoder.

74279: Quad RS FF.

Caùc baøi thöïc haønh:

1. Thöïc haønh caùc coång Logic: Kieåm tra baûng traïng thaùi caùc coång Logic. Duøng coång NAND taïo ra caùc coång Logic khaùc, laép caùc maïch duøng coång Logic: Maïch choïn 2 soá ñieän thoaïi (Ña hôïp 2 ngoõ vaøo), Maïch ñeøn caàu thang ñieàu khieån 3 nôi, maïch ñeøn chaïy ñuoåi qua laïi 4 boùng…
2. Thöïc haønh maïch Flip-Flop : FF D, FF T, FF J-K.

3. Thöïc haønh maïch dòch chuyeån: Duøng IC 74LS73, 74LS74, 74LS164.

4. Maïch ñeám: IC 74LS73, 74LS74, 7490, 7493.

5. Maïch giaûi maõ BCD sang maõ 7 ñoaïn: 74LS47, 4543
NOÄI DUNG CHI TIEÁT 
Baøi 1: 
THÖÏC HAØNH CAÙC COÅNG LOGIC
Kieåm tra baûng traïng thaùi caùc coång Logic

1. Kieåm tra coång AND: Duøng IC 74LS09 laép maïch nhö hình veõ: 
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· Coâng taéc ôû vò trí Mass töông öùng vôùi möùc 0, noái nguoàn töông öùng vôùi möùc 1.
· Ñeøn taét töông öùng vôùi möùc 0, ñeøn saùng töông öùng vôùi möùc 1.

Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi AND.
2. Kieåm tra coång OR: Duøng IC 74LS32 laép maïch nhö hình veõ: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi coång OR.

3. Kieåm tra coång NOT: Duøng IC 74LS05 hay 7414 laép maïch nhö hình veõ: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt  LED1 vaø LED2 saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi coång NOT.

4. Kieåm tra coång NAND: Duøng IC 74LS03 laép maïch nhö hình veõ: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi coång NAND.

5. Kieåm tra coång NOR: Duøng IC 74LS33 laép maïch nhö hình veõ: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi coång NOR.

6. Kieåm tra coång EX-OR: Duøng IC 74LS136 laép maïch nhö hình veõ: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra baûng traïng thaùi coång EX-OR.

7. Duøng IC 74LS00 laép maïch nhö hình veõ:
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå laäp baûng traïng thaùi, cho bieát coång töông ñöông.

8. Duøng IC 74LS00 laép maïch nhö hình veõ:

[image: image8.png]0| swm

a7

LEDT s

741500





Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå laäp baûng traïng thaùi, cho bieát coång töông ñöông.

9. Duøng IC 74LS00 laép maïch nhö hình veõ:
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå laäp baûng traïng thaùi, cho bieát coång töông ñöông.

10. Duøng IC 74LS00 laép maïch nhö hình veõ:
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 4 LED saùng taét ñeå kieåm tra laïi maïch choïn 2 soá ñieän thoaïi (Ña hôïp 2 ngoõ vaøo).

11. Duøng IC 74LS86 laép maïch nhö hình veõ:
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 4 LED saùng taét ñeå kieåm tra laïi maïch ñeøn caàu thang ñieàu khieån 3 nôi .

Baøi 2: 

THÖÏC HAØNH FLIP-FLOP
1. Thöïc haønh FF D: Duøng IC 7474 maéc maïch sau: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra laïi BTT FFD.

2. Thöïc haønh FF JK: Duøng IC 7473 hay 7476 maéc maïch sau: 
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Baäc coâng taét vaø quan saùt 3 LED saùng taét ñeå kieåm tra laïi BTT FFJK.

3. Thöïc haønh öùng duïng FF D: Duøng IC 7474 maéc maïch sau: 
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Quan saùt 4 LED saùng taét ta thaáy chuùng chaïy ñuoåi nhau theo töøng caëp. Veõ daïng xung, giaûi thích hieän töôïng naøy.

Baøi 3: Thöïc haønh maïch dòch chuyeån: 

1. Thöïc haønh maïch dòch chuyeån 4bit  duøng 2 IC 7474 maéc maïch sau: 
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Baäc coâng taéc vaø quan saùt caùc ñeøn saùng daàn taét daàn ñeå thaáy roõ maïch dòch chuyeån döõ lieäu. Ñeå maïch saùng daàn taét daàn maø khoâng caàn baäc coâng taét ta laáy ngoõ ra /Q ñöa veà ngoõ vaøo D ñaàu tieân (thaùo boû coâng taéc ra tröôùc ). 
2. Thöïc haønh maïch dòch chuyeån 4bit  duøng 2 IC 7473 maéc maïch sau: 
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3. Thöïc haønh maïch dòch chuyeån 4bit  duøng 2 IC 7473 vaø 7474 maéc maïch sau: 

Töï suy luaän.

3. Thöïc haønh maïch dòch chuyeån  duøng 2 IC 74164 maéc maïch sau: 
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Maïch saùng daàn taét daàn 8 boùng 

Maïch saùng daàn taét heát 7 boùng
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Maïch saùng daàn taét daàn 6 boùng

Xem them baøi taäp 4.0, 4.10.
Baøi 3: Thöïc haønh maïch ñeám: 

1. Laép maïch nhö hình veõ coù theå duøng IC 7490 hay 7493 cuõng ñöôïc.
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     Maïch ñeám 3 (töø soá 0 ñeán soá 2)

Maïch ñeám 4 (töø soá 0 ñeán soá 3)
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    Maïch ñeám 6 (töø soá 0 ñeán soá 5) 

Maïch ñeám 7 (töø soá 0 ñeán soá 6)
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    Maïch ñeám 8 (töø soá 0 ñeán soá 7) 

Maïch ñeám 9 (töø soá 0 ñeán soá 8)

2. Maïch ñeám 2 digit: 

- Maïch ñeám 100 (töø 00-99-> 00) (tham khaûo baøi hoïc)

- Maïch ñeám giaây ñoàng hoà 60 (töø 00-59-> 00) (tham khaûo baøi hoïc)

- Maïch ñeám giôø 24. Laép maïch nhö hình veõ. 
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