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ĐỀ 3:
f (A,B,C,D) = (0,2,3,6,7,8,10,11,14,15)
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ĐỀ 4:
Y = f(A,B,C)=C+BC+ABC+C+A
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ĐỀ 5:
Y = f(A,B,C,D) = (0,2,4,5,8,10,12,13)  với A=MSB (bit có trong số lớn nhất)
……………………………………………………………………………………….
DÙNG CỔNG NAND THIẾT KẾ VÀ RÁP MẠCH   ĐỀ 6:
Một ngôi nhà hai tầng. Người ta lắp hai chuyển mạch hai chiều tại hai tầng, sao cho tầng nào cũng có thể bật hoặc tắt đèn.
……………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 7: Dùng cổng NAND 2 ngã vào thiết kế và ráp mạch tạo hàm Y = f(A,B,C) =1 khi thỏa các điều kiện sau:
a. A=0, B=1 và C=1
b. A=1, B=1 bất chấp C
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Y= ABC + ABC + ABC
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