Dùng cổng NAND 2 ngõ vào ráp mạch theo yêu cầu sau:
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Dùng cổng NAND 2 ngõ vào ráp mạch theo yêu cầu sau:
f (A,B,C,D) = (0,2,3,6,7,10,11,12,14,15)
Dùng cổng NAND 2 ngõ vào ráp mạch theo yêu cầu sau:
Y = f(A,B,C)=C+BC+ABC+C+A
Dùng cổng NAND 2 ngõ vào ráp mạch theo yêu cầu sau:
Y = f(A,B,C,D) = (0,2,4,5,8,10,12,13)  với A=MSB (bit có trong số lớn nhất)

Dùng cổng NAND 2 ngõ vào ráp mạch theo yêu cầu của bảng trạng thái sau:
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Y= ABC + ABC + ABC




image2.png
Y= ABC + ABC + ABC
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Y= ABC + BC+2B
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