ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 1
	Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần

	Câu 3:Vieát chöông trình ñieàu khieån 32 led ñôn noái vaøo port 0 , port 1, vi ñieàu khieån 89C51 thöïc hieän theo tình töï  nhö sau : 
           - Chôùp taét 3 laàn 
- Taét daàn . 
Vôùi chöông trình con thôøi gian delay 65535 µs ,  led ñöôïc thieát keá  ñaàu P noái vaøo vi ñieàu khieån coøn ñaàu N noái mass .



Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau: Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
	MOV A,#79H
	MOV R1,#0C5H
	ANL A,R1
	SETB C
	RLC A
	SWAP A
	END
ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 2
	Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn tắt dần

	Câu 3:Vieát chöông trình ñieàu khieån 32 led ñôn noái vaøo port 0 , port 1, vi ñieàu khieån 89C51 thöïc hieän theo tình töï  nhö sau : 
           - Chôùp taét 3 laàn 
- Saùng daàn. 
Vôùi chöông trình con thôøi gian delay 65535 µs ,  led ñöôïc thieát keá  ñaàu P noái vaøo vi ñieàu khieån coøn ñaàu N noái mass .




Câu 3 :Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, 20H 
CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H 
DUNG:	MOV 20H, #0ABH
Kết quả của thanh ghi A và 20H là


[bookmark: _GoBack]ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 3
	Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0,Port 1 kết nối 16 led đơn sáng dần

	Câu 2:Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ trái qua phải , chương trình tự dừng lại . 



Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau: Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
	MOV A,#69H
	MOV R0,#0B7H
	ADD A,R0
	RR A
	SWAP A
	END


ĐỀ THI GIỮA KỲ: ĐỀ 4
	Câu 1: Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn chớp tắt 10 lần

	Câu 2:Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ phải qua trái , chương trình tự dừng lại . 




Câu 3 :Cho đoạn mã Assembler sau:
MOV A, #0ABH 
MOV 20H, #03H 
ADD A, #58H 
CJNE A, 20H, DUNG 
MOV A, #00H 
DUNG:	MOV 20H, #0ABH
Kết quả của thanh ghi A và 20H là:
