Câu 1: Hãy thiết kế mạch  khí nén theo yêu cầu sau: (2.5đ)
 YEÂU CAÀU QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
Maùy daäp seõ daäp chi tieát. Trình töï daäp ñöôïc thöïc hieän nhö sau:
Pittoâng A ñi ra ñaåy chi tieát töø pheãu caáp phoâi vaøo vò trí gaù ñaët chi tieát vaø thöïc
hieän keïp chaët.Pittoâng B ñi ra tieán haønh daäp chi tieát. Khi löïc daäp ñaõ ñuû thì
Pittoâng B quay veà.Sau ñoù Pittoâng A quay veà deå thaùo chi tieát.Sau khi chi tieát
     ñöôïc thaùo ra, Pittoâng C ñi ra tieán haønh ñaåy chi tieát vaøo maùng chöùa vaø quay veà.
Bài giải :

	[image: ]0.25	
Mạch điều khiển:
[image: ]

Câu 2:Hãy nêu nguyên lý hoạt động và vẽ sơ đồ hành trình bước của mạch điều khiển sau: (2.5đ)
[image: ]
[image: ]
Bài giải:
· Sau khi nhấn start cuộn dây điện từ Y1 có điện điều khiển xilanh A đi ra ,             (0.25đ )
· Tác động CTHT S2  làm role K1 có điện đóng tất cả các tiếp điểm thường hở (0.25đ )  
của K1.
· Đồng thời  hở các tiếp điểm thường đóng K1                                               (0.25đ )                                           
· Cuộn dây điện từ Y2 có điện điều khiển cho xilanh A đi về                       (0.25đ )                                                                                                                         
· Xilanh A đi về  tác động công tắc hành trình S1 làm cho cuộn dây điện từ Y3 có điện làm xilanh B đi ra.                                                                                                         (0,25 đ)     
· Xilanh B đi ra tác động vào công tắc hành trình S4 làm cho cuộn dây điện từ Y5 có điện điều khiển xilanh C đi ra.                                                                                                  (0.25đ )
· Xilanh C đi ra tác động CTHT S6 làm role K1 mất điện điều khiển xilanh C đi về.     (0,25đ
 - Xilanh C đi về tav1 động CTHT S5 làm cho cuộn dây điện từ Y4 có điện điều khiển xilanh B đi về kết thúc một chu trình                                                                      (  0.25đ )
[image: ](0.5đ)
Câu 3:  Hãy thiết kế mạch điện khí nén theo yêu cầu sau: (2.5 đ)
MAÙY DAÄP LOÃ CHUYEÂN DUØNG
 	Yeâu Caàu Qui Trình Coâng Ngheä:
Khi ta môû coâng taéc start vaø nhaán nuùt thì pittoâng A ñaåy phoâi tôùi. Tieáp sau ñoù
piston B ñi vaøo laøm coâng vieäc keïp chaët phoâi. Sau khi pittoâng B keïp chaët phoâi
thì pittoâng A luøi veà, ñoàng thôøi pittoâng C ñi xuoáng laøm coâng vieäc daäp loã, sau khi
ñi heát haønh trình thì pittoâng C luøi veà . Cuoái cuøng pittoâng B luøi veà vaø thöïc hieän
xong moät chu trình. Phoâi ñöôïc laáy ra baèng tay.
Bài làm :
[image: ](0,5đ)
[image: ](0.25đ)
Mạch điều khiển:
[image: ]                                                                                                                                    
(1.75đ)
Câu 4: Nêu nguyên lý hoạt động và vẽ sơ đồ hành trình bước của mạch điều khiển sau: (2.5đ)
[image: ]
Bài làm: 
· Maùy daäp seõ daäp chi tieát. Trình töï daäp ñöôïc thöïc hieän nhö sau:                 (0.25đ )
· Khi nhấn nút nhấn tầng 1 có nguồn xilanh A ñi ra                                        (0.25đ )
· Xi lanh A tác động vào công tắc hành trình S2 làm xilanh B đi ra                (0.25đ )
· Xilanh B đi ra tác động CTHT S4 lúc này nguồn từ tầng 1 chuyển sang tầng 2 làm xilanh B đi về.                                                                                                 (0.25đ )
· Xilanh B đi về tác động CTHT S3 làm xilanh A đi về.                                  (0.25đ )
· Xilanh A đi về tác động CTHT S1 làm Xilanh C đi ra.                                  (0.25đ )
· Xilanh C đi ra tác động CTHT S6  nguổn chuyển sang tầng 3 lúc này Xilanh C đi về kết thúc một chu trình                                                                                 (0.25đ )                                      

[image: ](0,75đ)
Câu 5:  (2.5 điểm): Dùng PLC thiết kế giản đồ quá trình theo yêu cầu  sau: 
Yêu cầu công nghệ:
Khi ta mở công tắc start và nhấn nút thì xilanh A đẩy phôi tới. Tiếp sau đó xilanh B đi vào làm công việc kẹp chặt phôi. Sau khi xilanh B kẹp chặt phôi thì xilanh A lùi về, đồng thời xilanh C đi xuống làm công việc dập lỗ, sau khi đi hết hành trình thì xilanh C lùi về. Cuối cùng xilanh B lùi về và thực hiện xong một chu trình. Phôi được lấy ra bằng tay.
Bài làm:
[image: ]
Câu 6: Hãy giải thích nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ hành trình bước của mạch điều khiển sau : (2,5đ)
[image: ]

[image: ]
Bài làm: 
Nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ hành trình bước của mạch điều khiển 

+ Start → e1 → xilanh A đi ra ( Y1)  (0.25đ)
+ S0 :  → xác định vị trí ngoài A        (0.25đ)                                           
→ điều khiển B đi ra (Y3)                  (0.25đ)
+ S1 → e2 → xác định vị trí ngoài B        (0.25đ)                                        
→ điều khiển B đi vào (Y4)                 (0.25đ)
+ S2  → xác định vị trí trong B                (0.25đ)                                          
→ điều khiển A đi vào (Y2)	(0.25đ)
[bookmark: _GoBack]+ S3 → xác định vị trí trong A →  điều khiển C đi ra (Y5)   (0.25đ)  
+ S4 →  e3 → xác định vị trí ngoài C → điều khiển C đi vào. (Y6) (0.25đ)

- Vẽ sơ hành trình bước:
[image: ]    (0,5đ)
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