
TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ 1 PHA dung tu đề
  B1/
             Dt  =6.5 cm                                                         L tt = 4.5 cm         z= 24
             bg =1.4 cm                                      br =0.3 cm        Dn = 12.5 cm (đường kính sato)
            d1ch =0,5 cm                                     d2ch  =0,8
                  d1ph =   0,5                                                             d2ph=0,6
            hrch =1,4                                            hrph=0,8
    
    B2/  Xác định 2pmin
 2Pmin =( 0.5 : 0.4) .   =(0.5 :0.4) . =1.8 -2.3
 Ta chọn 2p=2

B3/  Biểu thức qua hệ quả ɸvà Bƍ
 Diện tích mặt từ  . L tt  =. L tt  =  .4,5 = 45,9225 
 ɸ =ƍ .(. L tt  ) . Bƍ =0,637. 45,9225 . Bƍ .        (với αƍ = = 0,637)
 ɸ =29,2526325 .  . Bƍ

B4/ Tinhsbieeur thức quan hệ giữa Bg và Bƍ
  Bg = == 2.321. Bƍ

B5/ Biểu thức quan hệ giũa Br và Bƍ 
  Br =()  . Bƍ  = ( ) . Bƍ  = 2,8347 . Bƍ

B6/ Chon các giá trị Bƍ
 Bƍ phải thoả mãn  1,11 ≤ Bgmax ≤ 1.25  =>   1,11 ≤ 2,321 . Bƍ  ≤  1,25
                                  1.2  ≤ Brmax   ≤ 1,4    =>   1,2 ≤ 2.8374 . Bƍ  ≤  1.4

	Bƍ(T)
	0.51
	0.5
	0.49
	0.48
	0.7

	Bg(T)
	1,1837
	1,16
	1.137
	1.11
	1.09

	Br(T)
	1,447
	1.4187
	1.39
	1,362
	1.33



· Ta chon Bƍ = 0,49(T)        Bg = 1,137 (T)        Br  = 1.362 (T)
    ɸ = 29,2526325 .  . 0,49 = 14,433379 .   (Wb )

B7/ Chọn dây quấn sin SISKIND với số lượng bối dây trong nhóm QA=2QB        
                                                     Cuộn đề
                             1   2     3     4   5     6     7     8   9      0     1     2    3    4    5   6    7    8
 CUON CHAY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


               	                                                              qA = QA/ 2P = 16/2     =  8   rảnh / pha chính / 1 bưoc cuc tu                                                                                                                                                 qA=– qA  = 12  - 8      =    4   rảnh /pha phụ /1 bước cục từ
   Thành lập dây quấn đồng tâm 1 Lớp, kiểu phân tán , 2 mặt phẳng như trên với 
          đ = 180/ = 180/ 12 = 
    Phương pháp bố trí dây quấn theo SÍKIND   khảo sát pha chính
     M1  = Y1 .  đ = 5 . 15 = 75        < = >    M1/2 = 75/2 =   37.5
M2   = Y2 .  đ  = 7 .15  =  105    < = >     M2/2 = 105/2=  52,5
M3  = Y3 .  đ  = 9 . 15 =  135    < = >     M3/2 = 135/2=  67.5
M4   = Y4 .  đ  =11 . 15= 165     < = >     M4/2 = 165/2=  82.5


   B= Sin( M1/2 ) + Sin (M2/2) +Sin(M3/2) + Sin(M4/2)
   B= Sin (37.5) + Sin ( 52.5)  + Sin ( 67.5)  + Sin ( 82.5 )  = 3,31744

  Xác định tỉ lệ phân bố bối dây trong một nhóm theo SÍSKIND

  N1/N =(1/B) . Sin(M1/2)  < = > Sin(37,5) / 3,31744   = 0,1835
  N2/N =(1/B) . Sin(M2/2)  < = > Sin (52,5) / 3,31744  = 0,23914
  N3/N =(1/B) . Sin(M3/2)  < = > Sin(67.5) / 3,31744   = 0,27849
  N4/N =(1/B) . Sin(M4/2)  < = > Sin (82,5) / 3,31744   =0,298858

Xác định kdqch 
   Kdq = N1/N. Sin(M1/2)  + N2/N. Sin(M2/2)  + N3/N. Sin(M3/2) + N4/N. Sin(M4/2)  
  Kdq = o,1835. Sin(37,5) +0,23914. Sin( 52,5) +0,27849. Sin(67.5) +0,298858 . sin(82,5)
   Kdqch= 0,855

Khảo sát pha phụ 

   M1p   = Y2 .  đ  =  9 . 15 = 135 < = >     M1p/2 = 135/2=  67.5

   M2p   = Y2 .  đ  = 11 . 15 = 165 < = >     M2p/2 = 165/2=  82.5
    B= Sin( M1/2 ) + Sin (M2/2)
   B= Sin ( 67.5)  + Sin ( 82.5) = 1,9153

Xác định tỉ lệ phân bố bối dây trong một nhóm theo SÍSKIND

   N1P/N =(1/B) . Sin(M1P/2)  < = > Sin(67.5) / 1,9153  = 0.4823368
        N2P/N =(1/B) . Sin(M2P/2)  < = > Sin (82,5) / 1,9153 = 0,517644
       Kdqph= N1p/N. Sin(M1p/2)  + N2p/N. Sin(M2p/2)  
        Kdqph=0,4823368. Sin(67.5) +0,517644. sin(82,5) = 0, 9588
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                                                                                                         B8/ Xác định tổng số vòng pha chính
Diện tích mặt từ  . L tt  =. L tt  =  .4,5 = 45,9225 
Ta tra bản chon  (trong khoảng 0,75 cho đến 0,86 ) ta lấy 0,734
Nch = = = 590 (vòng)
Nch  là bội số 2 nhóm bối dây chính  nên Nch  =590 /pha chính  Nên N= 295/                                       1 nhóm bối / pha chính.
  N1=   0,1835  .  N  =0,1835 .  295    =    54 ,1325   vòng
  N2= 0,23914  . N  =0,23914 .  295 =    70 ,546     vòng
  N3=    0,27849 . N = 0,27849 .  295 =    82 ,15455 vòng
  N4 = 0,298858 . N = 0,298858  . 295 =  88 ,16     vòng
 Phỏng định hiệu suất N và hệ số cos cho đông cơ , từ đó suy ra dòng điện Iđm qua pha chính . Qua kiểm soát Pđm bằng phương pháp Trickey lâp quan hệ ta có
 ClPđm =  = =0,0944
Tra bản ta đươc Cl = 0.64 và Pđm = 0,15 HP gần giống kết quả  .        Theo sách Senwerk De Needersedlitz (saxe-137) ta chọn                                   N =56 va       cosⱷ =0,66   suy ra dòng điện định mức qua động cơ lúc vận hành 220 v là 
Iđm = = = 1,3774 ( A)
  Chon    J =6,5 A/m
  dch = 1,13 =1,13. = 0.52                                                          
  ta chon dây 0,55 tra bản cadivi tính luôn email cách điện là  0 ,606 mm
Tiết diện 1 dây  chính cả cách điện là
Schcđ  = .  =0,785 .= 0,28828 
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Xác định tiết dienj rảnh
Sr =( ). (h -) +( )
Sr =( ). (14 -  ) + (  ) = 90,12 
Klđ  =( N4 . ) = ( 88.  )= 0,2815
Do Kld quá thấp so với giá trị cho phép la 0, 45 với giá trị này ta có thể nâng  Pđm  lên cao hơn 2 lần  vây Pđm  =  250w có N = 0.6 và cos =0,7
· Iđm = = 2,7 A
Chọn J =6.5 A/m
dch  =1,13 =0,72  
Tra bản dây cadivi  0,71 tính luôn email cách điện là  0,762 mm 
Schcđ = .  =0,785 . = 0,455 
Sr =( ). (14 -  ) + (  ) = 90,12 
Klđ  =( N4 . ) = ( 88.  )= 0,45
      Vây  klđ    đạt yêu cầu  cho phép
     B9   / Tính điện trở pha chính rch
Với .
dch = 0,71 mm     và = 44,42 . (Ω/m)
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KLch  =  == 1,34365 cm                    là hệ số phân bố pha chính hay bước trung bình của 1 vòng dây trong dây quấn sin hay dây quấn đồng tâm . N là số vòng/ 1 nhóm bối / pha chính ta có 
Kpbch = (1/N). (y1 . N1  + y2. N2 + y3 . N3 + y4 . N4)
Kpbch = (1/295) .(( 5 .54 )+ (7.71) +(9. 82) + (11. 88 ))
 Kpbch = 8.383                             và  = 44,42 . (Ω/m) dây  0,7
rch = ro . Nch  . 2 .(  + L)
rch =44,42 .  . 590 .2 .( 1,34365 . 8.383 +4,5) . 
rch = 8,2627  (Ω)
 B10/ Xác lập  quan hệ giữa  Cw , a , t trong đó
 KLph =   == 1,2246 cm
Kpbph =(   N1P/N ). y1ph   +  ( N2P/N) .y2 ph 
Kpbph = 0.4823368 . 9  + 0,517644 . 11
Kpbph = 10 , 035 
Cw = a . t . (  ) .
Cw = a . t .(  ) .  =1, 194322 . a .t
 B 10 / Giari tìm C. a . t và Cw
C =  ==
                                       5
    B 11/ Giari tìm  C, a , t
Ta có 
             Cw =1, 194322 . a .t
             C   = 
Chọn Cw = 0,5 thu gọn ta có 
             t =  
                      C=
Khử t ta được
            C=     . 
Ta giải hệ phuong trinh a = x voi mọi R
	a
	C F
	a
	C F
	a
	C F

	1
	639,47
	1,25
	319,43
	1,6
	140,33

	1,025
	593,65
	1,30
	281,33
	1,65
	126,12

	1,05
	551,745
	1,35
	248,63
	1,7
	113,76

	1,075
	513,41
	1,40
	220,45
	1,75
	102,79

	1,1
	478,273
	1,45
	196,07
	1,8
	93, 09

	1,15
	416,39
	1,50
	174,89
	1,85
	84,49

	1,2
	363,99
	1,55
	156,45
	1,9
	76,85
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B12/ xác đinhk ml là ( )
  bước nháp thử xin thầy cho y kiên tai vì em đón mò  chọn  c= 40 C F   vay K5 / c 

0   => x =0,8446  a =0,8446
                        khi đó             t =   =0,49567

                  Uc  = Uđm . = 220. = 288 v
            dph=  . dch  =  . 0, 71 = 0,4928 mm chon day 0,5 
 B13/   
        ml =      ml phải nhỏ hơn 5
 
        ml = =1,75 
          Nhỏ hơn 5 thoả
          B13/ Xác định Jphmm 
      Jphmm  =    =  =17,5  A
              Nhỏ hơn 65 A/m thoả
B14 /  Tính pha trường pha phụ sử sụng 220 v
              dph =  0,5  và         a = 
          Nph   = a . Nch  .  = .5 90 . =446 vòng

Tính số vòng cho Nph =446 /2 = 223 cho 1 nhóm bói / pha
N1P  = 223 . 0.4823368 = 107 VÒNG
N1P  = 223 . 0,517644   = 116 vòng 
Kiểm tra klđ  cho pha phụ ,tra bản 0,5 cadivi  tính luôn cách diện 0,545 mm
Schcđ = .  =0,785 . = 233,164625
Sr =( ). (h -) +( )

Sr =( ). (8 -  ) + (  ) = 41,63 
Klđ  =( N4 . ) = ( 116.  )=   em dang gập 
Khó  vấn đề k lấp đầy dây quấn đề . như trên k láp đầy  vượt quá 0, 46 có ảnh huongr sao không thầy . nếu đạt 0, 45 thì dây đề nhỏ nữa và hệ số vồng dây năng lên cao  tỉ lệ nghịch vòng dây tăng tiết diện dây nhỏ xuống kéo theo dây đề nhỏ điện áp dầu tụ nhỏ  . cho em  em hoỉ em dang dùng  QA= 2QB.
    N ph   = a . Nch  .  = .5 90 . =446 vòng 
 Cái nay em khong hiểu khi tinh k lấp đầy khong hợp làm diều chỉnh a cho phù hợp kéo theo dây đề nhỏ đi khi diện áp tru cao có vấn dề xãy ra khong thầy
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