Sôû Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo Tp.HCM   
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

MOÂN : PLC                        

                          LÔÙP: 14CÑ ÑT1
Giaùo aùn soá: 04                  Soá tieát: 01        
    Toång soá tieát ñaõ giaûng: 14
Thöïc hieän ngaøy: 28 / 10  / 2016.

TEÂN BAØI :    MOÄT SOÁ TAÄP LEÄNH CÔ BAÛN THOÂNG DUÏNG TRONG PLC
        - Muïc ñích :    Bieát caùc leänh cô baûn duøng trong PLC
        - Yeâu caàu:   •  Hieåu ñöôïc taäp leänh cô baûn cuûa PLC ñeå vieát chöông trình öùng duïng
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP:   Thôøi gian : 1 phuùt.

* Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

II.KIEÅM TRA BAØI CUÕ:   Thôøi gian : 4 phuùt.

· Caâu hoûi kieåm tra: Cho bieát yù nghóa caùc thoâng soá ghi treân PLC OMRON CP1L – 20 – CDR - A ?

III. GIAÛNG BAØI MÔÙI:      Thôøi gian : 37 phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV - Hoaït ñoäng cuûa HS - Phöông tieän daïy hoïc

	I

II
III


	Caùc leänh thoâng duïng

1/ Leänh Timer

 (On - delay )

2/ Leänh TIMH

 (On - delay )

3/ Leänh Counter(CNT)
Leänh ñieàu khieån 
chöông trình

 Leänh End
Baøi taäp öùng duïng ñieàu khieån

1/ Maïch ñieàu khieån ñoäng cô 3 pha

2/ Sô ñoà ñaáu daây

	15
2
    20

	· Dieãn giaûng, phaân tích –Hoïc sinh laéng nghe ñaët caâu hoûi- traû lôøi.

· Baøi taäp ví duï
· Duøng phaàn meàm moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa leänh

 -    Giaùo vieân moâ phoûng treân phaàn meàm CX- Programmer
· Kieåm tra vuøng nhôù

· Duøng maùy chieáu, maùy tính.
 - Dieãn giaûng- hoïc sinh theo doõi.
  - Giaùo vieân dieãn giaûng- cho baøi taäp 
  - Hoïc sinh tham gia, giaûi baøi taäp vaø traû lôøi caâu hoûi. 
  - Giaùo vieân giaûi baøi taäp vaø cho chaïy thöû chöông trình moâ phoûng 
- Giaùo vieân moâ phoûng treân phaàn meàm CX- Programmer
- Kieåm tra vuøng nhôù cuûa chöông trình
- Giaùo vieân chieáu phim moâ phoûng hoaït ñoäng daây truyeàn saûn xuaát  
  


IV. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:     Thôøi gian: 03 phuùt.

Vieát chöông trình ñieàu khieån heä thoáng ñeám saûn phaåm treân baêng taûi nhö yeâu moâ phoûng cuûa heä thoáng?

 V. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG,PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC,…..:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Ngaøy     thaùng       naêm 2015                                     Ngaøy     thaùng      naêm 2015
TOÅ TRÖÔÛNG                                                                 GIAÙO VIEÂN

    Huỳnh Ngọc Mai





        Lê Tiến Đạt

NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG

TEÂN BAØI :    MOÄT SOÁ TAÄP LEÄNH CÔ BAÛN THOÂNG DUÏNG TRONG PLC 1L/1H
I/ CAÙC LEÄNH THOÂNG DUÏNG
- Caùc leänh thoâng duïng coøn ñöôïc hieåu laø leänh chuyeân duøng cho caùc boä ñieàu khieån laäp trình hoï CPM1A, CPM2A, CP1L, CP1H, CQM1H, CJ1M,CS1D. Caùc leänh naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng thöïc hieän töø caùc taùc vuï phöùc taïp, ñeán caùc taùc vuï tính toaùn moät caùch deõ daøng Moãi leänh coù moät teân vaø moät maõ nhôù rieâng. 

1. LEÄNH TIMER 

   a/ Daïng maãu                                                                                                                                 
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Trong ñoù :
   - N laø ñòa chæ cuûa Timer. Số hợp lệ là: N= 0000 ÷ 4095
   - S: giaù tròđñặt : SV= # 0000 ÷ 9999S. soá BCD
   - Coù thể đñặt SV cho timer theo word của caùc vuøng nhớ.
  - Coù thể chỉnh đñònh giaù trị của timer bằng caùch thay đñổi giaù trị của word A642 thoâng qua việc sử dụng nuùt chỉnh Analog đñược tích hợp sẳn treân CP1L
Lưu yù : nếu gaùn giaù trị cho timer laø một hằng số thì phải coù dấu (#) phí trước hằng sốđñoù.
- Ñoä phaân giaûi cuûa Timer laø100ms. Khi ñoù giaù trò ñaët cuûa Timer laø:SV=#000.0-999.9
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Ex:#100      100x0.1s ( ñoä phaân giaûi 100ms=0.1s), thì giaù trò ñaët treân thöïc teá laø 10s.
b/ Ñoà thò bieåu dieãn traïng thaùi 
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c/ Baøi taäp ví duï
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- Khi đñầu vaøo 0.01chuyển từ Off leân On thì timer bắt đñầu đñịnh thời, gía trị PV sẽ giảm dần từ SV xuống.
- Khi giaù trị PV=0 thì Timer bit sẽ bật  leân On.
- Khi đñầu vaøo của Timer Off thì timer đñược Reset đñồng thời ngoõ ra cũng Off theo

2. Lệnh High Speed Timer “TIMH” (On- Delay)
a/ Daïng maãu






Trong đñoù: 

- N: số của timer N = 0~4095

- SV: giaù trị đñặt   S = #0~9999 ( số BCD)

- Coù thể đñặt SV cho timer theo word của caùc vuøng nhớ
- Coù thể chỉnh gía trị của timer bằng caùch thay ñổi gía trị của word A642 thoâng qua việc sử dụng nuùt chỉnh Analog ñược tích hợp sẳn treân CP1L/1H

- Độ phaân giải của Timer laø 10ms. Khi ñoù giaù trị đñặt của Timer laø SV=0~99.99s

Ex:#100      100x0.01s ( ñoä phaân giaûi 100ms=0.01s), thì giaù trò ñaët treân thöïc teá laø 1s.

b/ baøi taäp ví duï



4. LEÄNH COUNTER- CNT: 
a/ Daïng maãu






Trong đñoù: 

·  Counter input: ngoõ vaøo kích hoạt counter đñếm. (taùcđñộng cạnh leân)
·  Reset input: ngoõ vaøo Reset counter 
·  N: số của counter  N =0~4095
·  SV: giaù trị ñặt       SV= # 0~9999 (Số BCD)

·  Coù thể đñặt SV cho counter theo word của caùc vuøng nhớ
- Coù thể chỉnh gía trị của counter bằng caùch thay ñổi gía trị của word A642 thoâng qua việc sử dụng nuùt chỉnh Analog đñược tích hợp saün treân CP1L/1H.
- Counter laø boä ñeám tín hieäu vaøo (ñeám xuoáng ) giaù trò boä ñeám giaûm 1 moãi khi ñaàu vaøo 

CP chuyeån traïng thaùi töø OFF sang ON ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ñöôïc kích hoaït khi giaù trò 

SV baèng 0. Neáu  ngoõ reset R taùc ñoäng thì boä ñeám giaù trò laïi ban ñaàu. 

b/ Đồ thị biểu diễn
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c/ Baøi taäp ví duï





- Khi đñiều kiện ngoõ vaøo của Counter bit 0.01 chuyển từ Off ( On counter sẽ giảm từ SV xuống 1 giaù trị. 
- Khi gía trị PV=0 thì counter bit sẽ On seõ giữ luoân, luùc naøy counter sẽ khoâng taùc ñộng khi đñầu vaøo On hoặc Off.

- Bộ đñếm sẽ Reset PV về giaù trị ñặt SV khi đñầu vaøo Reset chuyển từ Off leân On

III/ Leänh Ñieàu Khieån Chöông Trình

 
 LEÄNH END(01)

Maõ leänh: 01

 Daïng maãu:
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Chöùc naêng: leänh END duøng ñeå ñaùnh daáu keát thuùc moät chöông trình.

 sau leänh END khoâng coù theâm moät leänh naøo nöõa trong moät chöông trình. 

IV/ BAØI TAÄP ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN 

1. Maïch ñaûo chieàu quay tröïc tieáp ñoäng cô 
Yeâu caàu : Đoäng cô quay thuaän khi nhaán nuùt Start, sau 3 giaây ñoäng cô quay nghòch. Khi nhaán nuùt Stop ñoäng cô ngöøng
Bảng xaùc lập thiết bị I/O
	Ñòa chæ ngoõ vaøo
	Thieát bò ngoõ ra
	Ñòa chæ ngoõ ra
	Thieát bò ngoõ ra

	0.00
	Nuùt nhaán Start
	100.00
	Motor chay thuaän T

	T 000
	Tieáp ñieåm cuûa Relay thôøi gian
	100.01
	Motor chaïy nghòch N

	0.01
	Nuùt nhaán Stop
	
	Motor döøng


Chöông trình dạng ladder:
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2/ Sơ ñồ nối day


















SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY

OUTPUT





INPUT





OUTPUT





=> Click vào biểu tượng New PLC instruction (I) để gọi lệnh Timer.





=> Click vào biểu tượng New PLC instruction (I) để gọi lệnh Timer.





Giá trị tức thời (PV)





Giá trị tức thời(PV)
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Ngõ vào bộ đếm





Ngõ ra bộ đếm





Giá trị tức thời (PV)
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