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           Câu 1: (2.5 điểm)
	Xác định trị số (có sai số) của các điện trở có vòng màu sau:
	a. Đỏ _ đỏ _ đen _ vàng kim.
	    

	b. Trắng _ nâu _ cam _ bạc.
	

	c. Vàng _ tím _ vàng _ vàng kim.
	

	d. Đỏ _ đen _ xanh lá _ bạc.
e. Nâu - Xám - Đen - Vàng - Nâu
	


	Câu 2: ( 3.5 điểm)
   Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B, C, E của transistor (VB,  VC,  VE) . Cho Transistor được cấu tảo từ Silic


Câu 3: (4 điểm)
	Trình bày ký hiệu và các thông số kỹ thuật của SCR
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
		Xác định trị số (có sai số) của các điện trở có vòng màu sau:

	2.0

	
	a
	Đỏ _ đỏ _ đen _ vàng kim:   22Ω ± 5% 
	0.5

	
	b
c
d
e
	Trắng _ nâu _ cam _ bạc:   91KΩ ± 10%
Vàng _ tím _ vàng _ vàng kim: 470 KΩ ± 5%
Đỏ _ đen _ xanh lá _ bạc: 2MΩ ± 10%

Nâu - Xám - Đen - Vàng – Nâu: 1,8MΩ±1%

	0.5



0.5


0.5


0.5

	2
	
	Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B, C, E của transistor (VB,  VC,  VE) .

	3.5

	
	
	

	0.75

	
	
	
	(0,5đ)
         

           

         

         

	0.5


0.75

0.75

0.75

	3
	

	Trình bày ký hiệu và các  thông số kỹ thuật của SCR
Ký hiệu: A
K
G






Trình bày các thông số kỹ thuật của SCR
+Doøng ñieän thuaän cöïc ñaïi: IAmax 
Ñaây laø trò soá lôùn nhaát doøng ñieän qua SCR maø SCR coù theå chòu ñöng lieân tuïc, quaù trò soá naøy SCR bò hö.
+ Ñieän aùp ngöôïc cöïc ñaïi: VBR
Ñaây laø ñieän aùp ngöôïc lôùn nhaát coù theå ñaët vaøo giöõa A vaø K maø SCR chöa bò ñaùnh thuûng, neáu vöôït qua giaù trò naøy SCR seõ bò phaù huûy. Ñieän aùp ngöôïc cöïc ñaïi cuûa SCR thöôøng khoaûng 100V ñeán 1000V
+Doøng ñieän kích cöïc Gmin: IGmin
Ñeå SCR coù theå daãn ñieän trong tröôøng hôïp ñieän aùp VAK thaáp thì phaûi coù doøng ñieän kích cho cöïc G cuûa SCR. 
Doøng IGmin laø trò soá doøng kích nhoû nhaát ñuû ñeå ñieàu khieån SCR daãn vaø IGmin coù trò soá lôùn hay nhoû tuyø thuoäc vaøo coâng suaát cuûa SCR neáu SCR coù coâng suaát caøng lôùn thì IGmin phaûi caøng lôùn. Thoâng thöôøng IGmin töø 1mA ñeùn vaøi chuïc mA
+ Thời gian mở SCR: là thời gian cần hay độ rộng của xung kích SCR có thể chuyển từ trạng thái ngắt sang dẫn. Thời gian mở SCR khoảng vài µs
+ Thời gian tắt SCR: SCR sẽ tự duy trì trạng thái dẫn sau khi được kích mở. Muốn SCR chuyển từ dẫn sang ngưng dẫn phải cho IG = 0, VAK = 0, phải có thời gian đủ dài để SCR chuyển hẳn sang trạng thái ngưng dẫn. Thời gian tắt SCR khoảng vài chục µs
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           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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