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           Câu 1: ( 2.5 điểm)
			Trình bày chức năng và đặc tính của thiết bị đo.
Câu 2: (3.5 điểm)
Trình bày khái niệm, ký hiệu và ưu khuyết điểm của Điện kế từ điện.
  Câu 3: (4 điểm)
		Tính trị số các điện trở phụ R1, R2, R3, R4  trong mạch điện để mở rộng các thang đo điện áp theo hình vẽ với VFS = 0,1VR4
R3
R2
R1
1000V
250V
50V
10V
Pos (+)
Neg (-)
2000
50 A
+
_
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày chức năng và đặc tính của thiết bị đo
	2,5

	
	a
	Thiết bị đo có chức năng cung cấp kết quả đo đại lượng đang khảo sát hay dùng kết quả đo để điều khiển lại quá trình để tạo ra đại lượng cần đo
	0.5

0.5

	
	b
	Đặc tính của thiết bị đo: 
Tùy thuộc vào cách thức đo, cấu tạo hay cách chỉ thị kết quả đo, người ta phân biệt các loại thiết bị đo theo đặc tính sau:
+ Thiết bị đo điện và thiết bị đo điện tử

+  Thiết bị đo tương tự và  thiết bị đo chỉ thị số

+  Thiết bị đo lường từ xa và thiết bị đo lường điều khiển từ xa
	

0.5

0.5

0.5


	2
	
	Trình bày khái niệm, ký hiệu và ưu khuyết điểm của Điện kế từ điện
    +Điện kế từ điện chỉ đo được dòng điện DC và có thang đo chia độ đều nên thường được dung làm cơ cấu chỉ thị cho ampere kế và volt kế DC
     Tuy nhiên do trị số IFS và VFS của điện kế từ điện có trị số nhỏ nên muốn đo những giá trị dòng diện và điện áp lớn hơn phải dung biện pháp mở rộng thang đoG
+
-

     Ký hiệu:  

    

 + Ưu điểm : 
         Nam châm vĩnh cữu có từ trường mạnh nên ít bị ảnh hưởng bởi từ trường nhiễu bên ngoài
        Công suất tiêu thụ của điện kế nhỏ
        Độ chính xác cao đến cấp chính xác là 0.5 (sai số 5%)
        Góc quay tuyến tính theo dòng điện nên thang đo có khoảng chia độ điều
    + Nhược điểm: 
       Chỉ đo được dòng điện một chiều, nếu muốn đo dòng điện xoay chiều phải dùng mạch nắn điện.
      Cuộn dây có tiết diện nhỏ nên dòng IFS cũng rất nhỏ, điện kế không thể đo được dòng điện có trị số lớn, muốn đo được dòng điện trị số lớn hơn thì phải có biện pháp mở rộng thang đo.

	3,5

0.5


0.5


0.5





0.25

0.25

0.25

0.25


0.5

0.5

	4
	
	Tính trị số các điện trở phụ R1, R2, R3, R4  trong mạch điện để mở rộng các thang đo điện áp theo hình vẽ với VFS = 0,1V
	4

	
	
	






	0.5

0.5


0.5

0.5

0.5

0.5


0.5


0.5

	
	
	
	



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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