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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

BAÄC ÑAØO TAÏO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Hoïc phaàn:  KỸ THUẬT SỐ
Hoïc kyø:
 I
 
           Naêm hoïc: 2014 – 2015

Lôùp : 14TC ĐT
Ngaøy thi:

Thôøi gian laøm baøi:  90 phuùt – Ñeà 1

(Sinh viên khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu)

Câu 1: (2 ñieåm)

Trình bày ký hiệu, hàm logic, bảng trảng thái của cổng NAND có 2 ngõ vào

Caâu 2: (3 ñieåm)
Haõy ñôn giaûn caùc haøm logic sau vaø veõ haøm logic ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn

a/ Duøng baûng Karnaught


    Y = A B C + A B C + A B C + A B C


b/ Duøng ñaïi soá Boolean


     Y = (C + D) + A C D + A B C + A B C D + A C D
Caâu 3: ( 2,5 ñieåm)


Haõy thaønh laäp baûng traïng thaùi, thöïc hieän lyù luaän ñeå thieát keá sô ñoà maïch ñeám Mod 9, ñeám leân, taùc ñoäng caïnh xuoáng.

Caâu 4: ( 2,5 ñieåm)


Thieát keá maïch  giaûi ña hôïp 4  ngoõ ra.


Yeâu caàu:
a) Laäp baûng traïng thaùi

b) Vieát phöông trình ngoõ ra vaø veõ sô ñoà maïch

TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
       
              GV RA ĐỀ 
    
  (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                        (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                              (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)  
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
       TRÖÔØNG CAO ÑẲNG KỸ THUẬT                
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
       LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HỒ CHÍ MINH

ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

BAÄC ÑAØO TAÏO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Hoïc phaàn:  KỸ THUẬT SỐ
Hoïc kyø:
 I
 
           Naêm hoïc: 2014 – 2015

Lôùp : 14TC ĐT
Ngaøy thi:

Thôøi gian laøm baøi:  90 phuùt – Ñeà 2

(Sinh viên khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu)

Câu 1: (2 điểm)


Trình bày ký hiệu, hàm logic, bảng trảng thái của cổng NOR có 2 ngõ vào

Caâu 2: (3 ñieåm)
Ñôn giaûn caùc haøm logic sau vaø veõ haøm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn

a/ Duøng ñaïi soá Boolean

Y = (B + C). (B + C) + A.B.C 

b/ Duøng baûng Karnaught


      Y = (A + B + C). (A + B + C). (A + B +C).  (A + B + C). (A + B + C)

Caâu 3: ( 2,5 ñieåm)


Haõy thaønh laäp baûng traïng thaùi, thöïc hieän lyù luaän ñeå thieát keá sô ñoà maïch ñeám nhò phaân 3 bit ñeám leân, taùc ñoäng caïnh xuoáng.

Câu 4: (2,5 điểm)

Thiết kế mạch giải mã phân đường có 4 ngõ ra bị tác động ở mức cao. 


a/ Lập bảng trạng thái.


b/ Viết phương trình ngõ ra và vẽ sơ đồ mạch. 
TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
       
              GV RA ĐỀ 
    
  (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                        (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                              (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)  
ĐÁP ÁN CHI TIẾT KỸ THUẬT SỐ
ĐỀ 1- lớp 14TC DT

Câu 1: (2 điểm)


Trình bày ký hiệu, hàm logic, bảng trảng thái của cổng NAND có 2 ngõ vào

(Coång NAND:

· Kyù hieäu: (0,5ñ)
· Haøm logic:  Y = A . B   (0,75ñ)
· Baûng traïng thaùi: (0,75ñ)
	A
	B
	Y

	0

0

1

1
	0

1

0

1


	1

1

1

0


Caâu 2: (3 ñieåm)
Haõy ñôn giaûn caùc haøm logic sau vaø veõ haøm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn

a/ Duøng baûng Karnaught


    Y = A B C + A B C + A B C + A B C

	
	00
	01
	11
	10

	0
	1
	1
	
	1

	1
	
	1
	
	




X1 = A . B (0,25ñ).

X2 = B . C  (0,25ñ).

Vaäy Y = A . B + B . C  (0,5ñ).

Haøm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn: (0,5ñ).
b/ Y = (C + D) + A C D + A B C + A B C D + A C D

(Y = C D + C D (A + A) + A B C + A B C D (0,25ñ).
        = C D + C D + A B C + A B C D

        = D (C + C) + A B C + A B C D (0,25ñ).
        = D + A B C + A B C D

        = D (1 + A B C) + A B C (0,25ñ).
        = D + A B C  (0,25ñ).
Haøm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn: (0,5ñ).
Caâu 3: ( 2,5 ñieåm)


Haõy thaønh laäp baûng traïng thaùi, thöïc hieän lyù luaän ñeå thieát keá sô ñoà maïch ñeám Mod 9, ñeám leân, taùc ñoäng caïnh xuoáng.

Maïch ñeám Mod 9 coù N = 9 (9 traïng thaùi)

23 < 9 < 24 = 16 traïng thaùi

Ôû ñaây ta choïn n = 4 (4 FF) vaø chæ laáy 9 traïng thaùi

· Baûng traïng thaùi:  1đ
	CK
	Q3
	Q2
	Q1
	Q0

	Xoùa
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	1

	
	0
	0
	1
	0

	
	0
	0
	1
	1

	
	0
	1
	0
	0

	
	0
	1
	0
	1

	
	0
	1
	1
	0

	
	0
	1
	1
	1

	
	1
	0
	0
	0

	
	1
	0
	0
	1


· Sô ñoà maïch: 1đ - vẽ thiếu mỗi kí hiệu trừ 0,25đ
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Caâu 4: ( 2,5 ñieåm)


Thieát keá maïch  giaûi ña hôïp 4  ngoõ ra.

+Baûng traïng thaùi: 0,75đ
	Input
	Output

	I
	S1
	S2
	O0
	O1
	O2
	O3

	I
	0
	0
	I
	0
	0
	0

	I
	0
	1
	0
	I
	0
	0

	I
	1
	0
	0
	0
	I
	0

	I
	1
	1
	0
	0
	0
	I


    +Phöông trình ngoõ ra : 


O0
=  I .  S1  . S0  (0,25đ)

O1
=  I .  S1  . S0  (0,25đ)


O2
=  I .  S1  . S0 (0,25đ)


O3
=  I .  S1  . S0 (0,25đ)

+Sô ñoà maïch : 0,75đ
ĐÁP ÁN CHI TIẾT KỸ THUẬT SỐ
ĐỀ 2- lớp 14TC DT

Câu 1: (2 điểm)


Trình bày ký hiệu, hàm logic, bảng trảng thái của cổng NOR có 2 ngõ vào

( Kyù hieäu: (0,5đ)
( Haøm logic: (0,75đ)






Y = A + B
( Baûng traïng thaùi: (0,75đ)
	A
	B
	Y

	0
	0
	1

	0
	1
	0

	1
	0
	0

	1
	1
	0


Caâu 2: (3 ñieåm)
Ñôn giaûn caùc haøm logic sau vaø veõ haøm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn

a/ Duøng ñaïi soá Boolean

Y = (B + C). (B + C) + A.B.C 

    = B . B + B . C + C . B + C . C + A . B . C  (0,25ñ)
                     = B . C + C . B + A . B . C (0,25ñ)

          = B . C + B (C + A . C) (0,25ñ)
                     = B . C + B (C + A) (0,25ñ)


Mạch logic của hàm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn: (0,5ñ)
b) Y = (A + B + C). (A + B + C). (A + B + C). (A + B + C). (A + B + C)
	
	00
	01
	11
	10

	0
	0
	0
	
	0

	1
	0
	0
	
	


X1 = A  (0,25ñ)
X2 = B + C (0,25ñ)
Vaäy Y = A (B+C) (0,5ñ)

Mạch logic của hàm ngoõ ra Y sau khi ñaõ ñôn giaûn: (0,5ñ)
Caâu 3: ( 2,5 ñieåm)


Haõy thaønh laäp baûng traïng thaùi, thöïc hieän lyù luaän ñeå thieát keá sô ñoà maïch ñeám nhò phaân 3 bit ñeám leân, taùc ñoäng caïnh xuoáng.

Ta coù traïng thaùi ñeám: 23 = 8 vôùi n = 3 ta söû duïng 3 FF (0,25ñ)
Soá thaäp phaân ñeám: 23 – 1 = 8 – 1 = 7 (0,25ñ)

· Baûng traïng thaùi:  1đ
	CK
	Q2
	Q1
	Q0
	Thaäp phaân

	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	1
	1

	
	0
	1
	0
	2

	
	0
	1
	1
	3

	
	1
	0
	0
	4

	
	1
	0
	1
	5

	
	1
	1
	0
	6

	
	1
	1
	1
	7

	
	0
	0
	0
	8


· Sô ñoà maïch: (1đ) - vẽ thiếu mỗi kí hiệu trừ 0,25đ
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Câu 4: (2,5 điểm)

Thiết kế mạch giải mã phân đường có 4 ngõ ra bị tác động ở mức cao. 


a/ Lập bảng trạng thái (0,75đ)
Ngoõ ra ôû möùc cao töông öùng vôùi soá thaäp phaân coù maõ vaøo nhò phaân

	INPUT
	OUTPUT

	A1
	A0
	O0
	O1
	O2
	O3

	0
	0
	1
	0
	0
	0

	0
	1
	0
	1
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1
	0

	1
	1
	0
	0
	0
	1



b/ Viết phương trình ngõ ra và vẽ sơ đồ mạch. 
+ Phương trình ngõ ra:
O0 = A1 . A0 (0,25đ)

O1 = A1 . A0 (0,25đ)

O2 = A1 . A0 (0,25đ)
O3 = A1 . A0​ (0,25đ)
+ Sơ đồ mạch: (0,75đ)
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