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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

HOÏC PHAÀN: KYÕ THUAÄT VI ÑIEÀU KHIEÅN
HOÏC KYØ: I – Naêm hoïc: 2012 – 2013
Lôùp : 11LTÑT– Ngaøy thi:

Thôøi gian thi: 90 phuùt – Ñeà 1

(Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu)
Caâu 1:(2 ñieåm)


So saùnh caùc leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình sau: AJMP, LJMP, SJMP, ACALL, LCALL

Caâu 2:(2 ñieåm)


Cho bieát leänh sau thöïc hieän coâng vieäc gì ?  SETB  0D6H


Ñeå thöïc hieän moät leänh coù yù nghóa töông töï nhö leänh treân thì ta thay ñoåi caùch vieát nhö theá naøo? Taïi sao?

Caâu 3: (1 ñieåm)


Vieát chöông trình delay 65536(s, cho thôøi gian  moãi chu kyø maùy laø 1(s. 

Caâu 4: (2,5 ñieåm)


Cho ñoaïn chöông trình sau:



CLR
0D4H



CLR
0D3H



MOV
A,#20H



MOV
R2,A



ADD
A,#30H



MOV
11H,A



MOV
@R2,A



MOV
A,R2



DA
 A



SETB
0D4H



XCH
A,@R2



RET


Haõy giaûi thích ñoaïn chöông trình treân vaø cho bieát noäi dung cuûa 2 oâ nhôù 20h vaø 50h laø bao nhieâu sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân.

Caâu 5: (2,5 ñieåm)


Dùng Port 0 điều khiển led 7 đoạn anode chung, viết chương trình điều khiển led sáng các chữ từ A - F với delay cho mỗi chữ sáng là 1s 
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Caâu 1: (2ñ)


So saùnh caùc leänh nhaûy sau: AJMP, LJMP, SJMP

· Leänh AJMP laø leänh nhaûy tuyeät ñoái, leänh naøy nhaûy ñeán nôi caùch noù 2 KB (nhöng noù khoâng quay veà) (0,25đ)
· Leänh LJMP laø leänh nhaûy daøi vaø nhaûy tuøy yù(64KB) (0,25đ)
· Leänh SJMP laø leänh nhaûy ngaén, leänh naøy cho pheùp nhaûy leân 128B vaø nhaûy luøi 128B, trong phaïm vi 256B (0,5đ)
So saùnh caùc leänh goïi chöông trình: Acall, Lcall

· Acall laø leänh goïi moät chöông trình con (goïi ngaén), chöông trình con caùch leänh goïi 2KB (0,5đ)
· Lcall  laø leänh goïi moät chöông trình con (goïi daøi), tuøy theo chöông trình gaàn hay xa maø noù thay ñoåi töông öùng (0,5đ)
Caâu 2: (2ñ)


Leänh  SETB 0D6H duøng ñeå thieát laäp bit coù ñòa chæ 0D6H trong thanh ghi traïng thaùi PSW leân möùc 1. (0,5đ)
Coù nghóa laø khi coäng caùc soá BCD, côø nhôù phuï AC (coù ñòa chæ 0D6H) ñöôïc thieát laäp leân möùc 1 neáu keát quaû cuûa 4 bit thaáp trong khoaûng 0AH ñeán 0FH (0,5đ)

Ñeå thöïc hieän moät leänh töông töï nhö treân thì ta thay ñoåi thaønh leänh nhö sau: 
SETB
 AC (0,5đ)



Vì côø nhôù phuï AC trong thanh ghi traïng thaùi chöông trình PSW coù ñòa chæ 0D6H (0,5đ)
Caâu 3: (1ñ)


Vieát chöông trình delay 65536(s 

DELAY:


MOV R6,#255

D:
MOV R7,#255 (0,5đ)

DJNZ R7,$


DJNZ R6,D


RET                   (0,5đ)
Caâu 4: (2,5 ñieåm)


Cho ñoaïn chöông trình sau:



CLR
0D4H; xoùa oâ nhôù 0D4


CLR
0D3H; xoùa oâ nhôù 0D3 (0,25ñ)



MOV
A,#20H; chuyeån 20h vao reg A



MOV
R2,A; chuyeån 20h trong reg A vaøo R2 (0,25ñ)


ADD
A,#30H; coäng 30H vôùi 20H, keát quaû = 50h ñöa vaøo reg A



MOV
11H,A; chuyeån 50h trong reg A vaøo oâ nhôù 11H (0,5đ)
MOV  @R2,A; chuyeån 50H trong reg A vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ 20H    trong reg R2



MOV
A,R2; chuyeån data trong R2 vaøo A



DA  A; ñieàu chænh soá BCD trong thanh ghi A, (A) = 20H


SETB
0D4H; set bit coù ñòa chæ 0D4 leân 1, choïn bank reg2, R2 = 50H



XCH
A,@R2; trao ñoåi data trong regA vôùi data (= 00H) trong oâ nhôù coù ñòa chæ 50H trong reg R2 , A = 00H, R2 =  20 H  (0,5đ)


RET; keát thuùc chöông trình con 
Noäi dung cuûa  oâ nhôù 20h laø:50H (0,5ñ)

Noäi dung cuûa  oâ nhôù 50h laø:  20 H (0,5ñ)

Caâu 5: (2,5 ñieåm)


Dùng Port 0 điều khiển led 7 đoạn anode chung, viết chương trình điều khiển led sáng từ A - F. 
X1: 


MOV P0,#88H; Sáng chữ A

LCALL DELAY 1S     (0,25đ)

MOV P0,#80H; Sáng chữ B

LCALL DELAY 1S   (0,25đ)

MOV P0,#0C6H; Sáng chữ C

LCALL DELAY 1S
(0,25ñ)

MOV P0,#0C0H; Sáng chữ D

LCALL DELAY 1S    (0,25đ)

MOV P0,#86H; Sáng chữ E

LCALL DELAY 1S
(0,25ñ)

MOV P0,#8EH; Sáng chữ F

LCALL DELAY 1S     
DELAY 1S:


MOV TMOD,#01H


MOV R0,#20                 (0,5đ)
RE:


MOV TL0,#LOW(-50000)


MOV TH0,#HIGH(-50000)


SETB TR0


JNB TF0,$


CLR TF0


DJNZ R0,RE                  (0,5đ)

RET

  TRƯỞNG  KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
       
              GV RA ĐỀ 
    
      (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                        (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                          (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)  
Uûy Ban Nhaân Daân TP.Hoà Chí Minh
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

(((

             (((
ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

HOÏC PHAÀN: KYÕ THUAÄT VI ÑIEÀU KHIEÅN
HOÏC KYØ: I – Naêm hoïc: 2012 – 2013
Lôùp : 11LTÑT– Ngaøy thi:

Thôøi gian thi: 90 phuùt – Ñeà 2

(Sinh vieân ñöôïc söû duïng taøi lieäu)
Caâu 1:(1ñieåm)


So saùnh caùc leänh nhaûy  JZ, JNZ, JC, JNC

Caâu 2:(2ñieåm)


Haõy trình baøy veà chöông trình phuïc vuï ngaét ISR vaø nhöõng hoaït ñoäng xöû lyù ngaét cuûa CPU
Caâu 3: (2ñieåm)


Vieát chöông trình delay 1s söû duïng timer , cho thôøi gian  moãi chu kyø maùy laø 1(s. 
Caâu 4: (2,5 ñieåm)


Vieát chöông trình copy döõ lieäu töø vuøng nhôù Ram ngoaïi coù ñòa chæ töø ngaên nhôù 2000H ñeán 200FH ra Ram ngoaïi baét ñaàu töø ngaên nhôù coù ñòa chæ 3000H

Caâu 5: (2,5 ñieåm)


Dùng port 0 kết nối với các led đơn để điều khiển một hệ thống đèn giao thông cho một ngã tư. Cho biết xanh sáng 8s, vàng sáng 2s, đỏ sáng 10s. 
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Caâu 1: (1ñ)


So saùnh caùc leänh nhaûy JZ, JNZ, JC, JNC

· Leänh JZ laø leänh nhaûy coù ñieàu kieän khi côø Z = 1 (khi Z = 0, thì chöông trình ñöùng yeân khoâng nhaûy) (0,25ñ)

· Leänh JNZ laø leänh nhaûy khi côø Z = 0 (khi Z = 1, thì chöông trình ñöùng yeân khoâng nhaûy) (0,25ñ)

· Leänh JC  laø leänh nhaûy khi côø C = 1 (0,25ñ)

· Leänh JNC  laø leänh nhaûy khi côø C = 0 (0,25ñ)

Caâu 2:(2ñieåm)


Haõy trình baøy veà chöông trình phuïc vuï ngaét ISR vaø nhöõng hoaït ñoäng xöû lyù ngaét cuûa CPU
Chöông trình phuïc vuï ngaét ISR (Interrupt Service Routine) thöïc thi khi ñaùp öùng ngaét vaø thöôøng thöïc hieän taùc vuï nhaäp hay xuaát vôùi moät thieát bò. Khi ngaét xaûy ra chöông trình chính taïm thôøi bò treo vaø reõ nhaùnh ñeán ISR: ISR thöïc thi vaø keát thuùc baèng leänh trôû veà töø ngaét, chöông trình chính tieáp tuïc thöïc thi ôû choã maø noù taïm döøng (0,5). Thöôøng ngöôøi ta xem chöông trình chính nhö thöïc thi ôû möùc neàn (cô sôû) vaø caùc ISR thöïc thi ôû möùc ngaét.(0,5ñ)

Hoaït ñoäng xöû lyù ngaét cuûa CPU: khi ngaét xaûy ra vaø ñöôïc CPU chaáp nhaän, chöông trình chính bò ngaét quaõng, nhöõng hoaït ñoäng sau xaûy ra:

· Leänh hieän haønh hoaøn taát vieäc thöïc thi

· Caát PC vaøo ngaên xeáp

· Traïng thaùi ngaét hieän haønh ñöôïc caát beân trong (0,25ñ)
· Caùc ngaét bò chaën ôû möùc ngaét

· Naïp vaøo PC ñòa chæ vector cuûa ISR

ISR thöïc thi (0,25ñ)

ISR hoaøn taát baèng leänh RET (quay veà töø ngaét). Ñieàu naøy laøm laáy laïi giaù trò cuõ cuûa PC töø ngaên xeáp vaø laáy laïi traïng thaùi ngaét cuõ. Thöïc thi chöông trình chính tieáp tuïc ôû choã maø noù bò döøng (0,5ñ)

Caâu 3: (2ñieåm)

DELAY 1S:


MOV TMOD,#01H


MOV R0,#20                    (0,5đ)
RE:


MOV TL0,#LOW(-50000)


MOV TH0,#HIGH(-50000) (0,5đ)

SETB TR0


JNB TF0,$


(0,5đ)

CLR TF0


DJNZ R0,RE


RET



(0,5đ)
Caâu 4: (2,5 ñieåm)


Vieát chöông trình copy döõ lieäu töø vuøng nhôù Ram ngoaïi coù ñòa chæ töø ngaên nhôù 2000H ñeán 200FH ra Ram ngoaïi baét ñaàu töø ngaên nhôù coù ñòa chæ 3000H


MOV
R0,#20H


MOV
R1,#00H   (0,25đ)

MOV
R2,#30H


MOV
R3,#00H   (0,25đ)
X1:
MOV DPH,R0


MOV
DPL,R1
(0,25đ)

MOVX  A,@DPTR


INC
DPTR

(0,25đ)

MOV
R0,DPH


MOV
R1,DPL
(0,25đ)

MOV
DPH,R2


MOV
DPL,R3
(0,25đ)

MOVX  @DPTR,A


INC
DPTR

(0,25đ)

MOV
R2,DPH


MOV
R3,DPL
(0,25đ)

CJNE
R1,#10,X1

END



(0,5đ)
Caâu 5: (2,5 ñieåm)


Dùng port 0 kết nối với các led đơn để điều khiển một hệ thống đèn giao thông cho một ngã tư. Cho biết xanh sáng 8s, vàng sáng 2s, đỏ sáng 10s. 
X1: 


MOV P0,#21H



LCALL DELAY 8S

(0,5đ)

MOV P0,#22H


LCALL DELAY 8S


MOV P0,#0CH


LCALL DELAY 8S

(0,5đ)

MOV P0,#14H


LCALL DELAY 2S


SJMP X1

DELAY 8S:


MOV R1,#08


(0,25đ)

DEL1:


LCALL DELAY 1S


DJNZ R1, DEL1


RET

DELAY 2S:


LCALL DELAY1S

(0,25đ)

LCALL DELAY1S

RET

DELAY 1S:





MOV TMOD,#01H


MOV R0,#20


(0,25đ)
RE:


MOV TL0,#LOW(-50000)


MOV TH0,#HIGH(-50000)
(0,25đ)

SETB TR0


JNB TF0,$


CLR TF0


DJNZ R0,RE


RET



(0,25đ)
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