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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

MOÂN HOÏC :                 ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT
LÔÙP :
15CÑ ÑT7
Giaùo aùn soá:   5   
Soá tieát:    1
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 20


Thöïc hieän ngaøy:
2/11/2016
TEÂN BAØI:
CHỈNH LƯU CẦU 3 PHA CÓ ĐIỀU KHIỂN

(Muïc ñích:

Trang bò cho SV kieán thöùc veà maïch chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển
(Yeâu caàu:

Sinh vieân hieåu vaø phaân tích ñöôïc hoaït chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Thôøi gian:  1 phuùt

(Noäi dung caàn nhaéc nhôû:

Yeâu caàu caû lôùp traät töï ñeå kiểm tra bài cũ và hoïc baøi môùi

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian:    5     phuùt

(Caâu hoûi kieåm tra:


Phaân tích maïch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI: Thôøi gian:  37 phuùt

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV- Hoaït ñoäng cuûa HS

Phöông tieän daïy hoïc

	II


	Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển
1/ Sô ñoà maïch

2/ Ñaëc ñieåm cuûa maïch

3/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch

+ Dạng sóng  3 pha ngõ vào
+Nguyên lý

+ Các thông số của mạch chỉnh lưu
+ Daïng soùng 3 pha ngoõ ra
	5’
5'
27’
7’
10’
3’
7’
	GV: Trình chieáu sô ñoà maïch, vaø trình baøy ñaëc ñieåm cuûa maïch

SV: Nghe giaûng, tham gia xaây döïng baøi, ghi baøi

GV: Trình chieáu, hướng dẫn vẽ dạng sóng 3 pha ngõ vào 

SV: Nghe giaûng, tham gia xaây döïng baøi, ghi baøi

GV: Giaûng giaûi vaø phaân tích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển dựa trên dạng sóng 3 pha ngõ vào, töø ñoù xaây döïng daïng soùng ngoõ ra cuûa maïch

SV: Nghe giaûng, tham gia xaây döïng baøi, ghi baøi

Giáo trình, tài liệu phát tay,  phấn, bảng, máy chiếu.




IV. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: Thôøi gian:2
phuùt


Ñeå thay ñoåi ñieän aùp ra cuûa taûi ta phaûi laøm sao?


Veà nhaø xem tröôùc baøi bộ biến đổi xung áp
V. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC…:

Ngaøy
thaùng 
naêm
Ngaøy 28  thaùng 10  naêm 2016
          TOÅ TRÖÔÛNG 
GIAÙO VIEÂN

VÕ CƯỜNG





NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN

BÀI GIẢNG CHI TIẾT
II. Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển:
1/ Sơ đồ mạch

2/ Đặc điểm của mạch:

Maïch naén ñieän ñieàu khieån 3 pha caáu taïo töø maùy bieán aùp 3 pha vaø 6 thyristor chia ra 2 nhoùm:

+ Nhoùm noái kathode chung laø T1, T2 ,T3

+ Nhoùm noái anode chung laø T4, T5, T6 

Ñeå ñieàu khieån môû caùc SCR naøy ngöôøi ta thöôøng duøng 1 maùy phaùt xung doøng ñieän ñieàu khieån iG. Caùc xung doøng iG phaûi phaùt ra theo thöù töï  iG1, iG6, iG2, iG4, iG3, iG5 caùch nhau 1 khoaûng θ= π / 3

Moãi SCR trong nhoùm kathode chung seõ môû khi ñieän aùp pha cuûa cuoän daây thöù caáp noái vôùi noù laø lôùn nhaát vaø noù coù tín hieäu ñieàu khieån  iG . Coøn moãi SCR trong nhoùm anode chung seõ môû khi ñieän aùp pha cuûa cuoän daây thöù caáp noái vôùi noù laø aâm nhaát vaø noù coù tín hieäu ñieàu khieån iG . Khi 1 trong 3 SCR cuûa nhoùm môû thì 2 SCR coøn laïi cuûa nhoùm ñoù khoaù laïi.
Ngoài ra iG1 chậm sau điện áp uA 1 góc pha (1 = (/6 + (
3/ Nguyên lý hoạt động:
- Giaû thieát T3, T5 dang daãn 
- Taïi thôøi ñieåm 
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 cho xung ñieàu khieån môû T1, SCR naøy seõ môû vì ua > 0 nhất. Söï môû cuûa T1 laøm T3 bò khoùa moät caùch töï nhieân vì ua > uc. Luùc naøy T1, T5 daãn vaø ñieän aùp treân taûi laø : ut = ua- ub.

-  Taïi thôøi ñieåm 
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, ua dương nhất, uc âm nhất  cho xung ñieàu khieån môû T6. Söï môû cuûa T6 laøm cho T5 bò khoùa laïi moät caùch töï nhieân vì uc < ub . Luùc naøy T1, T6 daãn vaø ñieän aùp ra treân taûi laø: ut = ua- uc
- Vaäy caùc xung ñieàu khieån leäch nhau 
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 laàn löôït ñöôïc ñöa ñeán caùc cöïc ñieàu khieån theo thöù töï sau:

	Thôøi ñieåm
	Môû
	Khoùa
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+ Các thông số của mạch chỉnh lưu:

Giá trị TB của điện áp chỉnh lưu:
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(V)
Um: biên độ điện áp thứ cấp 1 pha

Giá trị TB của dòng điện qua phụ tải:
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Điện áp ngược cực đại trên mỗi SCR:      
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+ Dạng sóng điện áp ngõ vào/ra với góc mở ( = 15​​0
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