BÀI GIẢNG: 	PHƯƠNG TRÌNH DÒNG MẮT LƯỚI
(PHƯƠNG TRÌNH DÒNG VÒNG)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được phương pháp giải mạch điện một chiều: dòng mắt lưới.
· Áp dụng được định luật Kirchhoff áp để giải mạch điện như phương trình dòng mắt lưới.
· Rèn luyện kỹ năng tính toán và phương pháp giải mạch điện.

PHƯƠNG TRÌNH DÒNG MẮT LƯỚI (PHƯƠNG TRÌNH DÒNG VÒNG)
Phương pháp dòng mắt lưới là phương pháp giải mạch áp dụng định luật Kirchhoff áp xây dựng phương trình cân bằng áp dọc theo mắt lưới.
Cho mạch điện: 



E2
I2
    R 1
     A
   R 2
R3

  B
     I1
   I3
       E1
   +
     -
   +
  -
          Ia
          Ib
    R 5
    R 4
     I5
     I4





Khi xây dựng hệ phương trình dòng mắt lưới ta cần tiến hành theo các bước: 
Bước 1: Xác định tổng số mắt lưới chứa trong mạch. Chọn dòng mắt lưới cho mỗi mắt lưới, hướng dòng điện qua từng mắt lưới tùy ý.
(ẩn số là những dòng điện mắt lưới tức là những dòng điện tưởng tượng coi như chạy khép kín theo các lối đi của vòng độc lập)
Tổng số mắt lưới = Tổng số phương trình dòng mắt lưới
Bước 2: Xác định dòng nhánh theo dòng mắt lưới.
I1 = Ia
I4 = Ia
I2 = Ib
I5 = Ib
       I3 = Ia + Ib
Suy ra điện áp trên mỗi phần tử điện trở: 
VR1 = R1 I1 = R1 Ia
VR4 = R4 I4 = R4 Ia
VR2 = R2 I2 = R2 Ib
VR5 = R5 I5 = R5 Ib
         VR3 = R3 I3 = R3 (Ia + Ib)
Bước 3: Xây dựng phương trình cân bằng áp cho từng mắt lưới.
(một vế là tổng đại số các sđđ có trong vòng đó, vế kia là tổng đại số các điện áp rơi trên mỗi nhánh của lối đi vòng gây ra bởi tất cả các dòng điện mắt lưới chạy qua) 
E1 = IaR1 + (Ia + Ib)R3 + IaR4
E2 = IbR2 + (Ia + Ib)R3 + IbR5                     
Bước 4: Giải hệ phương trình dòng mắt lưới.
[bookmark: _GoBack]Ví dụ: Cho R1 = 4Ω; R2 = 10Ω; R3 = 20Ω; R4 = 1Ω; R5 = 2Ω;  E1 = 40V;  E2 = 64V.
Áp dụng phương pháp dòng mắt lưới tính công suất tiêu thụ trên       
