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PHẦN I

HỆ THỐNG BÀI TẬP VI XỬ LÝ Z80

BAØI 1
TRUY XUAÁT VUØNG NHÔÙ ÑEÅ HIEÅN THÒ LEÂN MAØN HÌNH

  Ñòa chæ: 0624  Scan

  Chöùc naêng: Queùt phím vaø hieån thò 1 chu kyø töø phaûi ( traùi, thôøi gian thöïc hieän khoaûng 10ms

· Con troû IX troû ñeán vuøng ñeäm hieån thò 

· Neáu khoâng coù phím aán, Carry=1

· Neáu coù aán : Carry=0 vaø maõ vò trí chöùa ôû AReg
· 6 Byte yeâu caàu cho  6 ñeøn Led.

· IX troû ñeán Led taän cuøng ôû phaûi, IX+5 troû tôùi Led taän cuøng beân traùi.

Ñòa chæ: 05FE           Scan1

Chöùc naêng: Queùt phím vaø hieån thò 1 chu kyø töø phaûi ( traùi, thôøi gian thöïc hieän khoaûng 10ms

Scan1 queùt 1 chu kyø, nhöng Scan seõ queùt ñeán khi nhaän 1 phím môùi

Chöông trình Scan1 trôû veà laáy maõ vò trí trong khi ñoù Scan trôû veà laáy maõ noäi boä phím.

IX chæ ñeán vuøng ñeäm hieån thò 

Thanh ghi A chöùa maõ noäi boä

Huyû boû noäi dung AF, B,HL,AF', BC',DE'

Ví duï:

Chöông trình hieån thò chöõ Help US cho ñeán khi aán phím Step


1800
DD212018
LdIX, Help
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Display:
1804
CDFE05
CALL Scan1
Maõ vò trí


1807
FE13
CP 13  
          ;Key step


1809
20F9
JRNZ,Display


180B
76
Halt



1804=1809+2+X(X=F9

Help:
1820
AE
Defb OAEH
; 'S'


1821
B5
   "     OB5h
; 'U'


1822
1F
   "        1Fh
; 'P'


1823
85
   "         85h
; 'L'


1824
8F
   "         8Fh
; 'E'


1825
37
Defb     37h
; 'H'

SCAN:


EQU  05FEh




END

	b7
	b6
	b5
	b4
	b3
	b2
	b1
	b0

	d
	dp
	c
	b
	a
	f
	g
	e


  Ví duï: Chöõ U thanh b,c,d,e,f: saùng

   Thanh naøo saùng laø möùc 1, taét laø möùc 0.
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Memory

   Vaäy maõ laø: 10110101 
B5.

   Töø caùch tính naøy ta coù baûng maõ kyù töï nhö sau:

 Code:
BD
30
9B
BA
36
AE
AF
38
BF
BE
3F
A7
8D
B3
8F

 Data:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E

 Display:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



 Code:
OF
AD
37
89
B1
97
85
2B
23
A3
1F
3E
03
A6
87

 Data:
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

 Display:


 Code:
B5
B7
A9
07
B6
8A
83
A2
32
02
C0
00

 Data:
U
V
W
X
Y
Z
(
)
+
-
.
Blank

 Display:


  Ví duï : Chöông trình hieån thò maõ vò trí phím aán


1800

DD210019

Ld IX, out BF (out Buffer)

 Loop:
1804

CDFE05


CALL Scan


1807

210019


Ld HL, out BF


180A

CD7806


CALL Hex 7sg (7 Segment)


180D
18F5



JR Loop

 outBF
1900

00



DefB Oh


1901

00



      "


1902

00



      "


1903

00



      "


1904

00



      "


1905

00



      "

Scan:






EQU 05Feh

Hex7sg






QU 0678H








END

  Khi 1 phím ñöôïc aán maõ vò trí cuûa noù seõ ñöôïc hieån thò leân 2 ñeøn phaûi (Data).

  Neáu muoán hieån thò maõ noäi boä cuûa phím ta thay ñoåi chöông trình sau:


1800
DD210019
LdIX, outBF

Loop:
1804
CD2406
CALL Scan1


1807
38FB
JRC, Loop


1809
210019
Ld HL , outBF


180C
CD7806
CALL Hex7sg


180F
18F3
JR Loop

  Chöông trình xuaát Port maïch ñeám nhò phaân

1800 3E99

1802
D323

1804 0E00


1806
3E99


1808
D321


180A
CD1815


180D
3C




180E
OD


180F
C20818


1812
C30418
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1815
IE70 
Giaù trò Delay

1817
0600


1819
10FE


181B
1D


181C
C21718


181F
C9
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Pa:nhaäp


1800
3E99
LdA,99      Pb:xuaát


1802
D323
out(23),A
Pc:nhaäp

  Z:
1804
0E00
Ld C, 00


1806
3E00
Ld A,00

  Y:
1808
D321
out(21),A          ;out ra Port B


180A
CD1518
CALL X            Delay

180D
3C
Inc A


180E
OD
Dec C


180F
C20818
JPNZ,Y


1812
C30418
JP Z

Delay X:
1815
1E70
Ld E,70

           M:
1817
0600
Ld B,00

          M1:
1819
10FE
DJNZ, M1


181B
1D
Dec E


181C
C21718
JPNZ, M


181F
C9
RET

      DJNZ  e    :   B( B-1  : Neáu B=0 : Tieáp tuïc

  Maõ maùy 10 x

: Neáu B( 0 : PC(PC+e
                    

  Vôùi Pc môùi =Pc cuõ + 2 + operand(X)

1819 = 1819 + 2 + X ( X= FE

 Programmable  Pevipheral Interface                   Soá ñòa chæ Port


 
PPI
Port A
00


PPI
Port B
01


PPI
PortC
02


PPI
Control
03



Unused


CTC0 (Counter/Timer circuit)
40


CTC1

41


CTC2

42


CTC3

43



Unused


PIOA  (Paralld Input/output)
80


PIOB   Data
81


PIOA   Control
82


PIOB    Control
83


        Unused


    BAÛN ÑOÀ BOÄ NHÔÙ PORT


  Chöông trình Delay:

Delay:
1900
21xxxx
Ld HL,xxxx

      G :
1903
2B
Dec HL


1904
7C
Ld A,H


1905
B5
ORL


1906
C2 0319
JPNZ,G


1909
C9
RET
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Ñòa chæ Port:

1) Port coâng taéc : PA0 ( PA7 :
20h

2) Port ñeøn Led : PB0 ( PB7:
21h

3) Port ñeå troáng : PC0 ( PC7:
22h

4) Ñòa chæ ñieàu khieån            :
23h

Thanh ghi ñieàu khieån (23).
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        Mode cho
           0: Output      Group B

                      Group A       Mode cho
  

thöôøng =1                           GroupB
PBo(PB7
1: Input









0: Output
1: Input



                                                         PC4 (PC7                                                     Pc4 (Pc7


       

                                               PA0 (PA7                         
1: Input
0: Output







PAo(PA7




     GroupA









       0: Output

 (   Chöông trình hieän leân maøn hình chaïy töø traùi qua phaûi chöõ Help us

 Program1:
1800
1606
Ld D,06
:Naïp vaøo ñoä daøi soá oâ nhôù ñeå laëp



1802
DD21FB19
Ld IX,Data -5
:Naïp vaøo ñòa chæ vuøng nhôù ñaàu

 Start         :
1806
215F00
Ld HL,005F
:Naïp giaù trò Delay

 Loop         :
1809
CD 2406
Call Scan
:Goïi chöông trình hieän ñeøn



180C
2B
Dec HL
: Chöông trình Delay



180D
7C
Ld A,H



180E
B5
ORL



180F
C20918
JPNZ,Loop



1812
15
Dec D
Giaûm chæ soá D



1813
DD23
Inc IX
Taêng(dôøi) oâ nhôù hieån thò leân 1



1815
7A
Ld A,D
Kieåm tra chæ



1816
FE00
CP00 
soá laàn



1818
CZ 0618
JPNZ, Start
Chöa ñuû soá laàn thì laëp laïi



181B
CDFE05
Call Scan1
Goïi chöông trình hieån thò chôø phím aán



181E
C30018
JP Program 1
Laøm laïi



19FB
00



    FC
00



    FD
00



    FE
00



    FF
00


    Data:
1A00
AE
'S'


BA 
‘3’



     01
B5
'U'


BD 
‘0’



     02
1F
'P'


85   
‘L’



     03
85
'L'


8F   
‘E’



     04
8F 
'E'


BD  
‘0’



     05
37
'H'


3D  
‘N

  ( Chöông trình hieän leân maøn hình chaïy chöõ Help us töø phaûi sang traùi

Program 2:
1800
1606
Ld D,06



1802
DD21 061A
Ld IX, Data +6

 Start         :
1806
215F00
Ld HL,005F

 Loop         :
1809
CD2406
Call scan



180C
2B
Dec HL



180D
7C
Ld A,H



180E
B5
ORL



180F
C20918
JPNZ,Loop



1812
15
Dec D



1813
DD2B
Dec IX



1815
7A
Ld A,D



1816
FE00
CP00



1818
C20618
JPNZ, Start



181B
CDFE05
Call Scan1



181E
C30018
JP Program2


(Aán phím baát kyø chaïy chöõ töø traùi sang phaûi, aán laàn nöõa chaïy töø phaûi sang traùi).

  Cho Program1=1800

          Program2=1900

  Leänh nhaûy cuoái cuøng trong chöông trình 1 seõ nhaûy ñeán chaïy trong chöông trình 2

  Leänh nhaûy cuoái cuøng trong chöông trình 2 seõ nhaûy ñeán chaïy trong chöông trình 1 


(Chöông trình hieän chöõ Help us chaïy töø phaûi sang traùi roài töø traùi sang phaûi

 Program:
1800
16OC
Ld D,OC



1802
DD21061A
Ld IX,Data+6

 Start1    :
1806
215F00
Ld HL, 005F

 Loop1   :
1809
CD2406
call scan


180C
2B
Dec HL


180D
7C
Ld A,H


180E
B5
ORL


180F
C20918
JPNZ, loop1


1812
15
Dec D


1813
DD2B
Dec IX


1815
7A
Ld A,D


1816
FE00
CP00


1818
C20618
JPNZ, Start1


181B
160C
Ld D,OC(OD)


 Start 2   :
181D
215F00
Ld HL,005F

 Loop 2   :
1820
CD2406
call scan


1823
2B
Dec HL


182
7C
Ld A,H


1825
B5
ORL


1826
C22018
JPNZ Loop2


1829
15
Dec D


182A
DD23
Inc IX


182C
7A
Ld A,D


182D
FE00
CP00


182F
C21D18
JPNZ, Start2


1832
C30018
JP, Program

  19FA
00


00


00



00


00


00

 1A00
AE
S
AD
B5
U


B5
U
3D
87
T(38)


IF
P
BD
3D
N

85 L

8F
E

8F
E

30
I

 1A05
37
H

B3
D

1A06
00


3D
N


00


3F
A


00


A7
B


00


00

 1A0B
00


(   Chöông trình ñoïc traïng thaùi coâng taéc vaø gôûi ra ñeøn



1800
3E90
Ld A,90

3E90
LdA,90


1802
D323
out(23), A

D323
out(23),A

Start:
1804
DB20
In A,(20)

D321
out(21),A


1806
D321
out(21),A

D6
Halt


1808
C30418
JP Start

Laáy soá 90 out ra ñeøn


( Laáy noäi dung oâ nhô ù1900 ñöa ra ñeøn


3E 90
Ld A,90


D323
Out (23) , A


3A0019
LdA , (1900)


D321
Out (21) , A


76
Halt

( CHÖÔNG TRÌNH CHAÏY ÑEØN QUAÛNG CAÙO  


1800
3E90
Ld A,90
Caøi Port

    02
D3 23
Out(23) , A

  J1:
    04
1620
Ld D , xx
  XX: Soá byte chöông trình quaûng

    06
DD21001B
Ld IX , 1B00
               caùo vieát ôû 1B00
  J2:
    0A
DD7E00
Ld A , (IX)


    0D
D321
Out(21) , A

  Delay:
    0F
21
Ld HL , xxxx
: xxxx laø giaù trò Delay
  J3:
    12
2B
Dec HL


    13
7C
Ld A , H


    14
B5
OR L


    15
C2 1218
JPNZ , J3


    18
DD23
Inc IX


    1A
15
Dec D


    1B
C2 0A18
JPNZ ,  J2


181E
C30418
JP J1


    20 






   CHÖÔNG TRÌNH SAÙNG DAÀN TAÉT DAÀN

 1B00 :    80  CO  EO  FO  F8  FC  FE  FF  7F  3F  1F  OF  07  03  01  00  FF  00  01  03  07

  OF  1F  3F  7F  FF  FE  FC  F8  FO  EO C080  00  FF  00 (( Soá Byte: 24h)


Hình 1





MEMORY MAP

Hình 2

Chöông trình con delay ôû ñòa chæ 1900

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Delay
	1900
	21 xx xx
	Ld  HL,xxxx
	Naïp vaøo thanh ghi HL giaù trò delay

	G
	1903
	2B
	Dec HL
	Giaûm thanh ghi HL ñi 1

	
	1904
	7C
	Ld A,H
	Naïp H vaøo thanh ghi A

	
	1905
	B5
	OR L
	Or vôùi L

	
	1906
	C2 03 19
	JPNZ, G
	Nhaûy neáu côø Zero <> 0

	
	1909
	C9
	RET
	Trôû veà chöông trình chính


ÑÒA CHÆ RAM:
1800 – 1FFF.

ÑÒA CHÆ ROM:
0000 – 07FF.

ÑÒA CHÆ PORT:

1. PORT coâng taéc: 20
(PA)

2. PORT ñeøn LED: 21
(PB)

3. PORT giao tieáp beân ngoaøi: 22
(PC)

4. PORT cho thanh ghi ñieàu khieån: 23

BAØI 2

GIAO TIEÁP VI XÖÛ LYÙ VÔÙI NGOAÏI VI TREÂN KIT

1. CHÖÔNG TRÌNH LAÁY NOÄI DUNG OÂ NHÔÙ 1900 GÔÛI RA ÑEØN.

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	
	1800
	3E 90
	Ld  A,90
	Naïp vaøo thanh ghi giaù trò ñieàu khieån Port

	
	1802
	D3 23
	OUT (23),A
	Gôûi A ra thanh ghi ñieàu khieån

	
	1804
	3A 00 19
	Ld A,(1900)
	Naïp noäi dung oâ nhôù vaøo  A

	
	1807
	D3 21
	OUT (21),A
	Gôûi A ra Port 21

	
	1809
	76
	Halt
	Döøng chöông trình


2. CHÖÔNG TRÌNH ÑOÏC TRAÏNG THAÙI COÂNG TAÉC VAØ GÔÛI RA ÑEØN

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	
	1800
	3E 90
	Ld  A,90
	Naïp vaøo thanh ghi giaù trò ñieàu khieån Port

	
	1802
	D3 23
	OUT (23),A
	Gôûi A ra thanh ghi ñieàu khieån

	START
	1804
	DB 20
	IN A, (20)
	Naïp vaøo A giaù trò Port 20

	
	1806
	D3 21
	OUT (21),A
	Gôûi A ra Port 21

	
	1808
	C3 04 18
	JP START
	Nhaûy ñeán ñòa chæ ñaàu voøng laëp


3. CHÖÔNG TRÌNH CHAÏY ÑEØN QUAÛNG CAÙO.

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	
	1800
	3E 90
	Ld  A,90
	Naïp giaù trò ñieàu khieån Port

	
	1802
	D3 23
	OUT (23),A
	Gôûi ra thanh ghi ñieàu khieån

	J1
	1804
	16 xx
	Ld D, xx
	Naïp soá löôïng Byte oâ nhôù vaøo D

	
	1806
	DD 21 00 1B
	Ld IX, 1B00
	Naïp ñòa chæ ñaàu vuøng data 

	J2
	180A
	DD 7E 00
	Ld A, (IX)
	Naïp vaøo A noäi dung oâ nhôù ñaàu

	
	180D
	D3 21
	OUT (21), A
	Gôûi ra ñeøn

	DELAY
	180F
	21 xx xx
	Ld  HL,xxxx
	Naïp giaù trò Delay vaøo HL

	J3
	1812
	2B
	Dec HL
	

	
	1813
	7C
	Ld A,H
	

	
	1814
	B5
	OR L
	

	
	1815
	C2 12 18
	JPNZ, J3
	

	
	1818
	DD 23
	Inc IX
	Taêng oâ nhôù vuøng data

	
	181A
	15
	Dec D
	Giaûm soá ñeám laëp ñi 1

	
	181B
	C2 0A 18
	JPNZ, J2
	Neáu chöa heát vuøng data thì  laëp

	
	181E
	C3 04 18
	JP  J1
	Laëp laïi chöông trình töø ñaàu

	Vieát chöông trình quaûng caùo 8 ñeøn daïng maõ Hex ôû ñòa chæ 1B00.


4. CHÖÔNG TRÌNH CHAÏY CHÖÕ TREÂN LED 7 ÑOAÏN

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Program2:
	1800
	1606
	Ld  D,06
	Naïp soá ñeám vaøo D

	
	1802
	DD 21 061A
	LD IX,data+ 6
	Troû IX vaøo vuøng nhôù data+ 6

	Start:
	1806
	215F00
	Ld HL,005F
	

	Loop:
	1809
	CD24 06
	Call scan
	Ñöa vuøng nhôù döõ lieäu leân ñeøn

	
	180C
	2B
	Dec HL
	Chöông trình Delay

	
	180D
	7C
	LD A,H
	

	
	180E
	B5
	OR L
	

	
	180F
	C20918
	JPNZ,Loop
	

	
	1812
	15
	Dec D
	Giaûm soá ñeám ñi 1

	
	1813
	DD2B
	Dec IX
	Giaûm vuøng nhôù döõ lieäu ñi 1

	
	1815
	7A
	Ld A,D
	

	
	1816
	FE00
	CP 00
	

	
	1818
	C20618
	JPNZ, Start
	Heát vuøng nhôù chöa?

	
	181B
	CDFE05
	Call scan1
	Ñöa vuøng nhôù döõ lieäu leân ñeøn

	
	181E
	C30018
	JP program2
	Laëp laïi chöông trình


BAØI 3 

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN GIAO TIEÁP VÔÙI BAÛNG THIEÁT BÒ

1. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BAÛNG MAÏCH ÑEØN COÂNG SUAÁT.

· Port söû duïng ñeå giao tieáp: PC  (22)

	 Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Start 
	1800
	3E80
	Ld A,80
	Khôûi taïo Port, PA, PB, PC: Out

	
	1802
	D323
	Out (23),A
	

	J1
	1804
	1620
	Ld D,xx
	Naïp soá Bybe vuøng Data

	
	1806
	DD21001B
	Ld IX,1B00
	IX troûvaøo vuøng data

	J2
	180A
	DD7E00
	Ld A,(IX)
	

	
	180D
	D322
	Out (PC),A
	Xuaát data ra PC

	Delay
	180F
	21AAAA
	Ld HL, xxxx
	Xxxx: giaù trò delay

	J3
	1812
	2B
	Dec HL
	

	
	1813
	7C
	LD A,H
	

	
	1814
	B5
	OR L
	

	
	1815
	C21218
	JPNZ,J3
	Laëp Delay

	
	1818
	DD23
	INC IX
	IX troû vaøo oâ nhôù keá

	
	181A
	15
	Dec D
	Giaûm soá ñeám

	
	181B
	C20A18
	JPNZ, J2
	Chöa heát vuøng nhôù thì laëp laïi

	
	181E
	C30418
	JP J1
	Chaïy laïi chöông trình


2.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BAÛNG MAÏCH RELAY THÔØI GIAN.

· Port söû duïng ñeå giao tieáp: 

Ñieàu khieån LED 7 ñoaïn ñeám: PB (21)

	PB7
	PB6
	PB5
	PB4
	PB3
	PB2
	PB1
	PB0


Haøng chuïc




Haøng ñôn vò

Ñieàu khieån Relay vaø Triac: PC (22)

	PC7
	PC6
	PC5
	PC4
	PC3
	PC2
	PC1
	PC0



     Relay

  Triac

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Start 
	1800
	3E80
	Ld A,80
	Khôûi taïo Port, PA, PB, PC: Out

	
	1802
	D323
	Out (23),A
	

	
	04
	3A0019
	Ld A,(thôøi gian)
	Naïp giaù trò thôøi gian

	
	07
	47
	Ld B,A
	Caát taïm giaù trò A

	LOOP
	1808
	D321
	Out (PB),A
	Hieån thò leân ñeøn led 7 ñoïan

	
	0A
	CD2818
	Call Delay
	Chôø 

	
	0D
	78
	Ld A,B
	Laáy laïi giaù trò A

	
	0E
	3D
	Dec A
	Giaûm A ñi 1

	
	0F
	47
	Ld B,A
	

	
	10
	E60F
	And 0F
	Xem haøng ñôn vò coù baèng F khoâng, coù thì tröø ñi 6

	
	12
	FE0F
	Cp 0F
	

	
	14
	C21B18
	JPNZ 0 tröø
	

	
	17
	78
	Ld A,B
	

	
	18
	D606
	Sub 06
	

	
	1A
	47
	Ld B,A
	

	0 TRÖØ
	181B
	78
	Ld A,B
	

	
	1C
	FE00
	Cp 00
	

	
	1E
	C20818
	JPNZ Loop
	Giaù trò thôøi gian <>0 thì laëp

	
	21
	D321
	Out (PB),A
	

	
	23
	3E03
	Ld A,03
	T=0 laøm relay huùt, triac daãn

	
	25
	D322
	Out (PC),A
	

	
	27
	76
	Halt
	

	DELAY
	1828
	21AAAA
	Ld HL,xxxx
	Chöông trình Delay.

	G
	2B
	2B
	Dec HL
	

	
	2C
	7C
	LD A,H
	

	
	2D
	B5
	OR L
	

	
	2E
	C22B18
	JPNZ,G
	

	
	1831
	C9
	RET
	Trôû veà chöông trình chính


3.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BAÛNG ÑEØN MOÄT MAØU:

· Port söû duïng ñeå giao tieáp: 

PC: Ñieàu khieån chöõ: 
O A  Ñ I EÄ N  T ÖÛ

PB: 
Ñieàu khieån chöõ
 TRÖÔØNG  THKT LYÙ TÖÏ TROÏNG     K H
	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Start 
	1800
	3E80
	Ld A,80
	Khôûi taïo Port, PA, PB, PC: Out

	
	1802
	D323
	Out (23),A
	

	J1
	1804
	1620
	Ld D,xx
	Naïp soá byte chöông trình / 2

	
	1806
	DD21001B
	Ld IX,1B00 
	IX troû vaøo vuøng döõ lieäu

	J2
	180A
	DD7E00
	Ld A,(IX)
	

	
	0D
	D322
	Out (PC),A
	Byte ñaàu ñöa ra Port C

	
	0F
	DD7E01
	Ld A,(IX+1)
	

	
	12
	D321
	Out (PB),A
	Byte keá ñöa ra Port B

	
	14
	21AAAA
	Ld HL,xxxx
	Chöông trình delay

	J3
	1817
	2B
	Dec HL
	

	
	18
	7C
	LD A,H
	

	
	19
	B5
	OR L
	

	
	1A
	C21718
	JPNZ,J3
	

	
	1D
	DD23
	INC IX
	Taêng ñeán 2 oâ nhôù keá 

	
	1F
	DD23
	INC IX
	

	
	1821
	15
	Dec D
	Giaûm soá ñeám ñi 1

	
	22
	C20A18
	JPNZ  J2
	Laëp khi chöa heát döõ lieäu

	
	1825
	C30418
	JP  J1
	Chaïy laïi chöông trình.


4. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BAÛNG MAÏCH ÑEØN GIAO THOÂNG.

· Port söû duïng ñeå giao tieáp: 

PC (22): Ñieàu khieån ñeøn xanh ñoû: _  _  XanhÑT  VaøngÑT  ÑoûÑT XanhNB  VaøngNB  ÑoûNB
PB (21): 
Ñieàu khieån LED 7 ñoaïn.

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	
	1800
	3E80
	Ld A,80
	Khôûi taïo Port, PA, PB, PC: Out

	
	1802
	D323
	Out (23),A
	

	Start 
	1804
	3E0C
	Ld A,0C
	

	
	1806
	D322
	Out (PC),A
	

	
	1808
	3A0019
	Ld A,(XanhNB)
	

	
	0B
	CD2F18
	Call hieån thò
	

	
	0E
	3E0A
	Ld A,0A
	

	
	10
	D322
	Out (PC),A
	

	
	12
	3A0119
	Ld A,(VaøngNB)
	

	
	1815
	CD2F18
	Call hieån thò
	

	
	18
	3E21
	Ld A,21
	

	
	1A
	D322
	Out (PC),A
	

	
	1C
	3A0219
	Ld A,(XanhÑT)
	

	
	1F
	CD2F18
	Call hieån thò
	

	
	22
	3E11
	Ld A,11
	

	
	1824
	D322
	Out (PC),A
	

	
	26
	3A0319
	Ld A,(VaøngÑT)
	

	
	1829
	CD2F18
	Call hieån thò
	

	
	2C
	C30418
	JP Start
	

	HIEÅN THÒ
	182F
	47
	Ld B,A
	

	LOOP
	1830
	D321
	Out (PB),A
	

	
	32
	CD4C18
	Call delay
	

	
	35
	78
	Ld A,B
	

	
	36
	3D
	Dec A
	

	
	37
	47
	Ld B,A
	

	
	38
	E60F
	And OF
	

	
	3A
	FE0F
	CP OF
	

	
	3C
	C24318
	JPNZ 0 tröø
	

	
	3F
	78
	Ld A,B
	

	
	40
	D606
	Sub 06
	

	
	42
	47
	Ld B,A
	

	0 TRÖØ
	1843
	78
	Ld A,B
	

	
	44
	FE00
	Cp 00
	

	
	46
	C23018
	JPNZ Loop
	

	
	49
	D321
	Out (PB),A
	

	
	4B
	C9
	RET
	

	DELAY
	184C
	21AAAA
	Ld HL,xxxx
	

	G
	4F
	2B
	Dec HL
	

	
	50
	7C
	LD A,H
	

	
	51
	B5
	OR L
	

	
	52
	C24F18
	JPNZ,G
	

	
	1855
	C9
	RET
	

	
	
	
	
	

	
	1900
	25
	
	Xanh NB

	
	1901
	05
	
	Vaøng NB

	
	1902
	30
	
	Xanh ÑT

	
	1903
	05
	
	Vaøng ÑT


5.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN MAÏCH ÑEØN BAÛNG CHÖÕ 3 MAØU:

· Port söû duïng ñeå giao tieáp: 

PC (22)
: Ñieàu khieån chöõ ñoû: 

PB (21)
: Ñieàu khieån chöõ xanh vaø chöõ “Tröôøng THKT Lyù Töï Troïng”

PA (20)
: Ñieàu khieån port chöõ (cho pheùp).

PC :    O A  Ñ I EÄ N  T ÖÛ
ñieàu kieän: PA7=1; PA0 – PA6 = 0

PC :  _  _  _  _  _  _  K  H
ñieàu kieän: PA6=1; PA0 – PA5 = 0 = PA7

PB :    O A  Ñ I EÄ N  T ÖÛ
ñieàu kieän: PA5=1; PA0 – PA4 = 0= PA7 = PA6

PC : 
Tröôøng  THKT  Lyù  Töï  Troïng _  K  H


ñieàu kieän: PA4=1; PA0 – PA3 = 0 = PA 5 – PA7

	Nhaõn (label)
	Ñòa chæ
	Maõ maùy (leänh)
	Maõ Assembler
	Giaûi thích

	Start ÑOÛ
	1800
	3E80
	Ld A,80
	Khôûi taïo Port, PA, PB, PC: Out

	
	1802
	D323
	Out (23),A
	

	J1
	1804
	1620
	Ld D,xx
	Naïp soá byte chöông trình

	
	1806
	DD21001B
	Ld IX,1B00 
	IX troû vaøo vuøng döõ lieäu

	J2
	180A
	3E80
	Ld A,80
	

	
	0C
	D320
	Out (PA),A
	

	
	0E
	DD7E00
	Ld A,(IX)
	

	
	11
	D322
	Out (PC),A
	

	
	13
	3E40
	Ld A,40
	

	
	15
	D320
	Out (PA),A
	

	
	17
	DD7E01
	Ld A,(IX+1)
	

	
	1A
	D322
	Out (PC),A
	

	
	1C
	CD7418
	Call Delay
	

	
	1F
	DD23
	Inc IX
	

	
	21
	DD23
	Inc IX
	

	
	23
	15
	Dec D
	

	
	24
	C20AÏ18
	JPNZ J2
	

	XANH
	1827
	1620
	Ld D,xx
	

	
	29
	DD21001B
	Ld IX,1B00 
	

	J4
	182D
	3E20
	Ld A,20
	

	
	2F
	D320
	Out (PA),A
	

	
	31
	DD7E00
	Ld A,(IX)
	

	
	34
	D321
	Out (PB),A
	

	
	36
	3E10
	Ld A,10
	

	
	38
	D320
	Out (PA),A
	

	
	3A
	DD7E01
	Ld A,(IX+1)
	

	
	3D
	D321
	Out (PB),A
	

	
	3F
	CD7418
	Call Delay
	

	
	42
	DD23
	Inc IX
	

	
	44
	DD23
	Inc IX
	

	
	46
	15
	Dec D
	

	
	47
	C22DÏ18
	JPNZ J4
	

	CAM
	184A
	1620
	Ld D,xx
	

	
	4C
	DD21001B
	Ld IX,1B00 
	

	J6
	1850
	3EA0
	Ld A,A0
	

	
	52
	D320
	Out (PA),A
	

	
	54
	DD7E00
	Ld A,(IX)
	

	
	57
	D322
	Out (PC),A
	

	
	59
	D321
	Out (PB),A
	

	
	5B
	3E50
	Ld A,50
	

	
	5D
	D320
	Out (PA),A
	

	
	5F
	DD7E01
	Ld A,(IX+1)
	

	
	62
	D322
	Out (PC),A
	

	
	64
	D321
	Out (PB),A
	

	
	66
	CD7418
	Call Delay
	

	
	69
	DD23
	Inc IX
	

	
	6B
	DD23
	Inc IX
	

	
	6D
	15
	Dec D
	

	
	6E
	C250Ï18
	JPNZ J6
	

	
	71
	C304Ï18
	JP J1
	

	DELAY
	1874
	21AAAA
	Ld HL,xxxx
	

	J7
	77
	2B
	Dec HL
	

	
	78
	7C
	LD A,H
	

	
	79
	B5
	OR L
	

	
	7A
	C27718
	JPNZ,J7
	

	
	187D
	C9
	RET
	


Ñieàu  khieån chöõ ñoû ñaàu: 80 ( PA

Ñieàu  khieån chöõ ñoû cuoái: 40 ( PA

Ñieàu  khieån chöõ xanh ñaàu: 20 ( PA

Ñieàu  khieån chöõ xanh cuoái: 10 ( PA

Döõ lieäu maïch ñeøn baûng chöõ 3 maøu.

1B00: 

01 00 02 00 04 00 08 00 10 00 20 00 40 00 80 00 00 01 00 02 00 03 80 03 C0 03 
E0 03 F0 03 F8 03 FC 03 FE 03 FF 03 0000 FFFF 0000 FFFF 0000.

Döõ lieäu maïch ñeøn baûng chöõ 1 maøu.

1B00: 

0100 0200 0400 0800 1000 2000 4000 8000 0001 0002 00F8 0000 00F8.

Döõ lieäu maïch ñeøn coâng suaát.

1B00: 

01 03 07 0F 1F 3F 7F FF FE FC F8 F0 E0 C0 80 00 FF 00 80 C0 E0 F0 F8 FC FE 
FF 7F 3F 1F 0F 07 03 01 00 FF 00 

01 02 04 08 10 20 40 80 00 80 40 20 10 08 04 02 01 00 FF 00

80 C0 60 30 18 0C 06 03 01 00 01 03 06 0C 18 30 60 C0 80 00 FF 00.  (soá byte= 4Eh)

PHAÀN II
HEÄ THOÁNG BAØI TAÄP VI ÑIEÀU KHIEÅN MCS_8051
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NẠP CHIP VI ĐIỀU KHIỂN
I. Giới thiệu phần mềm Microcontroller_V3.0
Phần  mềm  Micrcontroller_V3.0  dùng  để  lập  trình  cho  họ  Vi  Điều  Khiển  8051, 

Micrcontroller_V3.0 cho phép người sử dụng viết chương trình Assembly + biên dịch chương 

trình sang mã máy + giao tiếp với các thiết bị của kit cho phép nạp chương trình xuống chip 

hay  đọc  chương  trình  từ  chip  lên  PC.  Hình  bên  dưới  mô  tả  các  menu  trên 

Microcontroller_V3.0 

• Tab ISPro (InSystem Programmable):
Tab này cho phép nạp Vi Điều Khiển AT89S51 – AT89S52 ở chế độ nối tiếp. Chip được nạp  ngay  trên  “ZIF  SOCKET  TEST  RUN”  Chip  sẽ  thi  hành  chương  trình  ngay  sau  khi nạp xong (Tab này chỉ sử dụng cho các loại KIT, board nạp không sử dụng Tab này)
+ Ưu điểm của chế độ nạp nối tiếp ISPro: 

 Sơ đồ mạch nạp đơn giản chỉ cần 4 đường tín hiệu. 

 Cho phép nạp chip ngay trong hệ thống đang chạy 

 Chip sẽ thi hành chương trình ngay sau khi nạp xong 

 Nạp chế độ Page Write cực nhanh 

 Không cần tháo lắp chip từ Board nạp sang Board chạy test chương trình như họ Vi 

Điều Khiển AT89Cxxxx 

 Tránh được thao tác tháo lắp chip ngược gây hỏng chip

Tóm lại:
ISPro  (InSystem  Programmable)  rất  tiện  lợi  cho  việc  lập  trình Vi  Điều Khiển, chỉ cần viết chương trình, nạp xuống chip và kiểm tra thực thi chương trình. Bạn chỉ tập trung điều chỉnh,  phát  triển  chương  trình  mà  không  phải  mất  thời gian cho việc tháo lắp chip từ Board nạp sang Board chạy kiểm tra như họ AT89Cxxxx. ISPro được trang bị cho tất cả các loại KIT 

Các Tab nạp chip với chế độ nạp song song trên “ZIF SOCKET Nạp 40 chân khe hẹp”
• Tab 89Sxxxx: AT89S51  AT89S52 

• Tab 89Cxxxx: AT89C51  AT89C52  AT89C55, AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 

• Tab ROM 93Cxx: 93C46, 93C56, 93C66 

•  Tab  ROM  24Cxx:  24C01,  24C02,  24C04,  24C08,  24C16,  24C32,  24C64,  24C128, 

24C256, 24C512
II. Chức năng của các ZIF SOCKET trên KIT hay Board Nạp 
1. ZIF Socket Nạp 40 chân khe hẹp


Hình 1. ZIF Socket Nạp 40 pin khe hẹp

 ZIF Socket Nạp 40 chân khe hẹp cho phép nạp các loại chip các loại chip sau: 

• Tab 89Sxxxx:
 AT89S51  AT89S52 (Vi Điều Khiển 40 chân) 

• Tab 89Cxxxx:
 AT89C51  AT89C52  AT89C55 (Vi Điều Khiển 40 chân) 

 AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 (Vi Điều Khiển 20 chân) 

• Tab ROM 93Cxx:
 93C46, 93C56, 93C66 (Serial EPROM 8 chân) 

• Tab ROM 24Cxx:
  24C01,  24C02,  24C04,  24C08,  24C16,  24C32,  24C64,  24C128,  24C256,  
24C512 

(Serial EPROM 8 chân)


Hình 2: Cách đặt chip vào Socket nạp 

• Vị trí số 1: cách đặt họ serial EPROM AT24Cxxx và AT93Cxx (EPROM 8 chân) 

• Vị trí số 2: cách đặt họ AT89Cxx51 (Vi Điều Khiển 20 chân) 

• Vị trí số 3: cách đặt họ AT89xxx (Vi Điều Khiển 40 chân)

2. ZIF Socket TEST RUN khe rộng 40 chân 
a. ZIF Socket Test Run 40 chân khe lớn

Hình 3:Socket test Run 40 chân

 Socket này dùng  để  chạy  kiểm  tra  chương  trình  cho  các  Vi  Điều  Khiển:  
AT89Sxxxx,  AT89Cxx và  tất  cả các loại Vi Điều Khiển có cùng sơ đồ chân. 

 Như đã đề cập ở đầu trang trong phần Tab ISPro (InSystem Programmable) các chip

AT89S51 – AT89S52 sẽ được nạp trực tiếp trên ZIF Socket Test Run này, chương trình sẽ 

thực thi ngay sau khi nạp, rất tiện lợi. Còn đối với AT89Cxx  phải nạp chúng từ ZIF Socket 
Nạp  40  chân  khe  hẹp  sau  đó  mới  lắp  chúng  vào  ZIF  Socket Test Run này nếu muốn 

chạy kiểm tra chương trình.

b. ZIF Socket Test Run 20 chân 


Hình 4: Socket test Run 20 chân

ZIF Socket Test Run 20 chân này dùng để chạy kiểm tra chương trình cho 
Vi Điều Khiển 

loại nhỏ 20 chân: AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051

III. Tuần tự các bước nạp chương trình xuống Chip:
Bước 1: Mở chương trình Microcontroller_V3.0 

Bước 2: Cấp nguồn cho Board  

Bước 3: Kết nối cáp tín hiệu từ Board tới PC 

Bước 4: Đặt Chip cần nạp vào Board

Bước 5: Chọn loại chip cần nạp trên phần mềm Micrcontroller_V3.0 

Bước 6: Nhấn biểu tượng             


 nếu để đọc chương trình từ chip lên PC. 

Ngược lại nếu muốn nạp chương trình xuống chip thì click biểu tượng                 

“ Write  Chip”. 




Nếu phần cứng đã được kết nối thì một hộp thoại bên dưới sẽ xuất hiện cho phép chọn chương trình File.Hex để nạp vào chip. 

[image: image1.png]Open

Lookin [@MyDocumerts =]

[E0owioscs
(S0 ALamits
JyRocent (B

5’"

Documerts | Zluy pitipes
5 @y web Stes
: Sunkey 3.6

Desop | cirdactedsontatn s
— Hchrdatedsmgtatdatp s
=) dctedchoptatitian e
dRedkhoptatiOlanz.hex
S dctedchotat hex

My Network — File name:
Places

Files of type:





Hình 4: Hộp thoại cho phép chọn File.HEX để nạp vào chip

Lưu ý: Nếu muốn sử dụng chức năng “Lock Code” (khóa mã, chức năng này ngăn cấm sao chép chương trình trong chip) thì hãy chọn check “Lock Code” (trước khi Click biểu tượng “ write chip”)


 

Bước 7: Chọn một File.Hex sau đó Click nút “Open” hay double click vào File 
cần nạp xuống Chip.

ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

 HEÄ THOÁNG LED ÑÔN  

BAØI SOÁ  4 
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG 8 LED ÑÔN
1.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 8 LED CHÔÙP TAÉT.

I.
Muïc ñích yeâu caàu: naém vöõng leänh ñieàu khieån xuaát döõ lieäu ra caùc port, bieát caùch vieát chöông trình con delay. Laøm quen vôùi phaàn meàm soaïn thaûo chöông trình, caùch hieäu chænh loãi.
II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:


2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái port 0 vôùi moät trong boán PINHD cuûa daõy 32 led.

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin (socket ).

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh dieu khien 8 led chop tat ket noi voi port 0 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


org 0000h

;khai bao dia chi bat dau cua chuong trinh

main: 
mov p0,#00h
;nap 00 vao port0 de tat 8 led



lcall delay
;goi chuong trinh con delay



mov p0,#0ffh
;nap FF vao port0 de sang 8 led



lcall delay
;goi chuong trinh con delay



sjmp main

;nhay den de lam lai tu dau

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay: 
mov r6,#0ffh
;nap hang so FFH vao thanh ghi r6

de:

mov r7,#0ffh
;nap hang so FFH vao thanh ghi r7



djnz r7,$

;giam r7 di 1 va nhay khi r7 khac 00



djnz r6,de
;giam r6 di 1 va nhay khi r6 khac 00

ret


;thoat khoi chuong trinh con

end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7.

III. Baøi taäp öùng duïng:

1. Vieát  chöông trình ñieàu khieån 24 led choùp taét duøng 3 port 0, port 1 vaø port 3 

2.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 8 LED SAÙNG DAÀN LEÂN VAØ TAÉT  HEÁT.

I.
Muïc ñích yeâu caàu: hieåu caùch söû duïng leänh xoay 8 bit, leänh nhaûy coù ñieàu kieän ñeå thöïc hieän chöông trình ñieàu kheån led saùng daàn, taét heát . 

II. Trình töï thöïc hieän :

1. Giaûi thuaät:
                        saùng daàn vaø taét heát



2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 0 vôùi moät trong boán PINHD cuûa daõy 32 led.

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 
4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh dieu khien port 0 sang dan len va tat het 

;ket noi port 0 den 8 led bang cap 8 soi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


org 0000h

lb:

mov p0,#00h
;tat port 0

lb1:

lcall delay
;goi chuong trinh con delay



setb c

;lam cho bit C = 1



mov a,p0
  ;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A



rlc a

;xoay noi dung thanh ghi A sang trai



mov p0,a

;tra lai cho port0



jnc lb1

;nhay ve de thuc hien tiep



sjmp lb
;sau khi 8 led sang het thi quay lai tu dau

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay: 
mov r6,#0ffh

de :

mov r7,#0ffh



djnz r7,$


djnz r6,de


ret

end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7.

III - Baøi taäp: 

1- Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån 4 port 0, 1, 2, 3 saùng daàn vaø taét heát .
BAØI SOÁ  5:
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG 16 LED ÑÔN
1.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 16 LED PORT0 VAØ PORT1  CHÔÙP TAÉT.
I.
Muïc ñích yeâu caàu: naém vöõng leänh ñieàu khieån xuaát döõ lieäu ra 2 port 16 LED, bieát caùch vieát chöông trình con delay. Laøm quen vôùi phaàn meàm soaïn thaûo chöông trình, caùch hieäu chænh loãi.

II. Trình töï thöïc hieän:

1.Giaûi thuaät:


2.Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái port 0 vaø port 1vôùi 16 led cuûa daõy 32 led.

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin (socket ).

3.Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4.Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh dieu khien port, 16 led chop tat dung port0,1 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


org 0000h

;khai bao dia chi bat dau 

main: 
mov p0,#00h
;tat port0

mov p1,#00h
;tat port1 



lcall delay
;delay



mov p0,#0ffh
;sang 8 led



mov p1,#0ffh
;sang 8 led



lcall delay
;delay



sjmp main

;lam lai tu dau

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay: 
mov r6,#0ffh


de:

mov r7,#0ffh




djnz r7,$





djnz r6,de





ret




end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7

2.CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 16 LED PORT0 VAØ PORT1  SAÙNG DAÀN,  

 TAÉT DAÀN.

I.
Muïc ñích yeâu caàu: naém vöõng leänh ñieàu khieån xuaát döõ lieäu ra 2 port, bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån 16 led saùng daàn vaø taét daàn .

II. Trình töï thöïc hieän
1. Giaûi thuaät:


2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái port 0 vôùi moät trong boán PINHD cuûa daõy 32 led.

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin (socket ).

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh dieu khien port 0 sang dan len va tat dan

;ket noi port 0 den 8 led bang cap 8 soi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


org 0000h

lb:

mov p0,#00h
;tat port 0

lb1:

lcall delay
;goi chuong trinh con delay


setb c

;lam cho bit C = 1



mov a,p0
  ;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A



rlc a

;xoay noi dung thanh ghi A sang trai



mov p0,a

;tra lai cho port0



jnc lb1

;nhay ve de thuc hien tiep khi c=0

lb2:

lcall delay
;goi chuong trinh con delay



clr c


;lam cho bit C = 0



mov a,p0
 ;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A



rlc a

;xoay noi dung thanh ghi A sang trai



mov p0,a

;tra lai cho port0



jc lb2

;nhay ve de thuc hien tiep khi c=1



sjmp lb

;quay ve lam lai tu dau

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay: 
mov r6,#0ffh

de:

mov r7,#0ffh



djnz r7,$


djnz r6,de


ret

end
5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7
III - Baøi taäp: 

1. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån 4 port 0, 1, 2, 3 saùng daàn vaø taét daàn töø treân xuoáng vaø töø döôùi leân.

2. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån 4 port 0, 1, 2, 3 saùng daàn vaø taét daàn töø ngoaøi vaøo trong vaø töø trong ra ngoaøi. 

  3. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 16 LED PORT0 VAØ PORT1  SAÙNG DOÀN

I.Muïc ñích yeâu caàu: naém vöõng leänh ñieàu khieån xuaát döõ lieäu ra 2 port, bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån led saùng doàn .

II. Trình töï thöïc hieän

1. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái port 0 vaø port 1 vôùi 2 trong boán PINHD cuûa daõy 32 led.

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin (socket ).

2. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

3. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh dieu khien 16 led sang don dung port 0, 1 

;ket noi port 0 va port 1 den 16 led bang 2 soi cap 8 soi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;dinh nghia cac bien



x0
equ
10h



x1
equ
11h



y0
equ
20h



y1
equ
21h



dem
equ
30h



tam
equ
31h



led0
equ
p0



led1
equ
p1

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;bat dau chuong trinh chinh

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


org 0000h



mov led2,#0

;tat cac led chua su dung



mov led3,#0

lb:

mov led1,#0



mov led0,#0



lcall delay

;tat 16 led va delay



mov dem,#16
;led 1 se di chuyen 16 vi tri



mov x0,#0




mov x1,#0


lb2:

mov tam,dem



mov y0,#00000001b
;luu trng thai ban dau



mov y1,#00000000b

lb1:

mov a,y0



orl a,x0



mov led0,a



mov a,y1



orl a,x1



mov led1,a



lcall delay



clr c


;xoa Cy de chi dich 1 led di



mov a,y0



rlc a



mov y0,a



mov a,y1



rlc a



mov y1,a



djnz tam,lb1

;giam ndung o nho (11h)<> 0 thi quay lai



mov x0,led0



mov x1,led1



djnz dem,lb2
;giam bien dem de xu li lan ke



ljmp lb

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
delay: 

mov 7eh,#040h

del:

mov 7fh,#0ffh



djnz 7fh,$



djnz 7eh,del



ret

end

4. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

5. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

6. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 6
III - Baøi taäp: 

Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån 4 port 0, 1, 2, 3 saùng doàn .
BAØI SOÁ 6 :
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 32 LED PORT 0, PORT 1, PORT 2 vaø PORT 3  

SAÙNG DAÀN LEÂN vaø TAÉT DAÀN TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI ROÀI TÖØ PHAÛI SANG TRAÙI  

I.Muïc ñích yeâu caàu: naém vöõng leänh ñieàu khieån xuaát döõ lieäu ra 4 port töông öùng 32 led, bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån vôùi caùc leänh set, xoay, chöông trình con  
II. Trình töï thöïc hieän

1. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái port 0, port 1 , port 2 vaø port 3 vôùi  boán PINHD cuûa daõy 32 led.

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin (socket ).

2. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh dieu khien 32 led sang dan len va tat dan tu trai sang phai sau ñoù tu phai sang trai

;ket noi 4 port  den 32 led bang cap 4 soi cap 8 soi theo dung thu tu

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


org 0000h



mov p0,#00h

;tat port 0



mov p1,#00h

;tat port 1



mov p2,#00h

;tat port 2



mov p3,#00h

;tat port 3

lpa:

lcall stat_traiphai
;goi chtr con sang tat dan tu trai sang phai



lcall stat_phaitrai
;goi chtr con sang tat dan tu phai sang trai



sjmp 
lpa

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;dieu khien sang tat 32 led tu trai sang phai

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
stat_traiphai:

lb:

lcall delay

;goi chuong trinh con delay



setb c


;lam cho bit C = 1



lcall xoaytrai_p0123
;goi chtr con xoay trai 4 port 0123



jnc lb


;thuc hien tiep khi C=0

lb1:

lcall delay

;goi chuong trinh con delay



clr c


;lam cho bit C = 0



lcall xoaytrai_p0123
;goi chtr con xoay trai 4 port 0123



jc lb1


;thuc hien tiep khi C=1



ret


;

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con xoay trai lan luot 4 port 0 1 2 3 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xoaytrai_p0123:



mov a,p0

;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A



rlc a


;xoay noi dung thanh ghi A sang trai



mov p0,a

;chuyen noi dung port0 vao thanh ghi A



mov a,p1

;xoay noi dung p1



rlc a






mov p1,a





mov a,p2

;xoay noi dung p2



rlc a






mov p2,a





mov a,p3

;xoay noi dung p3



rlc a






mov p3,a



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;dieu khien sang tat 32 led tu phai sang trai

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
stat_phaitrai:

lba:

lcall delay

;goi chuong trinh con delay



setb c


;lam cho bit C = 1



lcall xoayphai_p3210
;goi chtr con xoay trai 4 port 3210



jnc lba


;thuc hien tiep khi C=0

lba1:

lcall delay

;goi chuong trinh con delay



clr c


;lam cho bit C = 0



lcall xoayphai_p3210
;goi chtr con xoay trai 4 port 3210



jc lba1


;thuc hien tiep khi C=1



ret


;

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con xoay trai lan luot 4 port 0 1 2 3 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xoayphai_p3210:



mov a,p3

;xoay phai p3



rrc a






mov p3,a





mov a,p2

;xoay phai p2



rrc a






mov p2,a





mov a,p1

;xoay phai p1



rrc a






mov p1,a





mov a,p0

;xoay phai p0



rrc a






mov p0,a



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay: 

mov r6,#040h

de :

mov r7,#0ffh



djnz r7,$



djnz r6,de



ret

end
3. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

4. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

5. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 6

III - Baøi taäp: 

Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån 4 port 0, 1, 2, 3 saùng daàn vaø taét daàn töø traùi qua phaûi – chôùp taét 5 laàn – roài saùng daàn vaø taét daàn töø phaûi qua traùi   .

ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

 HEÄ THOÁNG LED 7 ÑOÏAN   

BAØI SOÁ  7 
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN  LED 7 ÑOAÏN HIEÅN THÒ CHÖÕ vaØ SOÁ

I.
Muïc ñích yeâu caàu: bieát ñöôïc caùch tìm maõ ñieàu khieån led 7 ñoaïn , bieát nguyeân lyù ñieàu khieån led theo phöông phaùp queùt vaø caùch vieát chöông trình ñieàu khieån led 7 ñoaïn. 

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:

2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 0 ñeán pinhd ñieàu khieån caùc ñoaïn a,b,c,d,e,f,g,dp vaø keát noái port 2 ñeán pinhd ñieàu khieån queùt haøng .

· Gaén IC vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ) .

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. Hieån thò chöõ “-PEP-SI-“

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

; chuong trinh hien thi chu "-PEP-SI-" 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



org 0000h

;bat dau chuong trinh



mov dptr,#machu
;nap dia chi quan ly ma chu vao vung nho

main:

mov r2,#11111110b
;luu ma quet



mov r3,#00



setb c

maina:

mov a,r3




movc a,@a+dptr
;lay ma chu



mov p0,a

;



mov p2,r2



lcall delay



mov p2,#0FFh 
;tat het de chong lem



inc r3


;xu ly led ke



mov a,r2

;xoay ma quet



rlc a



mov r2,a



jc maina





sjmp main

;quay lai lam lai tu dau

delay: 
mov r6,#01h

de: 

mov r7,#050h

    

djnz r7,$


        
djnz r6,de



ret

;khai bao ma chuoi '-PEP-SI-' vao vung nho

machu:
db
0bfh,08ch,086h,0bch,0bfh,092h,0f9h,0bfh

end


5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7.

BAØI SOÁ 8
CHÖÔNG TRÌNH  CHẠY  CHÖÕ “-HA- NOI-” TREÂN 8 LED 7 ĐOẠN
I.
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån chuổi ký tự chạy treân led söû duïng phöông phaùp queùt.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:


2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 0 ñeán pinhd ñieàu khieån caùc ñoaïn a,b,c,d,e,f,g,dp vaø keát noái port 2 ñeám pinheader ñieàu khieån queùt haøng .

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ).

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-" chay tu phai sang trai

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



led7
equ
p0
;dieu khien cac doan a,b,c,d,e,f,dp



quet
equ
p2
;dieu khien quet cac transistor T1 den T8



org 0000h

;bat dau chuong trinh

mainc:

mov dptr,#machu

mainb:

mov r4,#255

;so lan lap lai hien thi chuoi

main:

mov r2,#11111110b
;luu ma quet



mov r3,#00



setb c

maina:

mov a,r3




movc a,@a+dptr
;lay ma chu



mov led7,a

;



mov quet,r2



lcall delay



mov quet,#0FFh 

;tat het de chong lem



inc r3


;xu ly led ke



mov a,r2

;xoay ma quet



rlc a



mov r2,a



jc maina

;




djnz r4,main



inc dptr





mov a,dpl



cjne a,#10h,mainb
;so sanh dia chi ket thuc vung  data





ljmp mainc

;quay lai lam lai tu dau

delay: 

mov r6,#01h

de2: 

mov r7,#050h


    
djnz r7,$


        
djnz r6,de2



ret

delaytat: 
mov r6,#0h

de2a: 

mov r7,#0h


    
djnz r7,$


        
djnz r6,de2a



ret



org 500h

machu:
db
0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;8 byte dau de tat 8 led


db
0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh


db
0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh

;8 byte sau de tat 8 led


end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7.

III – Baøi taäp :
Vieát chöông trình ñieàu khieån hieån thò vaø nhaáp nhaùy chöõ : “ chao-ban” treân 8 led 7 ñoïan .
BAØI SOÁ 9
CHÖÔNG TRÌNH  ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN GIAO THOÂNG

XANH – VAØNG – ÑOÛ 
I.
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån ñeøn giao thoâng.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:


2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 3 ñeán pinhd ñieàu khieån 8 led lôùn.

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr dieu khien den giao thong: dung port 3 dieu khien cac led xanh vang do, Xanh loai to

;voi thoi gian nhu sau: Xanh 25 giay, Vang 5 giay, Do 30 giay.

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

;du lieu dieu khien den 



X1_d2

EQU
10000100B
;XANH 1, DO 2 SANG



V1_d2

EQU
01000100B
;VANG 1, DO 2 SANG



d1_X2

EQU
00100001B
;DO 1, XANH 2 SANG



D1_V2

EQU
00100010B
;DO 1, VANG 2 SANG



tg_xanh

equ
24
;24 dem xuong 0 tuc da dem 25



tg_vang

equ
4
;4 dem xuong 0 tuc da dem 5



tg_do

equ
29

;29 dem xuong 0 tuc da dem 30



org 
0000h





mov 
tmod,#00000001b

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;xanh1 va do2 sang 25 giay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lb:

mov 
p3,#x1_d2


;cho xanh1, do2 sang



mov 
r0,#25

lb1:

lcall 
delay



djnz 
r0,lb1

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;vang1 va do2 sang 5 giay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



mov 
p3,#v1_d2


;cho vang 1, do2 sang





mov 
r0,#5

lb2:

lcall 
delay



djnz 
r0,lb2

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;do1 va xanh2 sang 25 giay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



mov 
p3,#d1_x2


;do1 va xanh2 sang



mov 
r0,#25

lb3:

lcall
delay



djnz 
r0,lb3

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;do1 va vang2 sang 5 giay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



mov 
p3,#d1_v2


;cho do1, vang2 sang





mov 
r0,#5

lb4:

lcall 
delay



djnz 
r0,lb4



ljmp 
lb

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh delay 1 giay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
delay:

mov 
7fh,#20h

de:

clr 
tr0



mov 
th0,#high(15536)

;tu dong chuyen sang so hex va lay byte high



mov 
tl0,#low(15536)

;tu dong chuyen sang so hex va lay byte low



setb 
tr0



clr 
tf0



jnb 
tf0,$



djnz 
7fh,de



ret

end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 7.

III. Caâu hoûi vaø baøi taäp öùng duïng:

Vieát chöông trình ñieàu khieån ñeøn giao thoâng vôùi thôøi gian saùng ñeøn ñoû 20s, vaøng saùng 5s, xanh saùng 15s
ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC 

BAØI SOÁ 10
VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC QUAY THUAÄN 
LIEÂN TUÏC

I. 
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch laäp trình  ñieàu khieån ñoäng cô böôùc quay lieân tuïc .
II. Trình töï thöïc hieän:

1. Keát noái maïch theo trình töï :

Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái 1 PORT cuûa heä thoâng I ñeán 8 ngoõ vaøo cuûa 2803 ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Duøng bus daây 5 sôïi keát noái giöõa ñoäng cô 
vaø moät trong 2 pinheader 5 chaân ôû ngoõ ra cuûa 2803. 

2.Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

3.Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
;dung 1 port de dieu khien motor qua ic giao tiep 2803 - dung 4 bit thap hoac 4 bit cao

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

outstep

equ
p3


org 0000h

main:
mov outstep,#10001000b


lcall delay


mov outstep,#01000100b


lcall delay


mov outstep,#00100010b


lcall delay


mov outstep,#00010001b


lcall delay


sjmp main

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

delay:
mov r6,#80

del:
mov r7,#0


djnz r7,$


djnz r6,del


ret

end

4. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

5. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

6. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 6.

BAØI SOÁ 11
VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC QUAY 1 VOØNG ROÀI NGÖØNG.

I. 
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch söû duïng heä thoáng I ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc quay ñuùng 1 voøng hoaëc soá voøng tuøy yù tuøy theo öùng duïng ñieàu khieån.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Keát noái maïch theo trình töï :

Duøng bus daây (8 sôïi ) keát noái 1 PORT cuûa heä thoâng I ñeán 8 ngoõ vaøo cuûa 2803 ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Duøng bus daây 5 sôïi keát noái giöõa ñoäng cô vaø moät trong 2 pinheader 5 chaân ôû ngoõ ra cuûa 2803. 

2. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

3. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr dieu khien step motor quay 1 vong roi ngung luon - 

;dung 1 port de dieu khien motor qua ic giao tiep 2803 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



outstep

equ
p3



org 0000h



mov dptr,#datastep
;nap dia chi quan ly ma



mov r0,#0



mov r2,#50
;50 chu ky la vong

main2:

mov r1,#4
;1 chu ky 8 buoc

main1:

mov a,r0



movc a,@a+dptr



mov outstep,a



lcall delay



inc r0



anl 00h,#03h
;anl r0 voi 00000011b



djnz r1,main1



djnz r2,main2



sjmp $




;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

delay:

mov r6,#10h

del:

mov r7,#0



djnz r7,$



djnz r6,del



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;khai du lieu dieu khien dong co buoc

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datastep:
db
10001000b



db
01000100b



db
00100010b



db
00010001b

end

4. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

5. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

6. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 4 ñeán muïc 6.

III. Baøi taäp : 

1. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån ñoäng cô quay:

a. Naêm voøng roài ngöøng.

b. 7  voøng roài ngöøng.

ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

 HEÄ THOÁNG ADC - DAC   


(Tín hieäu töông töï thaønh tín hieäu soá vaø tín hieäu soá thaønh tín hieäu töông töï )
BAØI SOÁ 12
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN ADC0809 CHUYEÅN ÑOÅI DÖÕ LIEÄU 8 KEÂNH – 

HIEÅN THÒ LED 7 ÑOAÏN

I. 
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån ADC 0809 chuyeån ñoåi tín hieäu 1 keânh töông töï ôû ngoõ vaøo sang döõ lieäu soá hex vaø hieån thò treân 2  led.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:

2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket cuûa heä thoáng )
3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình sau vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;Chuong trinh dieu khien ADC 0809 chuyen doi tin hieu kenh 1 - hien thi so hex

;dung he thong 1: vi dieu khien 8951 ket noi voi khoi ADC0809 va 8 led 7 doan

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


led7

equ
p1
;dieu khien cac doan a,b,c,...



quet

equ
p2
;dieu khien quet transistor



inadc

equ
p3
;nhap du lieu tu adc



control

equ
p0
;dieu khien adc



ALE

bit 
p0.3




start

bit
p0.4


        
org 0000h       



mov dptr,#ma7doan

main:   
lcall ctcd_adc
;goi chtr con chuyen doi du lieu 



lcall giaimahex
;goi chtrinh con giai ma so hex sang led 7 doan

        

ljmp main


;nhay ve chuyen doi tro lai

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh con chuyen doi du lieu analog sang so ket qua luu trong A

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ctcd_adc:
mov control,#00000000B
;goi ra port 3


        
setb ale
  

;cho ALE=1

        

nop



;delay 1 it thoi gian


       
nop



setb start


;start = 1


        
nop             
  

        

nop



clr ale



clr start


  
lcall delayhthi


;goi chtr con delay co hien thi


  
mov a,inadc


;doc du lieu sau khi chuyen doi


        
ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chtrinh con chuyen so hex sau khi chuyen doi thanh ma 7 doan tuong ung sang 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
giaimahex:
mov r1,a



anl a,#0fh


;xoa 4 bit thap



movc a,@a+dptr

;lay ma 7 doan tuong ung voi so hex



mov 27h,a


;cat vao o nho 27h de hien thi



mov a,r1



anl a,#0f0h


;xoa 4 bit cao



swap a



movc a,@a+dptr



mov 26h,a


;cat vao o nho 26h de hien thi



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con co ghep chtr con hien thi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
delayhthi:
mov 7eh,#1

pqn:

mov 7fh,#30

delpqn:

lcall hthi


;goi chuong trinh con hien thi



djnz 7fh,delpqn



djnz 7eh,pqn



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh con hien thi ket qua dang so hex sau khi giai ma ra led 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
hthi:

mov led7,27h


;lay du lieu tung kenh 



mov quet,#01111111b

;goi ma quet cho 1 led sang



lcall delay10




mov quet,#0ffh 


; tat het de chong lem



mov led7,26h


;lay du lieu tung kenh 



mov quet,#10111111b

;goi ma quet cho 1 led sang



lcall delay10




mov quet,#0ffh 


; tat het de chong lem




ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
delay10:
mov 7ch,#50h



djnz 7ch,$



ret

;khai bao ma 7 doan tu so '0' den so '9'

ma7doan:
db
0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,099h,092h,082h,0F8h



db
080h,090h,088h,083h,0c6h,0a1h,086h,08eh

end

5. Löu chöông trình vaø bieân dòch chöông trình. Kieåm tra loãi vaø hieäu chænh roài bieân dòch laïi.

6. Naïp chöông trình vaøo vi ñieàu khieån.

7. Quan saùt keát quaû hieån thò cuûa chöông trình, neáu keát quaû hieån thò khoâng ñuùng yeâu caàu ñeà baøi thì phaûi quay laïi chöông trình chænh söûa vaø laøm laïi caùc böôùc töø muïc 5 ñeán muïc 7.

III. Baøi taäp:

1. Haõy vieát theâm vaøo chöông trình ñieàu khieån ADC chuyeån ñoåi döõ lieäu 1 keânh coù theâm phaàn hieån thò caùc kí töï AdC ôû caùc led coøn laïi.

2. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån ADC chuyeån ñoåi döõ lieäu 2 keânh – hieån thò treân 4led.  

BAØI SOÁ 13
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN DAC 0808 CHUYEÅN ÑOÅI TÍN HIEÄU SOÁ THAØNH TÍN HIEÄU TÖÔNG TÖÏ.

I. 
Muïc ñích yeâu caàu: bieát caùch vieát chöông trình ñieàu khieån DAC 0808 chuyeån ñoåi döõ lieäu soá sang tín hieäu vaø keát hôïp vôùi caùc chöông trình giaûi maõ, hieån thò keát quaû baèng soá thaäp phaân.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:

2. Keát noái maïch theo trình töï :

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ) ôû modul naïp cuûa heä thoáng  .

3. Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4. Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;Chuong trinh dieu khien DAC 0808 chuyen doi tin hieu so

;thanh tin hieu tuong tu 

;so nhi phan can chuyen doi luu trong thanh ghi r2



led7

equ
p1
;dieu khien cac doan a,b,c,...



quet

equ
p2
;dieu khien quet transistor



outdac

equ
p3
;nhap du lieu tu adc


        
org 0000h      

;khai bao dia chi bat dau cua chuong trinh


        
mov dptr,#ma7doan
;nap ma 7 doan vao thanh ghi dptr



mov 20h,#0A1h


;ma chu d



mov 21h,#088h


;ma chu a



mov 22h,#0C6h


;ma chu C



mov 23h,#0FFh





mov 24h,#0FFh




mov r2,#00

dac2:

lcall hex_bcd_gma

;chuyen so hex thanh so BCD, ma 7 doan



mov outdac,r2


;chuyen ma nhi phan ra port 1 dieu khien dac



inc r2



;tang du lieu so len 1



lcall delay_hthi



sjmp dac2


;quay lai chuyen doi tiep

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;ch trinh chuyen so hex trong thanh ghi r1

;xu li phan chuyen so hex sang so bcd

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
hex_bcd_gma:
mov a,r2



mov b,#10


        
div ab

        

mov r7,b        


;cat tam hang don vi


        
mov b,#10

        

div ab


        
mov r6,b        


;cat tam hang chuc

        

mov r5,a        


;cat tam hang tram

;xu li phan giai ma sang led 7 doan        

        

mov a,r7


        
movc a,@a+dptr

        

mov 27h,a


;cat so hang don vi vao o nho 27h


        
mov a,r6

        

movc a,@a+dptr


        
mov 26h,a


;cat so hang chuc vao o nho 26h 


        
mov a,r5

        

movc a,@a+dptr


        
mov 25h,a


;cat so hang tram vao o nho 25h



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay co ghep chuong trinh hien thi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

delay_hthi:
mov 77h,#1

xde3:

mov 78h,#3

xde2:

mov 79h,#0

xde1:

lcall hthi



djnz 79h,xde1



djnz 78h,xde2



djnz 77h,xde3



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr con hien thi tren led so thap phan cua du lieu can chuyen doi

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hthi:

mov r4,#08h


;bien dem 8 lan goi



mov r1,#20h


;dia chi vung nho hien thi



mov a,#11111110b

;ma quet

hthilb:

mov led7,@r1


;lay du lieu tung kenh 



mov quet,a





lcall delay



mov quet,#0ffh 

;tat het de chong lem



inc r1



;tang len de lay byte ke



rl a



;chuyen sang led ke



djnz r4,hthilb



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

delay:

mov r6,#50h




djnz r6,$




ret



;khai bao ma 7 doan tu so '0' den so '9'

ma7doan:
db
0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,099h,092h,082h,0F8h



db
080h,090h,088h,083h,0c6h,0a1h,086h,08eh

end

5. Thöïc hieän caùc böôùc gioáng nhö caùc baøi chuaån cho ñeán khi maïch chaïy ñuùng yeâu caàu.

III. Baøi taäp :

1. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån DAC 0808 taïo xung tam giaùc.

2. Haõy vieát chöông trình ñieàu khieån DAC 0808 taïo xung vuoâng.

ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

HEÄ THOÁNG LED MATRAÄN
BAØI SOÁ 14
CHÖÔNG TRÌNH CHỚP TẮT  KÍ TÖÏ A TREÂN LED MA TRAÄN

I.
Muïc ñích yeâu caàu: hieåu ñöôïc caùch vieát chöông trình ñieàu khieån led ma traän chớp tắt  kí töï A.

II. Trình töï thöïc hieän:

1. Giaûi thuaät:


2.Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 3 ñeán pinhd ñieàu khieån haøng vaø keát noái port 2 ñeán pinhd ñieàu khieån coät xanh hoaëc ñoû.

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ) ôû modul naïp cuûa heä thoáng .

3.Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

4.Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx

;chuong trinh hien thi ki tu chu A tren ma tran led chop tat

;ma chu A = 007H,0DBH,0DDH,0DBH,007H

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  



cot
equ
p3
;cot ket noi voi port 3



hangx
equ
p0
;hang xanh ket noi voi port 0



hangd
equ
p2
;hang do ket noi voi port 2


        
org 
0000h



mov 
hangx,#0ffh

;tat quet neu co ket noi



mov 
hangd,#0ffh

;tat quet neu co ket noi


    
mov 
dptr,#machu_a

main:

mov 
r2,#250        


mainb:    
mov 
r1,#00



mov 
r3,#11111110b
;ma quet

mainc:

mov 
a,r1



movc 
a,@a+dptr



mov 
hangx,a


        
mov 
cot ,r3

        

lcall 
delay


        
mov 
cot,#0ffh



inc 
r1

;tang len de lay byte ke

    

mov 
a,r3

;dich chuyen ma quet



rl 
a



mov 
r3,a



cjne 
r1,#5,mainc
;chi co 5 byte 



djnz 
r2,mainb


        
lcall 
delay1           
;goi chtr con delay 1s de tat led

        

sjmp 
main

delay:  
mov 
r5,#1

de:   

mov 
r6,#50


   
djnz 
r6,$


        
djnz 
r5,de

        

ret

delay1:    
mov
 r5,#0

de: 

mov 
r6,#0


 
djnz 
r6,$


        
djnz 
r5, de

        

ret

;khai bao ma chu A

machu_a:

db
007H,0DBH,0DDH,0DBH,007H



end

5.Thöïc hieän caùc böôùc gioáng nhö caùc baøi chuaån cho ñeán khi maïch chaïy ñuùng yeâu caàu.
III. Baøi taäp öùng duïng:

1. Haõy vieát chöông trình hieån thò kí töï  A saùng moät giaây, kí töï B saùng moät giaây 
vaø laëp laïi.

2. Haõy vieát chöông trình ñeám leân töø  0 ñeán 9.

BAØI SOÁ   15
CHÖÔNG TRÌNH CHAÏY CHÖÕ “CÑKT” TREÂN LED MA TRAÄN

I.
Muïc ñích yeâu caàu: hieåu ñöôïc caùch vieát chöông trình ñieàu khieån led ma traän saùng chaïy chöõ hieån thò thoâng tin traïng thaùi  heä thoáng ñieän trong coâng nghieäp hoaëc quaûng caùo …..

II. Trình töï thöïc hieän
1.Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 3 ñeán pinhd ñieàu khieån haøng vaø keát noái port 2 ñeán pinhd ñieàu khieån coät xanh hoaëc ñoû.

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ) ôû modul cuûa heä thoáng .

2.Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

3.Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët
;chuong trinh chay chuoi CDKT tu trai sang phai

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx    



cot
equ
p0
;SCAN COLUMN ket noi voi port 0



hangx
equ
p1
;GREEN-DATA ket noi voi port 1



hangd
equ
p2
;RED-DATA ket noi voi port 2


        
org 
0000h



mov 
hangx,#0ffh
;tat quet neu co ket noi



mov 
hangd,#0ffh
;tat quet neu co ket noi

main:
    
mov 
dptr,#mach
;nap addr ma chuoi vao dptr

maina:
mov 
r2,#100

;so chu ky lap lai       


mainb:    
mov 
r1,#00



mov 
r3,#11111110b
;ma quet

mainc:

mov 
a,r1

;00,01,02,...,07



movc 
a,@a+dptr
;500,501,502,..., 507



mov 
hangx,a




        
mov 
cot,r3

        

lcall 
delay


        
mov 
hangx,#0ffh



inc 
r1

;01,02,03,..,08

    

mov 
a,r3

;dich chuyen ma quet



rl a



mov 
r3,a





cjne 
r1,#8,mainc



djnz 
r2,mainb



inc 
dptr

;0501



mov 
a,dpl



cjne 
a,#32,maina



ljmp 
main

delay:  
mov 
r5,#1

de:   

mov 
r6,#200


   
djnz 
r6,$

        

djnz 
r5,de

        
ret



org 0500h


;vung luu data

mach:



db
0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;8 byte ff de tat 8 led 


db  
081H,07EH,07EH,07EH,07EH,0ffh
;ma chu C


db  
00H,066H,07EH,0BDH,0C3H,0ffh
;ma chu D


db  
00H,0E7H,0DBH,0BDH,07Eh,0ffh
;ma chu K


db  
0FEH,0FEH,0FEH,00H,0FEH,0FEh,0FEH  ;ma chu T


db
0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;8 byte ff de tat 8 led 

end
4.Thöïc hieän caùc böôùc gioáng nhö caùc baøi chuaån cho ñeán khi maïch chaïy 
ñuùng yeâu caàu.

III. Baøi taäp:

Haõy vieát chöông trình chaïy caùc chöõ khaùc

ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

LCD

BAØI SOÁ  16
CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HIEÄN CHÖÕ

“ BOÄ MOÂN KTS -VXL CD KT LY TU TRONG “ TREÂN LCD

I.
Muïc ñích yeâu caàu: hieåu ñöôïc caùch vieát chöông trình ñieàu khieån LCD hieån thò thoâng tin baèng chöõ.

II. Trình töï thöïc hieän
1.Keát noái maïch theo trình töï :

· Duøng bus daây keát noái port 0 ñeán pinhd ñieàu khieån data töø D0 – D7
· Duøng bus daây keát noái 3 chaân port 2 (P2.0,P2.1,P2.2 )ñeán pinhd ñieàu khieån E,rw,rs

· Gaén vi ñieàu khieån vaøo ñeá naïp 40 pin ( socket ) ôû modul naïp cuûa heä thoáng .

2.Khôûi ñoäng phaàn meàm, môû File môùi vaø ñaët teân file. 

3.Vieát chöông trình vôùi teân file vöøa ñaët

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
;chuong trinh dieu khien LCD 

;vung nho 30h den 3fh luu tru thong tin de hien thi len hang thu nhat cua lcd 

;vung nho 40h den 4fh luu tru thong tin de hien thi len hang thu hai cua lcd 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;dinh nghia cac bien



E

BIT
P2.0





rw

BIT 
P2.1





rs

BIT
P2.2





byteout

equ
p0

;cac vung nho se su dung de luu thong tin

;

30h -> 
3fh de luu thong tin cho LCD hang thu 1

;

40h -> 
4fh de luu thong tin cho LCD hang thu 2

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chuong trinh chinh 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


org 
0000h



mov 
sp,#50h



mov 
070h,#0




lcall 
khoitao_lcd
;goi chtr khoi tao LCD



lcall 
napdatahienthi



lcall 
hienthichung
;goi chtr con hien thi thong tin ra LCD



sjmp 
$



;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
napdatahienthi:




mov 30h,#'B'



mov 31h,#'O'



mov 32h,#' '



mov 33h,#'M'



mov 34h,#'O'



mov 35h,#'N'



mov 36h,#' '



mov 37h,#'K'



mov 38h,#'T'



mov 39h,#'S'



mov 3ah,#'_'





mov 3bh,#'V'



mov 3ch,#'X'



mov 3dh,#'L'



mov 3eH,#' '



mov 3fh,#' '



mov 40h,#'C'



mov 41h,#'D'



mov 42h,#'K'



mov 43h,#'T'



mov 44h,#' '



mov 45h,#'L'



mov 46h,#'Y'



mov 47h,#' '



mov 48h,#'T'



mov 49h,#'U'



mov 4ah,#' '





mov 4bh,#'T'



mov 4ch,#'R'



mov 4dh,#'O'



mov 4eH,#'N'



mov 4fh,#'G'



RET

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;Chuong trinh con hien thi noi dung  tren LCD cua2 vung nho

;30H->3Fh hang 1; 40H-> 4Fh hang 2;

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hienthichung:
MOV   
A,#080h        
;set DDRAM



LCALL 
KTAO



mov 
r1,#16



MOV   
R0,#30H

fline:

lcall 
Write



inc     r0



djnz 
r1,fline



mov   
a,#0c0h        

;set DDRAM



LCALL 
KTAO



mov 
r1,#16



MOV   
R0,#40H

sline:

lcall 
Write



inc     r0



djnz 
r1,sline



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr con goi data hien thi ra LCD

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

write:

mov    
byteout,@R0



lcall   data_byte



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
;chtr con khoi tao LCD

;chuong trinh dieu khien LCD 16X2 tren kit vi dieu khien 

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
khoitao_lcd:
mov 
70h,#0





LCALL 
khtaolcd
;khoi tao lcd



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chtr con khoi tao LCD

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

khtaolcd:
setb 
e


;Enable



clr  
rs


;RS low



clr  
rw


;RW low



MOV    
a,#38h         



LCALL  
KTAO



LCALL  ddelay41  




MOV    A,#38h         




LCALL  KTAO



LCALL  ddelay100       
;delay



MOV    A,#38h         

;function 



LCALL  KTAO



MOV    A,#0ch         




LCALL  KTAO



MOV    A,#01h         




LCALL  KTAO



MOV    A,#06h         



LCALL  KTAO



RET

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con khoi tao LCD

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KTAO:
mov 
byteout,a



lcall 
command_byte        




RET

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

command_byte:




clr     rs


 



ljmp    bdelay          

data_byte:
setb    rs




bdelay:
clr     rw





clr     e




nop



setb    e






nop



nop



mov     byteout,#0ffh       




setb    rw






clr     rs






clr     e







nop



nop



setb    e




lcall 
ddelay100



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay 4.1 ms

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ddelay41:
mov 
7eh,#90h

del412:
mov 
7fh,#200



djnz 
7fh,$



djnz 
7eh,del412



ret

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

;chuong trinh con delay 255 microgiay

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ddelay100:
mov 
7fh,#00



djnz 
7fh,$



ret

end

4.Thöïc hieän caùc böôùc gioáng nhö caùc baøi chuaån cho ñeán khi maïch chaïy ñuùng yeâu caàu.

III. Baøi taäp:

Haõy vieát chöông trình hieån thò  chöõ “ TRUONG CD KT LY TU TRONG – 
KHOA DIEN TU “ 
TOÙM TAÉT TAÄP LEÄNH VI ÑIEÀU KHIEÅN MCS51:

Data Transfer Instructions.

	Mnemonic 
	Instruction code
	Hexa

decimal 
	Explanation 

	
	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	
	

	MOV A,Rn
	1   1   1   0   1   n2  n1  n0
	E8 ( EF
	(A) ( (Rn)

	MOV A,direct
	1   1   1   0   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	E5

Byte 2
	(A) ( (direct)

	MOV A,@Ri
	1   1   1   0   0   1   1    I
	E6 ( E7
	(A) ( ((Ri))

	MOV A, #data
	0   1   1   1   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	74

Byte 2
	(A) ( #data

	MOV Rn, A
	1   1   1   1   1   n2  n1  n0
	F8 ( FF
	 (Rn) ( (A)

	MOV Rn,direct
	1   0   1   0   1   n2  n1  n0
a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	A8 ( AF

Byte 2
	(Rn) ( (direct)

	MOV Rn #data
	0   1   1   1   1 n2  n1  n0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	78 ( 7F 

Byte 2
	(Rn) ( #data

	MOV direct,A
	1   1   1   1   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	F5

Byte 2
	 (direct) ( (A) 

	MOV direct,Rn
	1   0   0   0   1   n2  n1  n0
a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	88 ( 8F

Byte 2
	 (direct) ( (Rn) 

	MOV direct,direct
	1   0   0   0   0   1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	85

Byte 2

Byte 3
	 (direct) ( (direct)

(source)

(destination) 

	MOV direct,@Ri
	1   0   0   0   0   1   1    I

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	86 ( 87

Byte 2
	(direct) ( ((Ri))

	MOV direct,#data
	0   1   1   1    0   1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	75 

Byte 2

Byte 3
	(direct) ( #data

	MOV @Ri, A
	1   1   1   1   0   1   1    I
	F6 ( F7
	 ((Ri)) ( (A)

	MOV @Ri, direct
	1   0   1   0   0   1   1    I

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	A6 ( A7

Byte 2
	 ((Ri)) ( (direct)

	MOV @Ri, #data
	0   1   1   1   0   1   1    i

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	76 ( 77

Byte 2
	 ((Ri)) ( (data)

	MOV dptr,#data16
	1   0   0   1    0   0   0   0

d15 d14 d13 d12 d11 d10 d9  d8 

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	90 

Byte 2

Byte 3
	(dptr) ( #data 15-0

(dpH) ( #data 15-8

(dpL) ( #data 7-0

	MOVC A, @A + dptr
	1   0   0   1   0   0   1    1
	93
	(A) ( ((A) + (dptr)) External Ram

	MOVC A, @A + PC
	1   0   0   0   0   0   1    1
	83
	(A) ( ((A) + (PC))    External Ram   

	MOVX A, @Ri
	1   1   1   0   0   0   1    i
	E2 ( E3 
	(A)(((Ri))                External Ram

	MOVX A,@dptr
	1   1   1   0   0   0   0    0
	E0
	(A)(((dptr))             External Ram

	MOVX @Ri, A
	1   1   1   1   0   0   1    i
	F2 ( F3 
	((Ri)) ( (A)

	MOVX @ dptr, A
	1   1   1   1   0   0   0    0
	F0
	((dptr)) ( (A)

	PUSH direct
	1   1   0   0   0   0   0    0

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	C0

Byte 2
	(SP)   ( (SP) + 1

((SP)) ( (direct)

	POP direct
	1   1   0   1   0   0   0    0

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	D0

Byte 2
	(direct) ( ((SP))

(SP)     ( (SP) - 1

	XCH A, Rn
	1   1   0   0   1   n2  n1  n0
	C8 ( CF
	(A) ( (Rn) 

	XCH A, direct
	1   1   0   0   0   1   0    1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	C5

Byte 2
	(A) ( (direct)

	XCH A, @Ri
	1   1   0   0   0    1   1    i
	C6 ( C7
	 (A) ( ((Ri))

	XCHD A, @Ri
	1   1   0   1   0    1   1    i
	D6 ( D7
	 (A3-0) ( ((Ri3-0))


Mathematical (Arithmetic) Instructions.

	Mnemonic 
	Instruction code
	Hexa

Decimal 
	Explanation 

	
	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	
	

	ADD A,Rn
	0   0   1   0   1   n2  n1  n0
	28 ( 2F
	(A) ( (A) + (Rn)

	ADD A,direct
	0   0   1   0   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	25

Byte 2
	(A) ( (A) + (direct)

	ADD A,@Ri
	0   0   1   0   0   1   1    I
	26 ( 27
	(A) ( (A) + ((Ri))

	ADD A,#data
	0   0   1   0   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	24

Byte 2
	(A) ( (A) + #data

	ADDC A, Rn
	0   0   1   1   1   n2  n1  n0
	38 ( 3F
	(A) ( (A) + (Rn) + (C)

	ADDC A,  direct
	0   0   1   1   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	35

Byte 2
	(A) ( (A) + (direct) + (C)

	ADDC A, @Ri
	0   0   1   1   0   1   1    I
	36 ( 37
	(A) ( (A) + ((Ri)) + (C)

	ADDC A,  #data
	0   0   1   1   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	34

Byte 2
	(A) ( (A) + #data +(C)

	SUBB A,Rn
	1   0   0   1   1   n2  n1  n0
	98 ( 9F
	(A) ( (A) - (Rn) - (C)

	SUBB A,direct
	1   0   0   1   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	95

Byte 2
	(A) ( (A) - (direct) - (C)

	SUBB A,@Ri
	1   0   0   1   0   1   1    I
	96 ( 97
	(A) ( (A) - ((Ri)) - (C)

	SUBB A,#data
	1   0   0   1   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	94

Byte 2
	(A) ( (A) - #data -(C)

	INC A
	0   0   0   0   0   1   0    0
	04
	(A) ( (A) + 1

	INC Rn
	0   0   0   0   1   n2  n1  n0
	08 ( 0F
	(Rn) ( (Rn) + 1

	INC direct
	0   0   0   0   0   1   0    1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	05

Byte 2
	(direct) ( (direct) + 1

	INC @Ri
	0   0   0   0    0   1   1    I
	06 ( 07
	((Ri)) ( ((Ri)) + 1

	INC dptr
	1   0   1   0   0   0   1    1
	A3
	(dptr) ( (dptr) + 1

	DEC A
	0   0   0   1   0   1   0    0
	14
	(A) ( (A) - 1

	DEC Rn
	0   0   0   1   1   n2  n1  n0
	18 ( 1F
	(Rn) ( (Rn) - 1

	DEC direct
	0   0   0   1   0   1   0    1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	15

Byte 2
	(direct) ( (direct) - 1

	DEC @Ri
	0   0   0   1    0   1   1    I
	16 ( 17
	((Ri)) ( ((Ri)) - 1

	MUL AB
	1   0   1   0   0   1   0   0
	A4
	(B15-8),(A7-0) ( (A)((B)

	DIV AB
	1   0   0   0   0   1   0   0
	84
	(A15-8),(B7-0) ( (A)/(B)

	DA A
	1   1   0   1   0   1   0   0
	D4
	Content of A laø BCD


  Logic Instructions.

	Mnemonic 
	Instruction code
	Hexa

Decimal 
	Explanation 

	
	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	
	

	ANL A,Rn
	0   1   0   1   1   n2  n1  n0
	58 ( 5F
	(A) ( (A) AND (Rn)

	ANL A,direct
	0   1   0   1   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	55

Byte 2
	(A) ( (A) AND (direct)

	ANL A,@Ri
	0   1   0   1   0   1   1    I
	56 ( 57
	(A) ( (A) AND ((Ri))

	ANL A,#data
	0   1   0   1   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	54

Byte 2
	(A) ( (A) AND #data

	ANL direct, A
	0   1   0   1   0    0   1   0

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	52

Byte 2
	(direct)((direct) and (A) 

	ANL direct, #data
	0   1   0   1   0    0   1   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	53

Byte 2

Byte 3
	(direct)((direct) and #data 

	ORL A, Rn
	0   1   0   0   1   n2  n1  n0
	48 ( 4F
	(A) ( (A) OR (Rn)

	ORL A,  direct
	0   1   0   0   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	45

Byte 2
	(A) ( (A) OR (direct)

	ORL A, @Ri
	0   1   0   0   0   1   1    I
	46 ( 47
	(A) ( (A) OR ((Ri))

	ORL A,  #data
	0   1   0   0   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	44

Byte 2
	(A) ( (A) OR #data

	ORL direct, A
	0   1   0   0   0    0   1   0

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	42

Byte 2
	(direct)((direct) OR (A) 

	ORL direct, #data
	0   1   0   0   0    0   1   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	43

Byte 2

Byte 3
	(direct)((direct) OR #data 

	XRL A, Rn
	0   1   1   0   1   n2  n1  n0
	68 ( 6F
	(A) ( (A) XOR (Rn)

	XRL A,  direct
	0   1   1   0   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	65

Byte 2
	(A) ( (A) XOR (direct)

	XRL A, @Ri
	0   1   1   0   0   1   1    I
	66 ( 67
	(A) ( (A) XOR ((Ri))

	XRL A,  #data
	0   1   1   0   0   1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	64

Byte 2
	(A) ( (A) XOR #data

	XRL direct, A
	0   1   1   0   0    0   1   0

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0 
	62

Byte 2
	(direct)((direct) XOR (A) 

	XRL direct, #data
	0   1   1   0   0    0   1   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0 
	63

Byte 2

Byte 3
	(direct)((direct) XOR #data 

	CLR A
	1   1   1   0   0   1   0   0
	E4
	(A) ( 0

	CPL A
	1   1   1   1   0   1   0   0
	F4
	(A) ( ((A) leänh not hay buø 1 

	RL A
	0   0   1   0   0   0   1   1
	23
	The contents of the accumulator are rotated left by one bit.

	RLC A
	0   0   1   1   0   0   1   1
	33
	The contents of the accumulator and carry are rotated left by one bit.

	RR A
	0   0   0   0   0   0   1   1
	03
	The contents of the accumulator are rotated right by one bit.

	RRC A
	0   0   0   1   0   0   1   1
	13
	The contents of the accumulator and carry are rotated right by one bit.

	SWAP A
	1   1   0   0   0    1   0   0
	C4
	(A3-0) ( (A7-4) 


Control Transfer Instructions.

	Mnemonic 
	Instruction code
	Hexa

decimal 
	Explanation 

	
	D7  D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	
	

	ACALL addr 11
	A10  a9  a8 1   0    0   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	Byte 1

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

(SP) ( (SP) + 1

((SP)) ( (PC7-0)

(SP) ( (SP) + 1

((SP)) ( (PC15-8)

(PC) ( page address

	LCALL addr 16
	0   0   0   1   0    0   1   0

a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9  a8
a7  a6  a5  a4  a3   a2  a1   a0
	12

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

(SP) ( (SP) + 1

((SP)) ( (PC7-0)

(SP) ( (SP) + 1

((SP)) ( (PC15-8)

(PC) ( addr15-0

	RET
	0   0   1   0   0    0   1   0


	22
	(PC15-8) ( ((SP)) 

(SP) ( (SP) - 1

 (PC7-0) (((SP))

(SP) ( (SP) - 1

	RETI
	0   0   1   1   0    0   1   0


	32
	(PC15-8) ( ((SP)) 

(SP) ( (SP) - 1

 (PC7-0) (((SP))

(SP) ( (SP) - 1

	AJMP addr 11
	a10  a9  a8  0   0    0   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
	Byte 1

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

(PC) ( page address

	LJMP addr 16
	0   0   0   0   0    0   1   0

a15 a14 a13 a12  a11 a10 a9  a8
a7  a6  a5  a4  a3   a2  a1   a0
	02

Byte 2

Byte 3
	 (PC) ( addr15-0

	SJMP rel
	1   0   0   0   0    0   0   0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	80

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

(PC) ( (PC) + rel

	JMP @A + dptr
	0   1   1   1   0    0   1   1
	73
	(PC) ( (A) + (dptr)

	JZ rel
	0   1   1   0   0    0   0   0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	60

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

IF (A) = 0 then (PC)((PC) + rel

	JNZ rel
	0   1   1   1   0    0   0   0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	70

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

IF (A) ( 0 then (PC)((PC) + rel

	JC rel
	0   1   0   0   0    0   0   0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	40

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

IF (C) = 1 then (PC)((PC) + rel

	JNC rel
	0   1   0   1   0    0   0   0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	50

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

IF (C) = 0 then (PC)((PC) + rel

	JB bit, rel
	0   0   1   0   0    0   0   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1   b0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	20

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF (bit) =1 then (PC)((PC) + rel

	JNB bit, rel
	0   0   1   1   0    0   0   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1   b0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	30

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF (bit) = 0 then (PC)((PC) + rel

	JBC bit, rel
	0   0   0   1   0    0   0   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1   b0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	10

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF (bit)= 1 then (bit) ( 0

(PC)((PC) + rel

	CJNE A, direct, rel
	1   0   1   1   0    1   0   1

a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1   a0 
r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	B5

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF (direct) ( (A) then (C)(0 and

(PC)((PC) + rel

IF (direct) ( (A) then (C)(1 and

(PC)((PC) + rel

	CJNE A, #data, rel
	1   0   1   1   0    1   0   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1   d0 
r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	B4

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF #data ( (A) then (C)(0 and

(PC)((PC) + rel

IF #data ( (A) then (C)(1 and

(PC)((PC) + rel

	CJNE Rn,#data, rel
	1   0   1   1   0   n2  n1  n0
d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1   d0 
r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	B8 ( BF

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF #data ( (Rn) then (C)(0 and

(PC)((PC) + rel

IF #data ( (Rn) then (C)(1 and

(PC)((PC) + rel

	CJNE @Ri,#data, rel
	1   0   1   1   0   1   1   0

d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1   d0 
r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	B6 ( B7

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

IF #data (((Ri)) then (C)(0 and

(PC)((PC) + rel

IF #data (((Ri)) then (C)(1 and

(PC)((PC) + rel

	DJNZ Rn, rel
	1   1   0   1   1    n2  n1  n0

r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	D8 ( DF

Byte 2
	(PC) ( (PC) + 2

 (Rn) ( (Rn) – 1

IF ((Rn)) ( 0 then 

(PC)((PC) + rel

	DJNZ direct, rel
	1   1   0   1   0    1    0   1
a7  a6  a5  a4  a3  a2  a1  a0
r7  r6   r5   r4   r3   r2   r1   r0
	D5

Byte 2

Byte 3
	(PC) ( (PC) + 3

 (direct) ( (direct) – 1

IF (direct) ( 0 then 

(PC)((PC) + rel

	NOP
	0   0   0   0   0   0   0   0
	00
	(PC) ( (PC) + 1


Bit Oriented Instructions.

	Mnemonic 
	Instruction code
	Hexa

decimal 
	Explanation 

	
	D7  D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	
	

	CLR C
	1   1   0   0   0   0   1   1
	C3
	(C) ( 0

	CLR bit
	1   1   0   0   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	C2

Byte 2
	(bit) ( 0



	SETB C
	1   1   0   1   0   0   1   1
	D3
	(C) ( 1

	SETB bit
	1   1   0   1   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	D2

Byte 2
	(bit) ( 1



	CPL C
	1   0   1   1   0   0   1   1
	B3
	(C) ( ((C)

	CPL bit
	1   0   1   1   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	B2

Byte 2
	(bit) ( (bit)

	ANL C,bit
	1   0   0   0   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	82

Byte 2
	(C) ( (C) AND (bit)

	ANL C,/bit
	1   0   1   1   0   0   0   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	B0

Byte 2
	(C) ((C) AND (bit)

	ORL C,bit
	0   1   1   1   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	72

Byte 2
	(C) ( (C) OR (bit)

	ORL C,/bit
	1   0   1   0   0   0   0   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	A0

Byte 2
	(C) ((C) OR   (bit)

	MOV C,bit
	1   0   1   0   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	A2

Byte 2
	(C) ( (bit)

	MOV bit,C
	1   0   0   1   0   0   1   0

b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0
	92

Byte 2
	 (bit) ( (C)
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Delay, giaûi maõ,hieån thò





Taêng döõ lieäu soá ñieàu khieån DAC





End





Xuaát döõ lieäu 00 ra DAC





Begin






































S





Ñ





Kieåm tra soá keânh i = 8





Taêng i vaø j  ñeå chuyeån ñoåi kenh keá





Chôø chuyeån ñoåi xong, hieån thò keát quaû





End





Taïo xung ñieàu khieån ADC: Start, ALE





Ñoïc keát quaû soá löu vaøo vuøng nhôù thöù j





Choïn keânh thöù i





Begin











Delay 5 giay

















Taêng haøng keá, coät keá





Delay





Gôûi maõ queùt  ra choïn coät thöù  i saùng





End





Gôûi döõ lieäu ra haøng thöù i





Begin














Ñoû 1, vaøng 2  saùng





Delay 25 giay





Ñoû 1 , xanh 2  saùng





Delay 5 giay





Vaøng  1, ñoû 2  saùng





Delay 25 giay










































































End


















































































































































Xanh 1, ñoû 2  saùng











Begin





Begin








End





Kieåm tra I:=8





Taêng I ñeå xöû lyù led keá tieáp





Gôûi maõ queùt ra led thöù I (I:=1(8)





Gôûi maõ 7 ñoaïn ra led thöù I (I:=1(8)





Khôûi taïo vuøng maõ 7 ñoaïn


Khôûi taïo vuøng maõ queùt





Begin
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BEGIN





END





Delay





Saùng 16 led





Delay





Taét 16 led




















End





Xoùa  8 led





Dòch chuyeån döõ lieäu 11111111 laàn löôït ra 8 led





Taét 8 led





Begin
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Delay





Saùng 8 led





Delay





Taét 8 led





Ñ











END






































End





Delay (taét 8 led)





Hieån thò chuoãi kí töï treân 8 led lieân tuïc trong 1 khoaûng thôøi gian.





Begin








Dòch chuyeån döõ lieäu 0 laàn löôït ra 16 led














Dòch chuyeån döõ lieäu 1 laàn löôït ra 16 led





Taét 16 led























Begin














BEGIN
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