[bookmark: _GoBack]ĐỀ 1
Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ sau, biết điện áp mạng điện 3 pha là 380V:
Cầu chì :6, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 260, 300, 350 A
	Động cơ
	Pđm, KW
	cos
	Kmm
	Kt
	

	Máy mài (Đ1)
	10
	0.8
	5
	1
	0.9

	Cần trục (Đ2)
	8
	0.8
	7
	1
	0.9

	Máy phay (Đ3)
	10
	0.8
	5
	1
	0.9

	Máy khoan (Đ4)
	4,5
	0,8
	7
	1
	0.9












ĐỀ 2
Đường dây 0.4 KV cung cấp điện cho phụ tải như sau 


Phụ tải 1: U = 380V, S = 25 KVA, cáp(C1): 3 lõi, đi trong máng cáp có 4 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.
Phụ tải 2: U = 380V, S = 10 KVA, cáp(C2): 3 lõi, đi trong máng cáp có 3 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 350 C.
Phụ tải 3: U = 380V, S = 15 KVA, cáp(C3): 3 lõi, đi trong máng cáp có 2 mạch cáp 3 pha, cáp bằng đồng cách điện PVC, nhiệt độ môi trường là 400 C.
a. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB1 bảo vệ cho phụ tải 1.
b. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB2 bảo vệ cho phụ tải 2.
c. Tính chọn cáp điện kết hợp chọn CB3 bảo vệ cho phụ tải 3.
d. Tính chọn CB tổng của tủ điện
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