
Phieáu hoïc taäp

 Họ và tên: 


Lớp: 


BÀI : MẠCH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ BA PHA 
A. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

  -    Về kiến thức: 

  +  Giải thích được nguyên lý làm việc mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

  + Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện dạng sơ đồ cây.

· Về kỹ năng:
 +  Phân tích được hư hỏng của mạch điện.

 + Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ kđb ba pha.

· Về thái độ: 

        + Nghiêm túc trong học tập
        + Tích cực xây dựng bài
B. Dụng cụ thiết bị:

Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn  
C. Nội dung bài giảng:
      1. Giới thiệu mạch điện
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a. Mạch động lực gồm có các thiết bị: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Mạch điều khiển gồm có thiết bị: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nguyên lý làm việc:
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Ấn M(7, 9) một 

lực đủ lớn

Tiếp điểm M(7, 9) 

tiếp xúc

Cuộn dây contactor 
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Động cơ M được cấp 

điện, hoạt động

Tiếp điểm K(7, 9) 

đóng lại
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Ấn D(1, 3) một 

lực đủ lớn

Tiếp điểm D(1, 3) 

hở ra

Cuộn dây contactor 
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Động cơ M được ngắt 

điện, dừng hoạt động

Tiếp điểm K(7, 9) 

hở ra
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3. Bảo vệ mạch điện và động cơ

     a. Ngắn mạch ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Quá tải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hư hỏng ở mạch điện:

a. Hư hỏng trên mạch điều khiển:

	TT
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	NGUYÊN NHÂN
	KỸ THUẬT SỬA CHỮA
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b. Hư hỏng trên mạch động lực
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Trang 7

Đóng CB 3 pha (CB) và CB 1 pha (CB2)
Ấn M(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm M(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây contactor K(9, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại



Động cơ M đang hoạt động
Ấn D(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm D(1, 3) hở ra
Cuộn dây contactor K(9, N) mất điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra



