ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Câu 1: (2,5 điểm)
Động cơ điện một chiều kích từ độc lập có các thông số: Pđm= 4,2KW , Uđm=220V, Iđm=22,6A, nđm=1500v/ph, Rư=0,841.
Hãy xác định tốc độ và dòng điện phần ứng khi động cơ mang tải định mức trong điều kiện từ thông định mức sụt giảm 50% giá trị. 
Câu 2: ( 2,5 điểm)
 Động cơ một chiều kích từ song song có các thông số: Pđm=46,5KW, Uđm=220V, Iđm=238A, nđm=1500v/ph, làm việc với tải định mức. Để thực hiện hãm động năng người ta đóng vào mạch phần ứng một điện trở hãm, khi này dòng điện hãm ban đầu tăng lên gấp 2 lần dòng định mức. Hãy xác định giá trị điện trở hãm đóng vào mạch phần ứng trong trường hợp trên.
Câu 3: ( 2,5 điểm)
Một động cơ DC kích từ độc lập đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên, dòng điện đo được qua phần ứng động cơ là 18A.
a) Tính tốc độ động cơ khi dòng điện phần ứng là 18A ( tốc độ ban đầu).
b) Để giảm tốc độ còn 50% tốc độ ban đầu người ta gắn thêm vào mạch phần ứng một điện trở phụ, hãy tính giá trị điện trở phụ đó.
Biết động cơ có thông số như sau: Pđm = 4 KW, Uđm = 220V, nđm = 1000 vòng/phút, Iđm = 20A.
Câu 4: (2,5 điểm)
 Cho một động cơ một chiều kích từ độc lập có thông số: Pđm=20KW, Uđm=220V, Iđm=100A, nđm=1000v/ph.
Khi động cơ đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên với phụ tải MC nếu phụ tải tăng thêm 20Nm thì tốc độ động cơ tăng hay giảm bao nhiêu
Câu 5: (2,5 điểm)
Trình bày có minh họa sự khác biệt cơ bản trong nguyên lý mạch điện của động cơ một chiều kích từ độc lập và động cơ một chiều kích từ song song. Trong những điều kiện nào khi khảo sát các quan hệ điện – cơ thì có thể xem hai động cơ này là một.
Câu 6: (2,5 điểm)
Trình bày ưu, nhược điểm của hệ máy phát động cơ (F-Đ) và hệ chỉnh lưu động cơ ( CL –Đ)
Câu 7: (2,5 điểm)
Hãy cho biết tại sao trên thực tế không cho phép động cơ một chiều kích từ nối tiếp làm việc ở chế độ không tải? cho ví dụ minh họa.
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