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ĐỀ THI
Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày và phân tích 6 đặc điểm cơ bản của năng lượng điện.
Câu 2: (2,5 điểm)
Trình bày định nghĩa cơ bản nhất về phụ tải điện và đồ thị phụ tải điện trong hệ thống điện.
ĐÁP ÁN

	Câu 1 CCĐ
(2,5đ)
	Năng lượng điện có 6 đặc điểm cơ bản sau: 
1. Năng lượng điện không có sẵn trong tự nhiên, nó chỉ được khai thác từ các dạng năng lượng cơ bản khác như sức nước, sức gió, nhiệt độ, áp suất,…thông qua các khâu trung gian mà chuyển hoá thành.
2. Năng lượng điện dễ dàng biến đổi thành các dạng năng lượng khác (cơ năng, nhiệt năng, hoá năng, quang năng …).
3. Năng lượng điện dễ dàng truyền tải đi xa từ nơi này đến nơi khác với hiệu suất rất cao.
4. Năng lượng điện không tích trữ được (trừ các trường hợp tích trữ với công suất rất nhỏ như pin, acqui), do vậy tại bất kỳ thời điểm nào cũng phải đảm bảo sự cân bằng động giữa năng lượng điện sản xuất ra với năng lượng điện được tiêu thụ kể cả các tổn thất do quá trình truyền tải.
5. Các quá trình về điện xảy ra rất nhanh (xấp xỉ với vận tốc ánh sáng 300.000km/s).
6. Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân (khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công nghiệp …). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia.  
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	Câu 2 CCĐ
(2,5đ)
	- Phụ tải điện: Trong hệ thống điện, phụ tải điện được định nghĩa là một khái niệm bao hàm tất cả những đối tượng có chức năng sử dụng năng lượng điện và các thông số điện liên quan.
Phụ tải điện có giá trị định lượng là tập các giá trị nhận được của một hàm số nhiều biến số thay đổi theo thời gian (tức là phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng như thời tiết, địa lý, công nghệ, phương thức sử dụng và vận hành,…) và thường không tuân theo một quy luật nhất định, nhưng lại chứa các thông số ổn định có thể dựa vào đó làm cơ sở tính toán, đánh giá, lựa chọn các phần tử hệ thống điện. 
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	- Đồ thị phụ tải điện: Do phụ tải điện được định nghĩa là một hàm nhiều biến thay đổi theo thời gian nên khi đó hình ảnh thiết lập trên đồ thị biểu diễn mối quan hệ (hay sự biến thiên) của phụ tải điện theo thời gian được gọi là đồ thị phụ tải điện.

Trong việc biểu diễn đồ thị phụ tải điện trên mặt phẳng tọa độ, trục tung của đồ thị là trục biểu diễn các giá trị công suất (công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến), trục hoành là trục thời gian.
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