ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TN KHÓA 15TC-Đ 
Câu 1: 

Trình bày 6 đặc điểm cơ bản của năng lượng điện.
Câu 2: 

Trình bày định nghĩa cơ bản nhất về phụ tải điện và đồ thị phụ tải điện trong hệ thống điện.

Câu 3: 

Đường dây cung cấp điện 15KV cấp điện cho 3 phụ tải có sơ đồ sau. Cho biết thông số đường dây trên toàn mạng là như nhau và là r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km. Hãy xác định tổn thất công suất trên toàn đường dây.
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Câu 4: 

Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:
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Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:


AC–50: r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km và AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:

- Vận hành bình thường

- Vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,21KV.

Câu 5: 

Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau. 
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Yêu cầu: 

Tính toán chi phí cho tổn thất điện năng trong thời gian 1 năm, biết rằng giá tiền phải trả cho 1KWh điện là 1700 đồng. Cho biết thông số dây AC–70: r0=0,46(/Km, x0=0,44(/Km và dây AC–50:  r0=0,64(/Km, x0=0,4(/Km.
Câu 6: 

Cho đường dây 15KV cung cấp điện cho 3 phụ tải tập trung có sơ đồ như sau:
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Bảng thông số trở-kháng các đoạn đường dây trên sơ đồ:

	Đoạn dây
	Chiều dài (km)
	Điện trở ((/Km)
	Điện kháng ((/Km)

	O1

12

23
	5

3

2
	0,35

0,3

0,45
	0,45

0,4

0,5



a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây.

b) Kiểm tra đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện làm việc bình thường không?
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