       Bài giảng Điện tử công suất

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

    Chương 4:     CÁC BỘ BIẾN ĐỔI XUNG ÁP                       Thời gian:  3 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  các bộ biến đổi xung áp và ứng dụng của chúng trong CN 
4.1   Các bộ biến đổi xung áp xoay chiều(XAAC)

4.1.1  Sơ đồ van

                  4.1.1.1  Sơ đồ các lọai van
[image: image1.emf]
                  4.1.1.2  Đặc điểm Duøng ñeå ñieàu khieån trò hieäu duïng ñieän aùp xoay chieàu ngoõ ra boä bieán ñoåi coù nguoàn ngoõ vaøo coù daïng ñieän aùp xoay chieàu khoâng ñoåi.
4.1.2  Xung áp xoay chiều 1 pha

                  4.1.2.1  Sơ đồ mạch
[image: image2.emf]
                  4.1.2.2  Dạng sóng dòng điện, điện áp

        4.1.3  Xung áp xoay chiều 3 pha 

               [image: image3.emf]
4.1.3.1Sơđồứngdụng[image: image4.emf]Tải R, góc kích 
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   4.1.3.2  Ưu, khuyết điểm của sơ đồ

4.2   Các bộ biến đổi xung áp một chiều(XADC)
4.2.1  Xung áp một chiều nối tiếp
4.2.1.1Sơ đồ mạch
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                  4.2.1.2  Đặc điểm
Sơ đồ nguyên lý băm áp một chiều nối tiếp giới thiệu như hình theo đó phần tử chuyển mạch tạo các xung điện áp mắc nối tiếp với tải. Điện áp một chiều được điều khiển bằng cách điều khiển thời gian đóng khóa K trong chu kỳ đóng cắt. Trong khoảng thời gian 0→t1 (hình b) khóa K đóng điện áp tải bằng điện áp nguồn (Ud = U1), trong khoảng thời gian t1 →t2 khóa K mở thì điện áp tải bằng 0.

Trị số trung bình điện áp 1 chiều được tính
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Nếu coi γ = [image: image15.png]


: [image: image16.png]



Ud = γ.U1

f =  1/Tck

4.2.2  Xung áp một chiều song song

                  4.2.2.1  Sơ đồ mạch
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                  4.2.2.2  Đặc điểm

Dòng điện và điện áp được tính tương ứng khi khóa K đóng: is = [image: image19.png]


 ; Ud = 0

Và khóa k hở: iT = [image: image21.png]R,+R,.



 ; Ud = [image: image23.png]R,+R,.
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