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ĐÁNH CHỮ TRONG AUTOCAD.
· Các lệnh liên quan: Lệnh Style(st), Lệnh Mtext(mt).
· Thanh công cụ liên quan: Thanh công cụ style như hình bên dưới.
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· Giải thích: Lệnh Style(st) dùng để tạo kiểu chữ ( font chữ, chiều cao chữ,…) cho dòng chữ được viết ra bằng lệnh Mtext(mt), Thanh công cụ Style sẽ hiển thị kiểu chữ vừa tạo ra bằng lệnh Style(st).Xét ví dụ sau.
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· Ví dụ: Tạo khung tên như hình bên dưới.
· Phần khung tên và kích thước (Dùng lệnh line, rectangle, explode, offset, trim để vẽ khung tên) như sau:
+ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 140, rộng 32: rec

+ Phá khối ex: tạo thành 4 đoạn thẳng.

+ Vẽ các đường thẳng song song theo yêu cầu: offset

+ Xén các đường không cần thiết: trim
1. Nhận xét ví dụ: ở phần khung tên này có hai loại chữ có chiều cao khác nhau vì vậy ta sẽ dùng lệnh style(st) để tạo ra hai kiểu chữ.
2. Gõ st
enter
(thực hiện lệnh style) một bảng sau xuất hiện. Làm theo hướng dẫn bên dưới.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Kế tiếp nhấn Apply
Chọn font chữ 

Nhập chiều cao chữ 
· Tiếp tục nhấn New để tạo thêm một kiểu kích thước với tên (chieu cao 5 và nhập 5 vào ô Height). Các bước thực hiện như trên sau khi thực hiện xong kết quả sẽ như hình bên dưới.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Tại màn hình ngoài trên thanh style (thường nằm vị trí trên cùng bên tay phải như hình) chúng ta có kết quả như hình.
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. Trên thanh style chọn kiểu chữ chiều cao 3 như hình trên.
4. Gõ mt
enter (Thực hiện lệnh Mtext).
5. Nhấp vào hai điểm A và B như hình bên dưới.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Trên thanh text formating hiện ra các bạn chọn như hướng dẫn. Nhằm đảm bảo dòng text chúng ta nhập vào, nằm ở giữa khung đã chọn. Kế tiếp ta nhập chữ người vẽ như hình (nếu muốn có dấu  phải có phần mềm vietkey với lựa chọn kiễu gõ Vni và bảng mã là Unicode). Sau đó nhấn OK thoát ra ngoài.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Thực hiện tương tự cho các ô còn lại.
· Tuy nhiên ở ô TÊN BẢN VẼ ta sẽ chọn chieu cao 5 trên thanh Style
để nhập dòng text.
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IN BẢN VẼ TRONG AUTOCAD
·  Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in một bản vẽ ra giấy.
 Ví dụ: In bản vẽ sau ra khổ giấy A4 nằm ngang (297,210).
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CÁC YÊU CẦU KHI IN BẢN VẼ RA GIẤY.
I. Các bước in bản vẽ:
1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + p hoặc File/plot. Một bảng sau xuất hiện.
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a
b
e
c
d
f
 Giải thích:
a. Dùng để chọn máy in.
b. Dùng để chọn khổ giấy (A4, A3 A2, A1, A0…).
c. Chọn vùng in.
d. Chọn bản vẽ nằm giữa khổ giấy in
e. Chọn cho bản vẽ ôm vừa với khổ giấy.
f. Khi nhấp vào f ta sẽ mở rộng bảng trên và sẽ có thêm nhiều lựa chọn (in theo khổ giấy đứng hay ngang, in theo màu…).
-
Lựa chọn và đánh dấu như hình bên dưới.
[image: image16.png]‘@ Text Style

Sty Name,

o0 o] [Cten

1 Tines NewRomen [v] | Regulr 2000
[ Upside down ‘Width Factor. | 1.0000
[ Backnards Obique Ange: [0 |_AaBbCeD |

A3BECED.




a
b
e
d
f
a. Trong trường hợp này tôi chọn máy in (a) là máy in pdf, trong trường hợp muốn in ra giấy các bạn cứ chọn đúng tên máy in là đươc.(máy in pdf này có từ autocad 2007)
b. Khổ giấy tôi chọn trong trường hợp này là khổ A4 ISO.
d. Đánh dấu V vào ô center the plot.
e. Đánh dấu V vào fit to paper.
f. Nhấp vào biểu tượng hình mũi tên ở f, Phần mở rộng sẽ hiện ra như hình bên dưới.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



g. Xổ xuống và chọn monochrome.ctb như hình trên.Đây là cách thường dùng nhất khi in trắng đen. Và các bạn lưu ý rằng trong trường hợp này ta in theo chiều rộng nét vẽ (lineweigh) đã được mặt đinh khi ta thiết lập layer bằng lệnh layer(la), xem lại bài học số 6. (Trong trường hợp các bạn in màu thì các bạn để None theo mặt định.)
h. Chọn landscape như hình trên, I n theo khổ giấy nằm ngang, (trong trường hợp in theo khổ giấy đứng thì các bạn chọn portrait hen.)

2. Chọn vào vùng in, chọn kiểu Window. Sau đó chọn hai điểm A và B của bản vẽ.
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3. Tiếp tục chọn vào nút preview để xem thử như hình bên dưới.
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-
Sau khi nhấn nút preview ta được bản xem thử như hình bên dưới. Bước này dùng để kiểm tra, xem nét vẽ đã đúng chưa.
4. Nếu thấy nét vẽ đã chuẩn thì ta nhấn vào nút ESC trên bàn phím để thoát khỏi chế độ preview. Sau đó nhấn vào nút OK như hình bên dưới.
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5. Tới bước này nếu ở trên các bạn chọn máy in (a), chỉ việc chạy ra chổ máy in lấy bản vẽ là OK. Nhưng do ở trên ta chọn máy in là máy in pdf nên bây giờ chúng ta phải tìm chổ lưu cho file pdf này.
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Chọn địa chỉ lưu file pdf. (trong trường hợp này lưu ở desktop)

Đặt tên cho file pdf vừa in (trong trường hợp này  đât tên BAI TAP IN)


Nhấn vào nút save để save file pdf.

6. Tìm chổ lưu file pdf ( trong trường hợp này là ngoài desktop hen) và open, nhớ là phải có chương trình đọc pdf hen. 

152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCad 

1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D

2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D

3. 3F - 3DFACE Tạo mặt 3D

4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều

A

5. A - ARC Vẽ cung tròn

7. AA - AREA Tính diện tích và chu vi 1

8. AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale

10. AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D

11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính

13. ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

B

14. B - BLOCK Tạo Block

15. BO - BOUNDARY Tạo đa tuyến kín

16. BR - BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

C

17. C - CIRCLE Vẽ đường tròn

18. CH - PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng

20. CHA - ChaMFER Vát mép các cạnh

22. CO, CP - COPY Sao chép đối tượng

D

23. D - DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước

24. DAL - DIMALIGNED Ghi kích thước xiên

25. DAN - DIMANGULAR Ghi kích thước góc

26. DBA - DIMBASELINE Ghi kích thước song song

28. DCO - DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp

29. DDI - DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính

30. DED - DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước

31. DI - DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm

32. DIV - DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau

33. DLI - DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang

34. DO - DONUT Vẽ hình vành khăn

35. DOR - DIMORDINATE Tọa độ điểm

38. DRA - DIMRADIU Ghi kích thước bán kính

40. DT - DTEXT Ghi văn bản

E

42. E - ERASE Xoá đối tượng

43. ED - DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước

44. EL - ELLIPSE Vẽ elip

45. EX - EXTEND Kéo dài đối tượng

46. EXIT - QUIT Thoát khỏi chương trình

48. EXT - EXTRUDE Tạo khối từ hình 2D

F

49. F - FILLET Tạo góc lượn/ Bo tròn góc

50. FI - FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính

H

54. H - BHATCH Vẽ mặt cắt

55. H - HATCH Vẽ mặt cắt

56. HE - HATCHEDIT Hiệu chỉnh maët caét

57. HI - HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

I

58. I - INSERT Chèn khối

59. I -INSERT Chỉnh sửa khối được chèn

66. IN - INTERSECT Tạo ra phần giao của 2 đối tượng

L

69. L- LINE Vẽ đường thẳng

70. LA - LAYER Tạo lớp và các thuộc tính

71. LA - LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer

72. LE - LEADER Tạo đường dẫn chú thích

73. LEN - LENGTHEN Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước

75. LW - LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ

76. LO – LAYOUT Taïo layout

77. LT - LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường

78. LTS - LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét

M

79. M - MOVE Di chuyển đối tượng được chọn

80. MA - MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t-ợng khác

82. MI - MIRROR Lấy đối xứng quanh 1 trục

83. ML - MLINE Tạo ra các đường song song

84. MO - PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính

85. MS - MSPACE Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình

86. MT - MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản

87. MV - MVIEW Tạo ra cửa sổ động

O

88. O - OFFSET Sao chép song song

P

91. P - PAN Di chuyển cả bản vẽ

92. P - PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2

94. PE - PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến

95. PL - PLINE Vẽ đa tuyến

96. PO - POINT Vẽ điểm

97. POL - POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín

101. PS - PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy

R

103. R - REDRAW Làm tươi lại màn hình

107. REC - RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật

108. REG- REGION Tạo miền

110. REV - REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay

112. RO - ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm

114. RR - RENDER Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,…đối tượng

S

115. S - StrETCH Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng

116. SC - SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ

120. SHA - SHADE Tô bong đối tượng 3D

121. SL - SLICE Cắt khối 3D

123. SO - SOLID Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy

125. SPL - SPLINE Vẽ đường cong bất kỳ

126. SPE - SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline

127. ST - STYLE Tạo các kiểu ghi văn bản

128. SU - SUBTRACT Phép trừ khối

T

129. T - MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản

131. TH - THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng

135. TOR - TORUS Vẽ Xuyến

136. TR - TRIM Cắt xén đối tượng

U

139. UN - UNITS Định đơn vị bản vẽ

140. UNI - UNION Phép cộng khối

V

142. VP - DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiều

W

145. WE - WEDGE Vẽ hình nêm/chêm

X

146. X- EXPLODE Phân rã đối tượng

151. XR - XREF Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ

Z

152. Z - ZOOM Phóng to-Thu nhỏ

Để tạo ra phím tắt cho 1 lệnh nào đó ta thực hiện như sau:

Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters 













Nhấn vào nút new để tạo một kiểu kích thước mới























Nhập tên kiểu kích thước vào ô này (ví dụ như hình) sau đó nhấn OK





Nhấn Close để thoát


thoát ra ngoài





Thanh style





Nhấp vào ô này để chọn kiểu chữ phù


hợp





50























g





h





c























I








[image: image21.png]What to pot:

Plt offset (orgin set to printable area)

Center the plot

2

Scale:

Fitto paper

[JPiot stamp on.
[save changes to layout

mm [w]=  Drawing orientation

OPortrait
@ Landscape

[IPlot upside-donn

P |




[image: image22.png](i) Learn about Plotting

Page setup

e [ne>
Printerjplotter

Hame: & None.

Plotter:  None.

Where:  Not applicable

Description: The layout wilnot b pltted nless 2 new plotter 5

configuration name is selected.

Paper size Number of copies

150 A4 (210,00 x 297.00 M)

ot ren it sl
‘What to plot:

ey [¥] e

Plot offset (origin set to printable area) mm
% | 0.00 mm [ center the plot.

o Jm

[ e )




[image: image23.png]EIIPt - Model

(i) Learn about Plotting

Page setup
e[ ne>
riterplter

Name:  [@BOWE ToPDFpc3

Plokter;  POF - PDF Flok - by Autodesk

Where: e

Descrpion

Paper e

Pl area

What ta plt

-

Plt offset (orgin set to printable area)

x Center the plot

v

Fevn R ryeveren | e e e (O




