1. Veõ sô ñoà maïch, daïng soùng vaøo/ra vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hình caàu 1 pha duøng SCR
Sơ đồ hình cầu:
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Các xung điều khiển iG1, iG3 xuất hiện sau u2 một góc 
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 iG2, i​G4 xuất hiện sau u2 một góc 
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*  Nguyên lý:

-  Trong khoảng 
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+ Tải trở:

2. Veõ sô ñoà maïch, daïng soùng vaøo/ra vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hình tia 3 pha duøng diode
Chỉnh lưu ba pha hình tia không điều khiển

* Sơ đồ:
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* Nguyên lý:

Để có dòng qua tải thì u2  > E
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Dòng qua tải liên tục khi E  < 
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Trong một chu kỳ ud gồm các chỏm hình sin

3. Veõ daïng soùng vaøo/ra, neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø biểu thức tính giá trị trung bình điện áp, dòng điện cuûa maïch chænh löu hình tia 3 pha duøng SCR như sau:

Chỉnh lưu ba pha hình tia có điều khiển
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* Sơ đồ:
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Điện áp các pha thứ cấp biến áp

u2a=
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* Nguyên lý:

iG1, iG2, iG3 các xung điều khiển cách nhau 
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Trong mỗi chu kỳ tại góc pha
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do trong mạch tải có L nên id liên tục

* Giá trị trung bình điện áp, dòng điện

Ud = 
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Ud = Udo.cos
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Đồ thị điện áp tải,và dòng qua các tiristo:
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4. Veõ sô ñoà maïch, đồ thị điện áp tải, dòng qua diode vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode

 Chỉnh lưu 3 pha hình cầu không điều khiển
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* Sơ đồ:



Điện áp các pha thứ cấp biến áp

u2a=
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* Nguyên lý:

· Bảng tóm tắt hoạt động của sơ đồ:
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Đồ thị điện áp tải, dòng qua điôt:
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5. Veõ sô ñoà maïch, đồ thị điện áp tải vaø neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch chænh löu hình caàu 3 pha duøng SCR:

* Sơ đồ:

ref  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Nhóm anôt chung: T1, T3, T5
Nhóm catôt chung: T2, T4, T6

Với     u2a = U2msin
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* Nguyên lý:

* Bảng tóm tắt hoạt động của sơ đồ:
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* Đồ thị điện áp tải:
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 6. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, các thông số: U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5(. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt. 
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Sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ:
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7. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
[image: image82.wmf]q


U2 = 100V; Rt = 1(; L = ∞; ( = 600. 

Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt.

Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng

- Trị trung bình của điện áp tải:
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- Trị trung bình của dòng tải:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:
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8. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng  với các thông số sau:
[image: image83.wmf]q


U2 = 110V; R = 1,285(; L = ∞; Pd = 12,85kW

Xác định góc mở (, trị trung bình của dòng  tải, trị trung bình  của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng.

- Xác định góc mở (
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Trị trung bình của dòng tải:
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Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.
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9. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
[image: image84.png]



U2 = 120V; R = 3 (; L = ∞; ( = 600. 

Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt.

Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng

- Trị trung bình của điện áp tải:
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- Trị trung bình của dòng tải:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:
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· Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:
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10. Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng  với các thông số sau:
[image: image85.emf]Rt




Rt


U2 = 130V; R = 1,585(; L = ∞; Pd = 15,85kW

Xác định góc mở (, trị trung bình của dòng  tải, trị trung bình  của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

- Xác định góc mở (
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Trị trung bình của dòng tải:
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Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.
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11. Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.
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Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu.
Trong trường hợp lý tưởng ta có: [image: image62] [image: image63]
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Với trường hợp đang xét:
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Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.
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Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:
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