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Bài giảng Điện tử công suất

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

    Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT          Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

· Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất

· Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

1.1 Diode công suất và ứng dụng

1.1.1.Tổng quan về Diode.

1.1.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
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1.1.1.2  Các thông số của Diode.

Các thông số chính của diode:


· Giá trị điện áp đánh thủng UBR
· Giá trị điện áp ngược lập lại URRM.

· Giá trị điện áp ngược không lập lại: URSM.

· Dòng điện, nhiệt độ làm việc.

· Giá trị trung bình cực đại dòng điện thuận I F(AV)M.

· Giá trị cực đại dòng điện thuận không lập lại I FSM.


1.1.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Diode

Đặc tính V-A:

Diode lý tưởng gồm 2 trạng thái đóng mở
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Hình 1.1 Đặc tính của Diode lý tưởng

    1.1.2 Diode công suất và ứng dụng
    1.1.2.1  Đặc điểm Diode công suất

1.1.2.2  Ứng dụng.
1.2 Thyristor

1.2.1Tổng quan về Thyristor.


1.2.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
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1.2.1.2 Các thông số của Thyristor .

UBR: điện áp ngược đánh thủng.

UBO: điện áp tự mở Th

UTO: điện áp rơi trên Th

IH: dòng duy trì (holding).

IL: latching


1.2.1.3 Đặc tính đóng ngắt của Thyristor 

T: thuận

D: khóa

R: ngược

Điều kiện để mở Thyristor: UAK > 0,Xung điều khiển đưa vào cực điều khiển

Điều kiện để đóng : điện áp ngược đặt lên A-K
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1.2.2Thyristor  công suất và ứng dụng

1.2.2.1  Đặc điểm Thyristor  công suất
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1.2.2.2  Ứng dụng.

1.3    TRIAC

1.3.1 Tổng quan về Triac .

1.3.1.1 Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động. [image: image6.png]Uy, Diénapthuan
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1.3.1.2  Các thông số của Triac .

1.3.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Triac 
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1.3.2Triac công suất và ứng dụng

1.3.2.1  Đặc điểm TRIAC công suất lớn
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1.3.2.2  Ứng dụng.

1.4 GTO

1.4.1   Tổng quan về GTO: (Gate Turn Off Thyristor)


1.4.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – họat động
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1.4.1.2  Các thông số của GTO



1.4.1.3  Đặc tính đóng ngắt của GTO
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1.4.2   GTO công suất và ứng dụng



1.4.2.1  Đặc điểm GTO công suất
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1.4.2.2  Ứng dụng.


  1.5  MOSFET

1.5.1 Tổng quan về MOSFET.

1.5.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.
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1.5.1.2Các thông số của MOSFET
 .



1.5.1.3  Đặc tính đóng ngắt của MOSFET 
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1.5.1 MOSFET công suất và ứng dụng

1.5.2.1  Đặc điểm MOSFET  công suất lớn
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1.5.2.2  Ứng dụng

1.6. So sánh tương đối giữa các phần tử bán dẫn công suất
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 1.7 
Vấn đề tổn hao công suất và làm mát các van công suất

Nâng cao hệ số công suất cosφ ở các hộ dùng điện chủ yếu là các xí nghiệp cụ thể là lựa chọn công suất của động cơ hoặc loại động cơ cho phù hợp, nâng cao hệ số phụ tải kB…hạn chế làm việc không tải. cosφ là hệ số công suất được tính bằng:cosφ = P / S
Trong đó:P là công suất tác dụng, S là công suất biểu kiến

Phân phối công suất tác dụng và công suất phản kháng trong mạng điện theo một phương thức hợp lý nhất. Giảm công suất phản kháng chuyên tải trong mạng điện. Bù vô công bằng máy bù đồng bộ hoặc bằng tụ điện tĩnh[image: image16.png]
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