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BÀI 11  DIAC

I- Cấu tạo – ký hiệu – hình dáng :

  - Diac được viết tắt  bởi diode AC Semiconductor Switch (công tắc bán dẫn xoay chiều 2 cực )

  - Diac có cấu tạo gồm ba lớp bán dẫn loại P và N ghép xen kẽ nối tiếp nhau như một transistor, nhưng chỉ có hai cực ở hai lớp ngoài gọi là T1 và T2 , không có cực gốc . Do có tính đối xứng nên không cần phân biệt hai cực T1 và T2 .
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Hình  11 -1: Cấu tạo -ký hiệu -hình dạng


II- Nguyên lý hoạt động và đặc tuyến của Diac
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Hình 11 -2

a. phân cực thuận b. phân cực ngược


  - Xét mạch thí nghiệm như hình 11 -2a, nguồn VCC  có thể chỉnh được từ thấp lên cao . 

+ Khi VCC    có  trị số thấp (VCC  < VBO  ) thì dòng điện qua Diac có trị số rất nhỏ gọi là dòng rỉ có thể coi như bằng không . 


+ Khi tăng VCC lên trị số đủ lớn là VBO (VCC = VBO ) thì điện thế trên Diac bị giảm xuống và dòng điện tăng lên nhanh .

  - VBO gọi là điện áp ngập ( Breakover ) hay điện áp mở .

  - Dòng điện qua Diac ở điểm VBO là dòng điện ngập IBO (dòng điện mở ) .

  - Khi thay đổi chiều điện áp VCC như hình 11 - 2b thì cũng cho kết quả tương tự như trên nhưng dòng điện và điện áp đổi dấu .

 @ Kết luận : Diac có thể dẫn điện theo cả hai chiều khi điện áp đặt vào hai cực T1 – T2 đủ lớn , gọi là điện áp mở Diac .

  -  Điện ápVBO có trị số trong khoảng từ  20V( 40V .

  -  Dòng điện IBO có trị số từ vài chục (A( vải trăm (A .
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Hình 11-3: Ñaëc tính cuûa Diac


IV-Ứng dụng :

  -Do tính chất của Diac có thể dẫn điện theo cả hai chiều nên Diac được dùng để kích cổng Triac điều khiển dòng điện xoay chiều .

Câu hỏi và baì tập :

1- Cho biết cấu tạo của Diac?

2- Phân biết nguyên lý , đặc tính của Diac và diode zener ?

3- Cho mạch điện như hình vẽ 11 – 2a. Vẽ đồ thị điện áp trên điện trở RL và Diac khi  VCC < VBO , VCC >= VBO .

4- Cho mạch điện như hình vẽ 11 - 4. Vẽ đồ thị điện áp trên điện trở RL và Diac?

    VAC là điện áp xoay chiều hình sin.
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Hình 11-4
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