ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐTCS KHÓA 16CĐ

1)Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 

2)Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở? 

3) Vẽ sơ đồ nguyên lý và đồ thị mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 

4)Viết biểu thức giá trị điện áp tức thời, giá trị điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng điện qua tải và điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở? 

5) Nghịch lưu độc lập là gì? Phân loại nghịch lưu độc lập theo tính chất của nguồn một chiều đầu vào, theo tính chất của tải?

6) Phân biệt nguồn áp và nguồn dòng. Cách tạo ra nguồn áp, nguồn dòng trong thực tế?

7) Phân tích hoạt động của mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha như hình vẽ sau:

8)Nêu các đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nghịch lưu cộng hưởng ?
9)Biến tần là gì? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?

10)Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, các thông số: 

U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5(. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu, trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt.
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- Trị trung bình điện áp chỉnh lưu:
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- Trị trung bình dòng qua tải:
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- Trị trung bình dòng qua diode:
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11) Cho sơ đồ chỉnh lưu thyristor cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
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U2 = 100V; Rt = 1(; L = ∞; ( = 600. 

Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng qua tải , dòng chảy qua thyristor, dòng chảy qua điốt.

12)Cho sơ đồ chỉnh lưu thyristor cầu 3 pha không đối xứng với các thông số sau:
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U2 = 130V; R = 1,585(; L = ∞; Pd = 15,85kW

Xác định góc mở (, trị trung bình của dòng qua tải, trị trung bình của dòng chảy qua thyristor, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

13)Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.

Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu?
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14) Cho mạch chỉnh lưu điốt 1 pha 1 chu kỳ hình cầu tải thuần trở như hình vẽ:
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                   Biết biểu thức điện áp tức thời:  
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Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên điốt của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=120Ω

15) Cho mạch chỉnh lưu SCR 1 pha nửa chu kỳ tải thuần trở như hình vẽ sau :
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Biết biểu thức điện áp tức thời:  
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Xác định điện áp cực đại, điện áp hiệu dụng, điện áp đặt lên tải, dòng qua tải, điện áp ngược đặt lên SCR của mạch chỉnh lưu trên. Biết Rt=120Ω, góc kích α=450?
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