S7 1200 AC/DC/RLY nguồn cung cấp là AC từ 120-240V vào 2 chân L1 và N, có 8 ngõ vào Digital I0.0 – I0.7, có chân ngõ vào chung là 1M. có 6 ngõ ra tiếp điểm Relay Q0.0-Q0.5, 4 ngõ ra Q0.0-Q0.3 có ngõ chung là 1L, 2 ngõ còn lại có chân chung là 2L. 
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	Input
	Địa chỉ
	
	Output
	Địa chỉ
	

	Stop 
	I0.0
	
	Đèn 1
	Q0.0
	

	Start 
	I0.1
	
	Đèn 1
	Q0.1
	

	Mix30s
	I0.2
	
	Đèn 1
	Q0.2
	

	Mix60s
	I0.3
	
	Y1
	Q0.3
	

	CB S1
	I0.5
	
	Motor (K)
	Q0.4
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Wiring the S7-1200

6ES7 212-1BE40-0XBO

Digital Input
8x 26VDC6mA/pt
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This model of PLC
has inbuilt Power
Supply which
converts AC (120~
240VDC) voltage
into 24 VDC
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Analog Input
0-~10VDC
R:2x10Bit

Digital Output
6xRly

V: 30VDC/ 250VAC
A: 20/pt
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