

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG II            DIODE VÀ MẠCH CHỈNH LƯU
BÀI 5: CÁC MẠCH CHỈNH LƯU 
I.  Mạch chỉnh lưu bán kỳ:
    1. Sơ đồ nguyên lý:
	


	
   


  2. Nguyên lý làm việc:
- Trong sơ đồ mạch nguyên lý biến áp nguồn (T1) giảm điện áp nguồn vào từ 220V AC xuống trị số thích hợp V2 .
	- Xét tại điểm A: Ở nửa chu kỳ dương (+) thì diode D phân cực thuận nên dẫn điện, dòng điện ID (ID = IL) qua RL cũng biến thiên hình sin, là nửa chu kỳ dương và cho ra điện áp trên tải cũng là nửa chu ky dương gần bằng tại A.
	- Khi điểm A ở nửa chu kỳ âm thì diode D phân cực ngược nên không dẫn điện, lúc đó không có dòng qua diode nên ID = IL = 0.
Như vậy: Dòng điện qua tải IL và điện áp trên tải VL chỉ còn lại có nửa chu kỳ dương, do đó mạch điện được gọi là mạch chỉnh lưu điện bán kỳ (nửa chu kỳ).










[bookmark: _GoBack]II. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (hai nửa chu kỳ):
1.  Chỉnh lưu hình tia:
a. Sơ đồ nguyên lý:



V1:Điện áp nguồn                 
 T: Biến áp nguồn
		V21 = V22 = V2: Điện áp thứ cấp
		D1, D2: Diode
		RL: Điện trở tải.
b. Nguyên lý hoạt động:
· 
Khi tại A ở nửa chu kỳ dương thì diode D1 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điên trên tải IL =  tăng theo nửa chu kỳ dương và điện áp đặt trên tải là VL. Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2 được phân cực ngược nên ngưng dẫn.
· 
Khi tại A ở nửa chu kỳ âm, diode D1 được phân cực ngược nên ngưng dẫn. Lúc đó tại B ở nửa chu kỳ dương thì diode D2 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện trên tải IL =  tăng theo bán kỳ dương và điện áp đặt trên tải là VL. 
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Hình 5-3:sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia 
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Hình 5-1:sơ đồ mạch chỉnh lưu bán kỳ 
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