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ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ
Bài 1: Cho mạch như hình vẽ:

[image: ]
	Xác định R1, R2, R3, R7, R8 để mạch thỏa biểu thức Vo= 3V1 + 5V2 + 7V3

Ta có I1 + I2 + I3 = I4

	Và I5 = I6

	


	


	


	


	


	


	


	R7 = R1 // R2 // R3 // R4 

	R7  = 3,3K // 2K // 1,4K // 10K = 0,6K

	R8 = R5 // R6 = 10K // 10K = 5K


Bài 2:  
Thiết kế mạch dao động đa hài phi ổn đối xứng dùng IC 555 theo các thông số sau: Vcc = 12V, tần số f = 50Hz, chọn tụ C = 0,1µF. Tải ở ngỏ ra là Led ghép nối tiếp với điện trở. Tính trị số của điện trở R nếu I Led = 10mA, VLed =2V

	Chọn RA = RB thì mạch tạo ra xung vuông đối xứng                                          

	Thời gian tụ C nạp t nạp = 0,69. RA. C                                                                

	 Thời gian tụ C xả t xả = 0,69. RB. C                                                                    

	Chu kỳ T = t nạp + t xả                                                                                        

	
Tần số     

	


	


	


	

	
Chọn 

	


	


	


	


	

	
Chọn 
 



Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
a. Tính tần số TON,  TOFF  và tần số hoạt động của mạch 
b. Giữ giá trị tụ C1, tìm R1, R2 để ngõ ra tại chân số 3 của IC555 có dạng sóng như hình 

[image: ]
a. 







b. TON = 0,7s



TOFF= 0,3s
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