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Câu 1: ( 2,5 điểm )

So sánh về điểm giống nhau và khác nhau của hai mô hình OSI và TCP/IP? 
Câu 2: ( 2 điểm)
Topo là gì? các loại Topo thông dụng? 

Câu 3: ( 1,5 điểm)
Ưu điểm và nhược điểm của mạng Ring?

Câu 4: ( 2 điểm)
Moät keânh PSTN coù W = 3500 Hz vaø S/N trung bình taïi ñaàu thu = 9 dB, xaùc ñònh R cöïc ñaïi vaø hieäu quaû baêng thoâng B vôùi giaû thieát giaù trò Eb/N0:



a) 15 dB


b) 12 dB              
Câu 5:  ( 2 điểm) 
Moät keânh truyeàn giöõa 2 DTE goàm 3 phaàn:



Phaàn 1: möùc suy hao laø 5 dB.



Phaàn 2: laø boä laëp coù heä soá khueách ñaïi laø 20 dB.



Phaàn 3: möùc suy hao laø 10 dB.


Giaû söû coâng suaát thu laø 300 W, xaùc ñònh coâng suaát phát. 
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Câu 1: So sánh về điểm giống nhau và khác nhau của hai mô hình OSI và TCP/IP (2,5 điểm)
Các điểm giống nhau : 
- Cả hai đều có kiến trúc phân lớp. 

- Đều có lớp Application, mặc dù các dịch vụ ở mỗi lớp khác nhau. 

- Đều có các lớp Transport và Network. 

- Sử dụng kỹ thuật chuyển Packet (Packet-switched). 

- Các nhà quản trị mạng chuyên nghiệp cần phải biết rõ hai mô hình trên. 

Các điểm khác nhau : 
- Mô hình TCP/IP kết hợp lớp Presentation và lớp Session vào trong lớp Application. 

- Mô hình TCP/IP kết hợp lớp Data Link và lớp Physical vào trong một lớp. 

- Mô hình TCP/IP đơn giản hơn bởi vì có ít lớp hơn. 

- Nghi thức TCP/IP được chuẩn hóa và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. 

             Câu 2: Topo là gì?các loại Topo thông dụng? ( 2 điểm)

 Topo là phương thức bố trí các máy tính trong môi trường truyền dẫn và các thiết bị khác trong mạng. Topo quyết định về hiệu suất của mạng máy tính cũng như việc nâng cấp quản trị và sử dụng mạng máy tính. Các loại Topo thông dụng là Start (Mạng sao), Bus (Mạng hình tuyến), Ring(Mạng hình vòng),  Tree( Mạng dạng cây).
             Câu 3: Ưu điểm và nhược điểm của mạng Ring?( 1,5 điểm)
· Ưu điểm: 
· Mạng dạng vòng có thuận lợi là có thể nới rộng ra xa, tổng đường dây cần thiết ít hơn so với  kiểu start và Bus
· Mỗi trạm có thể đạt được tốc độ tối đa khi truy nhập.

· Nhược điểm: Đường dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một nơi nào đó thì toàn bộ hệ thống cũng bị ngừng.

     Câu 4: Ta có  B=
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         b/   10lg R=  S/N +10 lgW - 
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       Câu 5: Sơ đồ   





Gọi  P1 Là công suất phát 

Độ lợi của toàn mạch là G= 20-5-10= 5 dB

Áp dụng công thức độ lợi ta có :   5=10lg300/P1  (  P1= 30
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( Giải cách khác mà đúng vẫn được điểm)
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