[bookmark: _GoBack]NỘI DUNG PHẦN ĐỊNH TUYẾN TĨNH
1-SƠ ĐỒ MẠNG
[image: ]

2-BẢNG LỆNH CẦN THAO TÁC

	Lệnh thao tác
	Mô tả mục đích

	Configure terminal
	Vào chế độ cấu hình

	Interface <interface>
	Vào chế độ cấu hình cổng giao tiếp

	Ip address <IP> <Netmask>
	Gán địa chỉ IP trên card giao tiếp

	Host name
	Gán tên thiết bị

	Show IP Interface brief
	Xem trạng thái card/cổng giao tiếp

	No shutdown
	Chuyển cổng giao tiếp về trạng thái up

	Shutdown
	Chuyển cổng giao tiếp về trạng thái down

	Ip route
	Định tuyến với giao thức định tuyến tĩnh

	Show ip route
	Xem kết quả thông tin định tuyến

	Exit
	Thoát từng cấp chế độ cấu hình

	Wr
	Lưu thông tin cấu hình vào file cấu hình startup-config



3- FILE CẤU HÌNH R1 và R2
[image: ]

4- FILE CẤU HÌNH PC01 và PC02
[image: ]

5- LỆNH ĐỊNH TUYẾN
R1(config)#ip route 192.168.2.0    255.255.255.0       203.209.200.2 (NEXT HOP)
HOẶC
R1(config)#ip route 192.168.2.0    255.255.255.0       gi0/0 (INTERFACE)
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