            Thiết kế thân trước, thân sau quần Jean nữ
  Thân trước                                 2. Thân sau                          Số đo
 Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay phải     Đặt thân trước lên phần vải còn lại và      
người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa         lấy dấu đường ngang lưng, ngang mông,     
 đường may và bắt đầu vẽ :                 ngang đáy, ngang lai và bắt đầu vẽ : 

AB : Dài quần = số đo.                     ab : Dài quần = Thân trước.

AC : Hạ đáy = ¼ M + 4 cm.                 ac : Hạ đáy sau
= Hạ đáy trước.

CD : Ngang đáy = ¼ M + 5 cm.              cd : Ngang đáy sau = Ngang đáy trước+7cm.
I là trung điểm CD.(AO = CI)
OI là đường chính trung của quần.

DD1 : Vào đáy = 3 cm.                     dd1 : Vào đáy 
= 1/10 M + 1 cm.

D1E ( CD.                               ee1 
: Xuyên đáy 
= 4(5 cm
EE1 = 1 cm.                              e1e2 
: Dong lưng thân sau 
= 1 cm.

E1A1 : Ngang lưng = ¼ Eo + 0.5 cm.           e1a1 
: Ngang eo 
= ¼ Eo + 3 cm.

CN : Hạ đùi = 10 cm.

N1N2 : Ngang đùi = Ngang đáy – 4 cm.         m1m2 : Ngang mông = ¼ M + 0.5 cm.


AG : Hạ gối = Số đo (hoặc = ½ Dài quần).        Vẽ plis : 
G1G2 : Ngang gối = Ngang đáy – 8 cm.         o là điểm giữa, đo ra 1(1.5 cm và nối với O1. 
B1B2 : Ngang lai = Rộng ống – 2 cm.           oo1 
= 10 cm.

Vẽ đường sườn :                             Decoup thân sau:
Chia AC thành 3 đoạn bằng nhau(Nối A1       a’a” = 4 cm.

và vẽ cong đoạn 2/3 phía trên và ra 0.5 cm.       e’e” = 7 cm.

M1C 
= 1/3 AC.

M1M2 = Ngang mông = 1/4 Mông + 0.5 cm.           
Lai 
= 4 cm.                              
Từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= to bản lưng).                                                      









