
       BÀI 2: THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢNTHÂ N TRƯỚC:
 	Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
AB: Dài áo	= Số đo - 2cm chồm vai.
AC: Ngang vai	= 1/2 Vai – 0,5cm.
CC1: Hạ vai	= 4 cm.
C1D1: Hạ nách	= 1/2 Vòng nách –  2cm.
AE : Hạ eo sau	= sđ – 2cm.
EF: Hạ mông	= sđ.
BB1 : Sa vạt 	= 2cm.
AA1: Vào cổ trước	= 1/6 Cổ.
AA2: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 0.5cm.
DD2: Ngang ngực = 1/4 Ngực + 2cm.
EE1: Ngang eo	= 1/4 Eo + 2cm (pince) + 2cm cđ.
FF1: Ngang mông = 1/4 Mông + 2cm.
BM: Ngang lai	= Ngang mông = 1/4 Mông + 2cm.

Vị trí pince:
· DG1 	= ½ Sđ dang ngực.
· Từ G1 kẻ đường // nẹp áo.
· A2G1	= Sđ chéo ngực.
· G1G2 	= 3cm.
      SỐ ĐO
Dài áo:  64 cm.
Ngang vai: 36 cm.
Vòng nách: 34 cm.
Hạ eo sau: 36 cm.
Hạ eo trước: 39 cm.
Hạ mông:  18 cm.
Vòng cổ:   32 cm. 
Vòng ngực: 84 cm.
Vòng eo:   64 cm.
Vòng mông: 88 cm
Chéo ngực: 18 cm.
Dang ngực: 16 cm.




THÂ N SAU:
Từ mép vải đo vào ¼ Mông + 1.5cm (chừa đường may)  xếp đôi vải, sóng vải quay về phía người cắt , cổ áo ở tay phải , lai ở tay trái. 

AB : Dài áo 	= Số đo + 2cm chồm vai.
AA1 : Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1cm.
AA2 : Hạ cổ 	= Chồm vai + 1 cm.
AC : Ngang vai = ½ Vai + 0.5cm.
CC1 : Hạ vai 	= 4cm.
C1D1 : Hạ nách = ½ Vòng nách + 2cm.
DD2 : Ngang ngực = ¼ Ngực.
AE : Hạ eo sau = Sđ + 2cm.
EE1: Ngang eo =  1/4 Eo + 2cm (pince).
EFL: Hạ mông = 18  20cm.
E2E1	 = 2 cm.
FF1: Ngang mông = ¼ Mông.
B2B3: Giảm sườn = 1cm.
· Vị trí pince:
· NN1 	= ½ Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // giữa sóng áo.
· N1O 	= 3cm.
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