[bookmark: _GoBack]BÀI 06: THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BIẾN KIỂU
Mục tiêu
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin, mà không cần sử dụng công thức như cắt may thông thường. Bài học sẽ hướng sinh viên lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế trang phục, ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

1. . Điều kiện cho trước
1.1 Vật liệu
Giấy rập
2m vải kaki thun khổ 1,5m
Keo giấy
Dây kéo giọt nước dài 50 cm
Chỉ may
Phấn may
1.2 Dụng cụ
Kéo cắt vải, kéo bấm
Kim may tay, kim may máy, kim ghim
Thước dây, thước thẳng
Chân vịt tra dây kéo
Bút chì, bút lông
1.3 Thiết bị
Manequin
Bàn ủi
Máy may
2. Đăc điểm hình dáng
2.1 Mặt trước
[image: DSC_0003]
2.2 Mặt sau
[image: DSC_0006]
2.3 Mặt bên sườn
[image: DSC_0005]
3. Phương pháp tiến hành
3.1 Chuẩn bị
- Rập áo đầm căn bản
- Cắt vải:
Thân trước x 1 (không gấp đôi)
Thân sau x 1
- May pen, ráp vai, sườn áo đầm căn bản.
3.2 Phương pháp thực hiện
Bước 1: Ghim 1/2 áo đầm trên manequin như hình: 
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Bước 2: Dùng bút đánh dấu 9 vị trí theo hình vẽ:
1- Đỉnh ngực
2- Giao điểm của đường pen dọc thân trước và đường ngang eo
3- Giao điểm đường pen và đường ngang mông
4- Giao điểm đường ngang ngực và đường sườn
5-  Giao điểm đường ngang eo và đường sườn
6- Giao điểm đường ngang mông và đường sườn
7, 9- Hai đầu pen của thân sau
8- Giao điểm đường pen và đường ngang eo
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Bước 3: Dùng bút chì vẽ những đường thiết kế mới nhưng phải đi qua 9 điểm vừa đánh dấu. 
[image: DSC_0031][image: DSC_0028]
Bước 4: Ghi chú hay đánh dấu màu vải muốn phối.

Bước 5: Trải áo đầm vừa thiết kế lên bàn, đánh dấu các đường vừa vẽ, khoảng 7-10 cm đánh dấu 1 dấu trừ.(-)
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Bước 6: Dùng kéo cắt những đường thiết ra từng mảnh
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Bước 7:  Sau khi cắt xong, thì các miếng vải đều nằm trên mặt phẳng, đó chính là rập thành phẩm. Đặt rập vải trên giấy sao ra và chừa đường may, ta có được bộ rập hoàn chỉnh (Canh sợi của rập chính là canh sợi của vải)
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Bước 8: Cắt vải chính
Bước 9: May hoàn chỉnh mẫu.

3. Yêu cầu kỹ thuật
- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước, êm phẳng, vệ sinh, không rách
- Các chi tiết, bộ phận đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước, đối xứng
- Đường may êm phẳng, bền chắc, đúng quy cách:
+ Đường may mí: 0,1 cm
+ Đường may diễu: 0,6 cm
+ Đường may gấu tay, gấu áo: 2 cm
+ Mật độ mũi may: 4 mũi chỉ/cm
- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân hư hỏng
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Các đường ráp không khớp nhau
	Không lấy dấu trên các đường rã
	Phải lấy dấu trên các đường rã  

	2
	Không xác định được các đường ráp với nhau
	Không đánh kí hiệu trước khi cắt
	Phải đánh kí hiệu trước khi cắt
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