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Mục tiêu
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin, mà không cần sử dụng công thức như cắt may thông thường. Bài học sẽ hướng sinh viên lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế trang phục, ứng dụng vào ngành may công nghiệp.

1. Đăc điểm hình dáng

Mặt trước                             Mặt sau
[image: DSC_0003][image: DSC_0006]

         Mặt bên sườn
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2. Thiết kế áo đầm biến kiểu
2.1 Chuẩn bị
- Rập áo đầm căn bản
- Cắt vải:
Thân trước x 1 (không gấp đôi)
Thân sau x 1
- May pen, ráp vai, sườn áo đầm căn bản.
2.2 Phương pháp thực hiện
Bước 1: Ghim 1/2 áo đầm trên manequin như hình: 
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Bước 2: Dùng bút đánh dấu 9 vị trí theo hình vẽ:
1- Đỉnh ngực
2- Giao điểm của đường pen dọc thân trước và đường ngang eo
3- Giao điểm đường pen và đường ngang mông
4- Giao điểm đường ngang ngực và đường sườn
5- Giao điểm đường ngang eo và đường sườn
6- Giao điểm đường ngang mông và đường sườn
7, 9- Hai đầu pen của thân sau
8- Giao điểm đường pen và đường ngang eo
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Bước 3: Dùng bút chì vẽ những đường thiết kế mới nhưng phải đi qua 9 điểm vừa đánh dấu. 
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Bước 4: Ghi chú hay đánh dấu màu vải muốn phối.

Bước 5: Trải áo đầm vừa thiết kế lên bàn, đánh dấu các đường vừa vẽ, khoảng 7-10 cm đánh dấu 1 dấu trừ.(-)
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Bước 6: Dùng kéo cắt những đường thiết ra từng mảnh
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Bước 7:  Sau khi cắt xong, thì các miếng vải đều nằm trên mặt phẳng, đó chính là rập thành phẩm. Đặt rập vải trên giấy sao ra và chừa đường may, ta có được bộ rập hoàn chỉnh (Canh sợi của rập chính là canh sợi của vải)
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3. Yêu cầu kỹ thuật
- Mẫu thiết kế phải ghi đầy đủ thông tin về số lượng chi tiết, ký hiệu sản phẩm, ký hiệu canh sợi, đầy đủ dấu bấm, thứ tự các đường lắp ráp.
- Mẫu thiết kế phải đảm bảo đúng thông số kích thước.
- Mẫu thiết kế các chi tiết lắp ráp phải ăn khớp với nhau.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân hư hỏng
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Không xác định được thứ tự các đường ráp với nhau.
	Không đánh kí hiệu thứ tự các chi tiết trước khi cắt.
	Phải đánh kí hiệu thứ tự các chi tiết trước khi cắt.

	2
	Các đường ráp không khớp nhau
	Không lấy dấu bấm trên các đường rã.
	Phải lấy dấu bấm trên các đường rã. 



image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
- 2, 16CH —MTL,





image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




