THIẾT KẾ ĐẦM TẠO MẢNG TRÊN MANNEQUIN
Đặc điểm: đầm tạo mảng có hình dáng tương tự như chi tiết thân tạo mảng. Có nhiều kiểu đầm tạo mảng.
I. Phân tích thiết kế: 
Mảng của đầm đặt ở phía sườn, bắt đầu từ giữa vòng nách và kéo dài đến lai, không qua đỉnh ngực. Phần vải dư để may pen hướng vào đỉnh ngực hoặc được may dún. Đầm tạo mảng được thiết kế mặc vừa, mảng thân trước và thân sau liền nhau nên không có đường may sườn, tất cả các mảng đều sử dụng vải canh dọc.
II. Chuẩn bị phom:
Đặt thước dây ở vị trí vòng nách nơi giữa của gầm nách thân trước và sau, tiếp tục kéo dài xuống eo và ngang mông, co số đo mảng sườn (b)
Đặt thước dây ở đỉnh vai thân trước và thân sau. Tiếp tục kéo dài xuống eo và ngang mông, có số đo mảng tâm (a).
III. Chuẩn bị vải phủ: 
Mảng tâm:
Dài : số đo +3”
Rộng: số đo +3”
Mảng sườn
Dài : số đo +3”
Rộng: số đo +2” 
Cắt các mảng và cắt vòng cổ thân trước và thân sau theo số đo đã cho. 
Gập 1” theo đường canh dọc.
Vẽ đường canh dọc giữa mảng sườn.
Vẽ đường ngang mông.
IV. Các bước phủ:
Thân trước 
Đặt đường gập 1” trùng lên đường giữa tâm trước.
Vuốt, bấm, lấy dấu, cắt và ghim vải phủ từ tâm đến vị trí mảng. Phủ phần vải dư được dồn lên ở gò ngực sang phía sườn và gập pen lại, với nếp gập hướng xuống eo.
Bấm đến eo và chừa ¼”   độ cử động ở 2 bên đường sườn, ngay đường ngang eo.
Dùng viết chì vẽ lại đường sườn hông từ eo đến ngang mông.
Lấy dấu lai đầm bằng với bề rộng ngang mông của mảng sườn.
Tháo kim ở phần trên của mảng đến vị trí dưới eo.
Ở gầm nách ghim độ cử động ½” cho thân trước và ¾” cho thân sau và kéo dài, chụm lại ở eo.
Đánh dấu ½” cử động ở vị trí ngang mông và ngang lai.
Kiểm tra xem lai có song song với sàn nhà không. Nếu không, điều chỉnh lại độ phủ của mảng.
Xếp phần đường may của mảng tâm thân trước và thân sau qua phía đường may của mảng sườn.
Sau khi hoàn tất việc phủ, tháo mẫu đã phủ ra, xem lại đủ không. May các mảng lại với nhau hoặc chuyển sang rập giấy để kiểm tra độ vừa vặn.
Rập hoàn chỉnh.


