Hướng dẫn cách sử dụng máy chiếu (Projector)
[image: image1.jpg][
Len

Rs232

DVID

Computer/Component Video

Computer/Component Video

S-Video

video
Audio L
Audio R
Audioin
Audio-Out




Thật ra, để sử dụng được máy chiếu (Projector) không hề khó, chỉ hơi bỡ ngỡ cho người mới sử dụng lần đầu. Tôi xin đưa ra một số hướng dẫn cơ bản để các bạn sử dụng được tốt hơn

Bước 1: Kết nối dây tín hiệu: Trước hết bạn phải dùng cáp VGA (2 đầu giống nhau), cắm vào cổng có ký hiệu VGA trên cả laptop lẫn máy chiếu. (Nếu sử dụng để chiếu Video thì dùng dây Video hoắc S-Video để kết nối vào máy chiếu và các nguồn tín hiệu thích hợp). Chú ý: Khi cắm, quý khách cầm phần đầu cắm đẩy mạnh vào khe cắm, vặn vít cố định đầu cắm vào máy. Khi tháo, quý khách cầm phần đầu cắm (không cầm dây) để kéo ra, không bẻ lên bẻ xuống phần dây cắm.



Bước 2: Kết nối nguồn điện

Phích cắm dây nguồn của máy và ổ cắm phải vừa vặn, không để lỏng quá. Máy chiếu có khả năng hoạt động tốt và ổn định ở điện áp 100 – 240V AC, nhưng rất nhạy cảm với các đột biến hay dao động điện áp. Đây thường là nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng cho Board nguồn, Bóng đèn, và Ballast unit.Quý khách không tắt điện đột ngột, điều này khiến cho bóng đèn chiếu bên trong sẽ bị giảm tuổi thọ, cần thực hiện tắt mở máy theo đúng qui trình của hãng đưa ra (Sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy). Quý khách có thể trang bị nguồn UPS cho máy chiếu.



Bước 3: Bật máy

Mở nắp che đèn chiếu (nếu có), bật công tắc nguồn phía sau máy (nếu có) sau đó Nhấn nút Power (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở lại quý khách vui lòng chờ cho quạt trong máy ngừng quay mới bật lại.

Bước 4: Xuất hình ra máy chiếu.

Khi máy tính (các nguồn tín hiệu khác) và máy chiếu đã kết nối và khởi động xong, nếu tín hiệu vẫn chưa xuất ra quý khách cần lưu ý các điểm sau:

* Kiểm tra Cable nối và máy chiếu: Chọn đúng cổng suất tín hiệu

+ Một số dòng máy chiếu dùng AUTO

+ Máy chiếu TOSHIBA, SONY: Nhấn INPUT (trên máy chiếu)

+ Máy chiếu NEC, ACER, OPTOMA: Nhấn SOURCE (trên máy chiếu)

+ Máy chiếu PANASONIC: Nhấn INPUT SELECT (trên máy chiếu)

* Kiểm tra máy tính xác tay (hoặc các nguồn tín hiệu khác) mở cổng tín hiệu

+ Laptop TOSHIBA, HP, SHARP: [Fn] + [F5]



+ Laptop SONY, IBM: [Fn] + [F7]

+ Laptop PANASONIC, NEC: [Fn] + [F3]
+ Laptop DELL, EPSON: [Fn] + [F8]
+ Laptop FUJUTSU: [Fn] + [F10]
+ Các dòng Laptop khác: [Fn] + Phím có biểu tượng màn hình

* Trong trường hợp không xuất được tín hiệu ta làm các bước sau

+ Click chuột phải tại Desktop // Graphics Option // Output to // Desktop



+ Hoặc kết nối và bật máy chiếu trước khi bật Laptop



Bước 5: Sử dụng các nút điều khiển trên máy chiếu

Tùy vào vị trí, khoảng cách giữa đèn và màn chiếu chúng ta sử dụng các nút lệnh để tinh chỉnh, điều khiển để nội dung trình chiếu sao cho người học dễ đọc nhất.

+ Điều chỉnh nút TILT: Dùng để nâng cao, hạ thấp độ cao của đèn

+ Điều chỉnh nút Zoom: để phóng to, thu nhỏ kích thước hình ảnh

+ Điều chỉnh nút Focus: Để chỉnh độ nét của hình ảnh (Một số dòng dùng Auto Focus).

+ Các bạn cần kết hợp nút Zoom và Focus để chỉnh đèn sao cho nội dung thấy rõ nhất.

- Trong trường hợp hình trên màn hình khi chiếu ra có hình thang các bạn kiểm tra lại máy chiếu đã đặt vuông góc với màn hình chưa? Đặt máy chiếu theo hướng chiếu vuông góc với màn chiếu (tường). Nếu hình chiếu lên màn (tường) có hình thang, quý khách chỉnh tăng giảm KEYSTONE (một số dòng AUTO SETUP, hoặc AUTO KEYSTONE)



Bước 6: Tắt máy

Tắt máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER (2 lần). Quý khách chờ cho quạt của máy chiếu ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng và giảm tuổi thọ đèn chiếu)
 

+4 EXP

I. Chú ý khi sử dụng máy :
-Sau khi tắt máy không được rút điện ra ngay mà phải đợi cho đến khi đèn báo trên máy chuyển từ xanh sang đỏ va quạt ngừng chạy (máy và bóng đã được làm nguội ) ta mới được rút điện ra.
- Khi máy đang hoạt động không được di chuyển máy sẽ làm ảnh hưởng đến bóng và quạt
- Khi bật máy ta phải mở nắp chụp ống len phía trước
- Khi đang chiếu muốn tạm thời tắt máy phải sử dụng nút SHUTTER chứ không được đóng nắp chụp khi muốn sử dụng thì phải bật lại nút này lại một lần nữa .
- Khi máy chưa nguội hẳn thì không được cho máy vào hộp đựng và han chế di chuyển.

II.Những phím chức năng trên máy:
1. POWER : dùng để bật máy và tắt máy( chú ý : chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn chuyển từ tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ).Khi chưa bấm phím này thì đèn báo đỏ khi bấm đèn chuyển sang xanh
2. TILT: chức năng của phím này là điều chỉnh góc độ cho máy với góc thích hợp khi chiếu
3. INPUT : phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào.Mỗi lần ấn là một lần chọn đầu vào
4. FOCUS : chức năng của phím này là điều chỉnh tiêu cự cho máy (điều chỉnh cho ảnh chiếu rõ nét trên màn)
5. Zoom : chức năng của phím này là điều chỉnh kích thước của khung ảnh khi chiếu nên màn (điều chỉnh cho khung ảnh to lên hay nhỏ đi sao cho phù hợp)
6. ENTER : dùng để thực hiện các chức năng trong menu
7.Các phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu

III. CáC CHứC NĂNG TRONG MENU :
Bao gồm tất cả các chức năng dùng để hiệu chỉnh máy . Để hiện bảng Menu này ta bấm nút Menu trên máy . Bấm ENTER để chọn và hiệu chỉnh các chức năng đó. Các phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu
- PICTURE SETTING : Chức năng điều chỉnh hình ảnh, gồm có :
+PICTURE MODE : Chế độ hình ảnh (trong phòng thiếu ánh sáng dùng chế độ NATURE, điều kiện ánh sáng bình thường dùng STANDARD hình ảnh rực rỡ dùng DYNAMIC ). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+ COLOR : chức năng điều chỉnh mầu sắc cho hình ảnh ( chỉ sử dụng cho S VIDEO/VIDEO/YpbPr). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->).
+TINT : chức năng này để hiệu chỉnh trạng thái mầu sắc của hình ảnh ( đỏ hơn hay xanh lá hơn ). Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng phím sang phải (<----) và sang trái (--->)
+CONTRAST: điều chỉnh độ tương phản. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng phím sang phải (<----) và sang trái (--->)
+BRIGHT : điều chỉnh độ sáng. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+SHARPNESS : điều chỉnh độ sắc nét. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+COLOR TEMP : thêm vùng trắng cho hình ảnh néu bị hơi xanh hoặc hơi đỏ. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->).
+W-BAL R: chỉnh màu đỏ. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+W-BAL G: chỉnh màu xanh lục. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+W-BAL B: chỉnh màu xanh dương. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+DAYLIGHTVIEW: điều chỉnh độ sinh động hình ảnh trong phòng có bật đèn (W-BAL có 2 chế độ là dưới ánh đèn huỳnh quang và dưới ánh đèn dây tóc).
+ AI : để bật sẽ cho hình ảnh tối ưu.
+ TV-SYSTEM: chọn hệ mầu cho máy (để mặc định là auto)
-SET SETTING :
+ AUTO INPUT SEARCH : bật chức năng này máy chiếu sẽ tự tìm tín hiệu đầu vào đẻ kết nối.
+ INPUT _A SIGNAL SEL : chức năng này dùng để lựa chọn tín hiệu vào
+ INPUT _C SELECT : chức năng này dùng để lựa chọn kết nối vào là tín hiệu không dây hoặc thẻ nhớ
+ COLOR SYSTEM : chức năng này dùng để chọn mầu hệ thống máy chiếu
+ SPEAKER : chức năng này dùng để điều chỉnh âm thanh cho máy
+ IR RECEIVER : chức năng này dùng để chọn chế độ chiếu (front : đăt máy chiếu trước màn ; rear : đặt máy chiếu sau màn)
+ PANAL KEY LOCK : chức năng này dùng để cài đặt chế độ khóa
+ STANDBY MORE : chức năng này dùng để cài đặt chế độ chờ ( để mặc định là STANDARD )
- MENU SETTING :
+ STATUS : chức năng này dùng để bật tắt tình trạng của menu(để mặc định là ON)
+ LANGGUAGE : chức năng này dùng để cài đặt ngôn ngữ cho máy
+ MENU POSITION : chức năng này dùng để cài đặt vị trí cho menu khi hiện trên máy(ở giữa,bên phải,hay bên trái màn hình)
+ MENU COLOR : chức năng này dùng để cài đặt mầu nền của menu( mầu xanh:blue hay đen:black)
- CONTROL :
+ TILT : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ nâng hoặc hạ máy đến một góc phù hợp để chiếu. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+ V KEYTONE : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chỉnh vuông hình (chỉnh từ hình thang về hình vuông).Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+ SIDE SHOT : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ xoay hình khi hình bị chéo lên hay chéo xuống. Hiệu chỉnh bằng cách sử dụng sang phải (<----) và sang trái (--->)
+ IMAGE FLIP : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ chế độ chiếu lên màn (ngược chữ, nhược hình hay vừa ngược chữ vừa ngựoc hình )
+ BANKGROUND : chức năng này dùng để cài đặt mầu nền cho máy
+ TEST PATTERN : chức năng này mặc định là OFF
+ LAMP MORE : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ đèn chiếu
+ LENS CONTROL : chức năng này dùng để cài đặt cho chế độ điều khiển ống kính bật/on hay tắt/off
+ DIRECT POWER ON : chức năng này mặc định là OFF
+ HIGH ALTUDE MORE : chức năng này mặc định là OFF
+ SUCURITY : chức năng này dùng để cài đặt password
-INFORMATION : chức năng này dùng để hiển thị các thông tin của máy
+ VPL_CX86 ****** NO. 2002814 : chức năng này dùng để hiển thị số hiệu máy và số ****** của máy.
+ LAMP TIMER : chức năng này dùng để hiển thị thời gian mà bóng đèn đã được sử dụng.

IV. Các phím điều khiển trên bộ điều khiển từ xa:
- POWER : dùng để bật máy và tắt máy( chú ý : chỉ tắt nguồn tắt máy khi đèn chuyển từ tín hiệu xanh sang tín hiệu đỏ).Khi chưa bấm phím này thì đèn báo đỏ khi bấm đèn chuyển sang xanh
- FREEZE :dùng để làm đứng màn hình trong khi đó thiết bị đầu vào vẫn hoạt động bình thường
- INPUT : phím này dùng để chọn thiết bị đầu vào.Mỗi lần ấn là một lần chọn đầu vào
- D.ZOOM +/- :phím này dùng để phóng to một điểm bằng cách ấn phím này sẽ xuất hiện một vòng tròn sáng di chuyển vòng tròn sáng đến vị trí cần phóng to sau đó ấn ENTER
- RESET : chức năng này dùng để khôi phục đinh dạng ban đầu
- MENU : chức năng này dùng để hiện bảng menu trong máy
- Các phím di chuyển dùng để di chuyển và điều chỉnh trong menu dùng để di chuyển và điều chỉnh các chức năng đã chọn.
- D KEYSTONE : chức năng này dùng để chỉnh vuông hình(chỉnh khung hình từ hình thang thành hình chữ nhật)

