
                     CÂU HỎI VUI ĐỂ HỌC CÔNG NGHỆ

     Câu 1: Theo TCVN 7285: 2003 qui định khổ giấy của các bản vẽ kĩ thuật gồm các khổ giấy chính naò? Kích thước của khổ giấy chính A4 là bao nhiêu?
          Trả lời :  Theo TCVN 7285: 2003 qui định khổ giấy của các bản vẽ kĩ thuật gồm các khổ giấy chính sau: A0, A1, A2, A3 và A4.

 Kích thước của khổ giấy chính A4 là 297 x 210.
Câu 2: Nêu ứng dụng của nét gạch chấm mảnh trong bản vẽ kĩ thuật ?
           Trả lời :  Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ đường tâm, đường trục đối xứng. 
Câu 3: Nêu vị trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) ?
            Trả lời :  Theo PPCG1, trên BVKT các hình chiếu được sắp xếp có hệ thống theo hình chiếu đứng .

     + HCB B đặt phía dưới HCĐ A.

     + HCC C đặt phía bên phải HCĐ A.
Câu 4: ĐCĐT đầu tiên ra đời vào năm nào? Ai là người chế tạo?
        Trả lời :  1860 được coi là năm ra đời của chiếc ĐCĐT đầu tiên trên thế giới . Chiếc động cơ này là ĐC 2 kỳ chạy bằng khí thiên nhiên, do Giăng Êchiên Lonoa (người Pháp, gốc Bỉ) chế tạo. 
Câu 5:  Kể tên các loại linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử tích cực?

--Trả lời :   + Linh kiện điện tử thụ động : điện trở, tụ điện , cuộn cảm…

                 + Linh kiện điện tử tích cực : Điôt, Tranzito, Tirixto, triac, IC….
Câu 6: Nêu cách đọc trị số điện trở dựa vào các vòng màu?

Một điện trở có các vòng màu : Nâu, Đen, Nâu, Kim Nhũ. Hãy cho biết giá trị của điện trở bằng bao nhiê

 Trả lời :     + Cách đọc trị số điện trở:
                               .Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất

                               .Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai

                               .Vòng thứ ba chỉ chữ số “0” đặt tiếp sau hai chữ số trên

                               .Vòng thứ tư chỉ mức sai số.
                        +  Giá trị của điện trở:    R = 100 Ω + 5% 
Câu 7: 
Khi thực hiện cuộc gọi thoại giữa 2 điện thoại di động, lúc đó giữa chúng có xảy ra hiện tượng thu và phát sóng vô tuyến trực tiếp với nhau hay không, tại sao?
 Trả lời :  
       Điện thoại di động nói riêng và điện thoại không dây nói chung (trừ điện thoại vệ tinh được chế tạo đặc biệt) không có chức năng thu và phát một cách trực tiếp sóng vô tuyến với nhau. 

       Khi 2 điện thoại di động muốn thực hiện một kết nối thoại, thì điện thoại ở đầu gọi sẽ xác lập một tần số đến (thông qua việc nhấn phím số), trong vùng phủ sóng của nhà mạng cung cấp, sóng vô tuyến từ trạm phát hoặc vệ tinh sẽ làm nhiệm vụ sóng mang, mang tín hiệu ứng với tần số phát đến điện thoại ở đầu nhận có tần số tương ứng.

      Vì vậy, nếu một trong hai điện thoại ở vùng ngoài phủ sóng, cuộc thoại sẽ không thực hiện được.

     Điều này cũng giải thích tại sao khi cả 2 điện thoại đặt cùng một nơi, thì việc “gọi” và “nhận cuộc gọi” vẫn không thể diễn ra nhanh hơn so với các trường hợp ở cách xa nhau.

Câu8:  Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu gì ?
            Trả lời :  
Hệ thống điện quốc gia là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản:

· Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân,…

· Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

· Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm mỏ, cầu đường,…
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