[bookmark: _GoBack]HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 01
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 25,4mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 23 răng; tỉ số truyền u = 3; số vòng quay bánh dẫn n1 = 200 vòng/phút. Bộ truyền làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 800mm; bôi trơn định kỳ; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 2 dãy. Biết biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 750. Xác định:
a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn.(1đ)
b. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích.(2đ)
c. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích. (2đ)
d. Khả năng tải của bộ truyền xích (công suất truyền P1). (3đ)
e. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 02
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: công suất truyền P1 = 6,5kW, khoảng cách trục a = 40×pc ; số vòng quay bánh dẫn n1 = 400 vòng/phút, tỉ số truyền u = 2. Bộ truyền làm việc tương đối êm; bôi trơn liên tục (ngâm trong dầu); đĩa xích điều chỉnh được; làm việc ba ca; xích 1 dãy. Biết biết bộ truyền bố trí nằm ngang. Xác định:
a. Chọn số răng Z1, Z2 .(1đ)
b. Chọn bước xích pc. (3đ)
c. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích. (2đ)
d. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích.(2đ)
e. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 03
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 12,7mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 27 răng; tỉ số truyền u = 2; số vòng quay bánh dẫn n1 = 600 vòng/phút. Bộ truyền làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 900mm; bôi trơn nhỏ giọt; điều chỉnh lực căng bằng con lăn căng xích; làm việc một ca; xích 3 dãy. Biết biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 300. Xác định:
a. Khả năng tải của bộ truyền xích (công suất truyền P1). (3đ)
b. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
c. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn.(1đ)
d. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích.(2đ)
e. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 04
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: công suất truyền P1 = 4,8 kW, khoảng cách trục a = 45×pc ; số vòng quay bánh dẫn n1 = 600 vòng/phút, tỉ số truyền u = 3. Bộ truyền làm việc tương đối êm; bôi trơn định kỳ; trục xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 2 dãy. Biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 800. Xác định:
a. Chọn số răng Z1, Z2 .(1đ)
b. Chọn bước xích pc. (3đ)
c. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
d. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích. (2đ)
e. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích.(2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 05
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 38,1mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 25 răng; tỉ số truyền u = 4; số vòng quay bánh dẫn n1 = 400 vòng/phút. Bộ truyền làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 1000mm; bôi trơn định kỳ; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 2 dãy. Biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 450. Xác định:
a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn.(1đ)
b. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích.(2đ)
c. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích. (2đ)
d. Khả năng tải của bộ truyền xích (công suất truyền P1). (3đ)
e. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 06
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: công suất truyền P1 = 3 kW, khoảng cách trục a = 50×pc ; số vòng quay bánh dẫn n1 = 400 vòng/phút, tỉ số truyền u = 4 Bộ truyền làm việc va đập mạnh; bôi trơn liên tục (ngâm trong dầu); đĩa xích điều chỉnh được; làm việc ba ca; xích 1 dãy. Biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 300. Xác định:
a. Chọn số răng Z1, Z2 .(1đ)
b. Chọn bước xích pc. (3đ)
c. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích. (2đ)
d. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích.(2đ)
e. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 07
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc = 15,875mm; số răng đĩa xích dẫn z1 = 24 răng; tỉ số truyền u = 4; số vòng quay bánh dẫn n1 = 600 vòng/phút. Bộ truyền làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 850mm; bôi trơn nhỏ giọt; điều chỉnh lực căng bằng con lăn căng xích; làm việc một ca; xích 3 dãy. Biết biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 200. Xác định:
a. Khả năng tải của bộ truyền xích (công suất truyền P1). (3đ)
b. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
c. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn.(1đ)
d. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích.(2đ)
e. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích. (2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN:						LỚP: 19C3-CCK1
ĐỀ 08
Câu 1. 
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: công suất truyền P1 = 5 kW, khoảng cách trục a = 40×pc ; số vòng quay bánh dẫn n1 = 800 vòng/phút, tỉ số truyền u = 2. Bộ truyền làm việc tương đối êm; bôi trơn định kỳ; trục xích điều chỉnh được; làm việc hai ca; xích 2 dãy. Biết tâm của 2 đĩa xích hợp với phương ngang góc 750. Xác định:
a. Chọn số răng Z1, Z2 .(1đ)
b. Chọn bước xích pc. (3đ)
c. Lực tác dụng lên ổ trục Fr. (2đ)
d. Số mắt xích X có tính đến dễ nối xích. (2đ)
e. Khoảng cách trục chính xác a có tính đến giảm căng xích.(2đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
