ĐỀ 1
Câu 1-1: Công trình xây dựng kho gồm nội dung chính nào ?	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Kho sẽ được xây dựng với quy mô lớn hay quy mô nhỏ 
Loại hình của kho: kho hàng tổng hợp hay kho hàng chuyên dụng cho một số mặt hàng nhất định.
Mức độ cơ giới hóa của kho cao hay thấp để đầu tư trang thiết bị. 
Các hạng mục khu vực được phân chia trong kho như diện tích đường đi, diện tích văn phòng, diện tích khu vực chứa hàng
Thiết kế kho có bao nhiêu cửa để phục vụ cho hoạt động nhận trả hàng

Câu 2-1: cửa kho hàng công nghiệp với cửa kho hàng trung tâm phân phối khác nhau như thế nào  (nêu tối thiểu 4 điểm khác nhau)
Câu 3 -1: giá trị hàng hóa trong kho, chi phí kho, chi phí logistics có mối quan hệ với chi phí vốn, chi phí logistics và chi phí sản phẩm như thế nào ? nếu chi phí kho giảm được 20% thì Chi phí sản phẩm giảm được bao nhiều ?	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Chi phí kho  = 30% CP logs
CP logs  = 20% CP sp
Giá trị hàng hóa  = chiếm 50% vốn
CP sản phẩm cũng giảm 20%
Cp kho 2 = 0.8 Cp kho 1 
0.3 Cp logs 2 = 0.8  0.3  Cp logs 1
0.3 x 0.2 Cp sp2 = 0.8 x 0.3 x 0.2 x Cps p 1
Rút gọn đc kết quả trên Cp sp2 = 0.8 Cp sp 1

Câu 4-1: Doanh nghiệp lên kế hoạch xây dưng một kho hàng để dự trữ hàng đóng bao, biết hàng này có hệ số chất xếp là 3.5 m3/tấn, và sẽ được xếp chồng với chiều cao cho phép là 3 m, sức chứa tối đa của nhà kho dự kiện là 1700 tấn 
[bookmark: _GoBack]Hãy xác định Tổng diện tích của kho (diện tích chứa hàng +  diện tích trống), biết tỷ lệ diện tích trống của kho là 40%

ĐỀ 2
Câu 1-2: Chi phí điều hành kho gồm những chi phí nào ? kể ra và công trình xây dựng kho ảnh hưởng thế nào ? đến chi phí điều hành kho		Comment by huynhchigioi@gmail.com: Quy mô chi phí điều hành kho bị tác động bởi vị trí của kho khi lập dự án xây dựng kho và công trình xây dựng của kho khi thiết kế cấu trúc của kho 
Ngoài ra chi phí điều hành kho quy mô của nó còn phụ thuộc vào lực lượng lao động sử dụng trong kho nhiều hay ít và việc đầu tư hệ thống quản lý kho với chi phí cao hay thấp
VD: Nếu kho hàng có quy mô càng lớn càng hiện đại phục vụ cho nhiều khách hàng, nhiều loại hàng khác nhau thì kho phải trang bị hệ thống quản lý phức tạp với độ chính xác cao 
Như vậy việc mua sắm phần mềm quản lý kho sẽ rất đắt  điều này sẽ làm cho chi phí điều hành trong kho tăng cao chưa kể việc sử dụng lao động cũng sẽ ở mức cao so với kho có quy mô nhỏ 
Điều này sẽ làm cho chi phí điều hành kho sẽ lớn làm cho giá thành khai thác kho sẽ cao 
Muốn khai thác hiệu quả thì phải tăng năng suất khai thác kho để giá thành đơn vị giảm xuống

Câu 2-2: Phân chia khu vực của kho hàng có mấy cách phân chia ? nêu rõ nội dung các khu vực được phân chia theo nhứng cách đó
Câu 3-2 Nêu các công việc của quy trình xuất kho, nhập kho (bằng thuật ngữ tiếng anh và tiếng việt)	Comment by huynhchigioi@gmail.com: 
Câu 4-2: Doanh nghiệp lên kế hoạch thuê một kho hàng có áp lực chịu tải nền kho là là 0.98 tấn/m2, doanh nghiệp định dự trữ hàng máy móc thiết bị, biết hàng này có hệ số chất xếp là 1.22 m3/tấn, và sẽ được xếp chồng với chiều cao cho phép là 3 m 
Hãy xác định khối lượng hàng xi măng tối đa mà kho có thể để chứa được biết diện tích chứa hàng của kho là 3.000 mét vuông






ĐỀ 3
Câu 1-3: Công trình xây dựng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí vốn xây dựng như thế nào ?	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Công trình xây dựng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí vốn xây dựng mà doanh nghiệp sản xuất phải bỏ tiền ra để đầu tư và sau này sẽ ảnh hưởng đến thời gian thu hồi vốn của doanh nghiệp 
Cụ thể chi phí này sẽ được kết chuyển vào chi phí sản xuất trong nhiều năm đóng góp vào giá thành sản xuất mỗi năm của doanh nghiệp

[image: ]Câu 2-3: 
Phân tích mối liên hệ giữa các mục tiêu của nhà kho “tối thiểu thời gian”, “tối thiểu” “ đáp ứng nhu cầu khách hàng tối đa” như thế nào ? 	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Doanh nghiệp phải khai thác kho hàng như thế nào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần hàng là có hàng sẵn trong kho, cần loại A là có loại A không thiếu hàng không phải chờ nhập hàng DEMAND
Kho phải lên kế hoạch Giao hàng/ nhận hàng đúng lúc không bị trễ , không bị chậm, hàng vừa hết trong kho thì thàng mới về nhập kho ko để kho bị thiếu hàng, thiếu nguyên liệu, phương tiện đến là tiến hành nhận hàng ngay  TIME
nhưng chi phí phải hợp lý hợp lý về chi phí bảo quản, chi phí dự trữ kho hàng và chi phí vận tải  COST
Thì mới gọi là sự cân bằng vì 
nếu doanh nghiệp có nỗ lực đáp ứng nhu cầu khách hàng hàng hóa luôn sẵn có trong kho theo nhu cầu của họ khiến cho chi phí tồn trữ tăng lên 
hoặc vì đáp ứng đúng tiêu chí thời gian luôn đúng lúc đúng thời điểm mà khiến cho chi phí vận tải tăng lên 
 cuối cùng khiến cho tổng chi phí khai thác kho tăng lợi nhuận giảm cũng không có ý nghĩa đối với doanh nghiệp kho hàng

Nếu chỉ tập trung vào mục tiêu “nhu cầu khách hàng” mà bỏ 2 mục tiêu kia có được không ?
Câu 3-3
Những nguy hiểm về hỏa hoạn ở kho hàng cần phải lưu ý như thế nào ? 	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Trong bất cứ trường hợp nào khi xây nhà cũng phải xem xét khả năng hỏa hoạn. 
Vật tư trong kho có những hiểm nguy đặc thù, thế nên tránh sử dụng gỗ để xây dựng trong chừng mực có thể được, và cần tránh lớp sơn phủ được xử lý bởi hợp chất bitum hay những hợp chất dễ gây cháy. 
Ống nước chính cung cấp đủ nước cần được đặt ở chỗ thích hợp, và có đủ vòi nước,có thể lắp đặt hệ thống phun chống cháy từ trên cao.
Diệt chuôt, diệt côn trùng, thông gió khử mùi
Ngoài ra, kho hàng cần phải đảm bảo các vấn đề gì nữa để giữa vệ sinh trong kho ?
Câu 4-3: Doanh nghiệp lên kế hoạch xây dựng một kho hàng định dự trữ hàng bách hóa, biết hàng này có hệ số chất xếp là 2,7 m3/tấn, và sẽ được xếp chồng với chiều cao cho phép là 3.7 m , sức chứa tối đa của nhà kho dự kiện là 2000 tấn 
Hãy xác định phần diện tích chỉ để chứa hàng của kho, biết rằng DN muốn tăng thêm 25% diên tích nữa để phục vụ mùa cao điểm

ĐỀ 4
Câu 1-4: Những tiêu chí nào để đặt ví trí kho hướng về thị trường tiêu thụ và thị trường nguyên vật liệu ? cho ví 2 ví dụ cụ thể ?	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Để tiết kiệm được chi phí trong vấn đề sản xuất và lưu thông phân phối. 
Vị trí nhà kho nên gần thị trường tiêu thụ lợi cho việc phân phối nếu là kho kinh doanh, gần nguồn tài nguyên, nguồn cung cấp chính nếu là kho sản xuất
Nếu thường xuyên xuất nhập qua hệ thống xe lửa, tàu điện thi kho nên đặt gần các trạm đó. 
Nếu xuất nhập khẩu qua cảng biển, nhà kho nên phải được bố trí chỗ ở gần hải cảng. 
Hàng hóa sx đa dạng, được chế biến  nguồn nguyên liệu lấy từ nhiều nguồn khác nhau, có yếu tố xuất khẩu – bán ra nước ngoài
Hàng hóa sx ko đa dạng, nguồn ngyên liệu lấy một 1 – 2 nơi duy nhất, sp ít qua chế biến chủ yếu là xuất thô 

Câu 2-4: Thiết kế Lối đi trong kho cần phải đảm bảo những yếu tố gì ? phân tích tối thiểu 3 đặc điểm 	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Phân định lối đi di chuyển trong kho phù hợp với các phương thức xếp dỡ gồm bốc xếp thủ công, dùng xe nâng tay, xe nâng cơ giới, băng tải hàng hay hệ thống bốc dỡ hàng tự động
Cụ thể: Trong kho hàng thường sẽ có từ 1 đến 2 lối đi chính thông với các lối rẽ phụ giữa các kệ kho hàng, dãy Pallet. 
Lối đi chính phải rộng ít nhất 2.5m, tùy vào quy mô, diện tích hàng hóa trong kho chuyên về mặt hàng gì mà chiều rộng lối đi chính có thể tùy chỉnh.
Dãy lối đi phụ chiều rộng từ 1.2-1.8m nhưng ít nhất phải đủ rộng để xe nâng có thể duy chuyển thuận tiện.

Câu 3-4: Khi xây dựng tiêu chuẩn của việc cất trữ hàng cần phải phân tích các vấn đề nào ?	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Kích thước của hàng hóa (DxRxH), 
Trọng lượng của kiện hàng: loại hàng nhẹ mà cồng kềnh, hay loại hàng nặng nhưng kích cỡ nhỏ
Kho sử dụng kệ, thì mỗi tầng kệ chứa được sức nặng là bao nhiêu ki lô gam. 
Kho chứa hàng trên sàn thì mặt sàn kho chứa được bao nhiêu pallet hàng 
Mỗi pallet chứa hàng có thể tích là bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu  
Mỗi kiện hàng xếp chồng lên nhau có thể chịu được sức nặng tối đa là bao nhiêu.

Câu 4-4: Doanh nghiệp lên kế hoạch thuê một kho hàng có áp lực chịu tải nền kho là là 2.2 tấn/m2, doanh nghiệp định dự trữ hàng bách hóa, biết hàng này có hệ số chất xếp là 2.7 m3/tấn, và sẽ được xếp chồng với chiều cao cho phép là 4.2 m 
Hãy xác định khối lượng hàng xi măng tối đa mà kho có thể để chứa được biết diện tích chứa hàng của kho là 4.000 mét vuông
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