1. Kết nối micro bằng việc cắm các jack kết nối với bàn mixer và các nhạc cụ theo thứ tự thích hợp nhất đối với từng người. Bạn chú ý cắm các micro nên ở một nhóm, và nhạc cụ ở một nhóm để tiện cho việc quản lý và sử dụng bàn mixer.
2. Toàn bộ micro cắm vào jack XLR. Nếu micro là loại dynamic, đừng mở PHANTOM Power. Nhưng nếu micro là loại Condenser, bạn PHẢI mở PHANTOM power và cắm vào ngõ XLR mới hoạt động được.
3. Nhạc cụ cắm vào jack 6 ly.
4. Nối Send Effect của MICER vô INPUT của Effect, và OUTPUT của Effect vô Return của mixer.
5. Nối L/R master vô Equalizer.
6. Nối Aux out 1 – 2 vô hệ thống Ampli – loa kiểm tra.
7. Nếu mixer của bạn có Subgroup, bạn hãy chia chúng theo theo từng nhóm (vd : Ca là nhóm 1,2; nhạc cụ là nhóm 3,4; Trống thùng là nhóm 5,6…)
8. Chỉnh toàn bộ Gain (trim) về vị trí nhỏ nhất (tối đa bên trái), kéo toàn bộ các fader volume ở mức nhỏ nhất
9. Đưa Equalizer của từng đường (Hi, Mid, Lo) về 0 (vị trí ngay giữa).
10. Vặn Aux, Effect, Monitor ….về vị trí nhỏ nhất
11. Chỉnh Pan của các kênh ngay giữa. Nếu bạn cắm stereo vào 2 kênh, chỉnh pan kênh 1 sang tận cùng bên trái, chỉnh pan kênh 2 sang tận cùng bên phải.
>> Xem thêm: Cách kết nối Ampli với loa chỉ trong 1 nốt nhạc
Cách sử dụng bàn mixer cơ bản cho người mới vào nghề
Dưới đây là giao diện 32 chương trình của một bàn mixer căn bản, bạn cùng tham khảo để biết cách sử dụng bàn mixer hiệu quả nhé.
1. Ngõ vào Mic XLR: Ngõ vào XLR (canon) dùng cho micro hay các nguồn âm thanh có trở kháng thấp khác.
2. Ngõ vào Line jack ¼’ (6.3mm): Ngõ vào line dùng jack 6 ly với ngõ này có thể cắm micro hay nhạc cụ. Ngõ vào line và mic không nên dùng đồng thời cà 2.
3. Ngõ Insert jack ¼’ (6.3mm): Ngõ này cho phép nối Mixer với các thiết bị ngoại vi bởi jack 6 ly. Với các thiết bị Effect hoặc Compressor…
4. Gain: Gain được dùng để tăng hoặc giảm độ lớn ngõ vào của các loại nhạc cụ hay micro. Để chỉnh gain, chỉ cần nhấn nút PFL ( Pre Fader Level) tại kênh đó xuống, hãy yêu cầu ca sĩ hay nhạc công chơi nhạc cụ ở mức lớn nhất. Bạn hãy chú ý dàn đèn Led bên phải, nếu nó sáng ở mức 0 dB là được.
5. Tổ hợp nút điều chỉnh tone
– Hi EQ: Thường gọi là Treble, âm thanh cao. Bạn có thể tăng 15dB hoặc giảm 15dB cho tần số trung tâm của High 12 KHz.
– Mid EQ: Điều chỉnh lượng tăng, giảm tiếng trung ở +/- 15dB. tần số cắt giảm được ấn định bởi nút chỉnh tần số trung (Mid Frequency) ở giãi tần số từ 100 Hz – 5kHz.
– Mid Low: Xác định tần số cho tiếng trung có thể điều chỉnh tần số từ 100Hz đến 5Hz.
– Low EQ: Điều chỉnh tiếng trầm Bass. Bạn có thể tăng, giảm 15dB ở tần số trung tâm 75 Hz.
Cảnh báo : Nếu nâng những tần số thấp này lên quá nhiều sẽ là nguyên nhân làm cho công suất bị quá tải và có thể dẫn đến hư loa hoi truong.
6. AUX 1 send: Điều chỉnh mức tín hiệu (tín hiệu trước khi chỉnh EQ và không phụ thuộc vào mức của fader) của kênh đó được gởi tới ngõ ra AUX tương ứng. Tín hiệu có thể được điều chỉnh từ nhỏ nhất (-∞) cho đến +10dB. Mức ra chuẩn là ở vị trí giữa. Tín hiệu này cũng có thể được dùng để sử dụng tới hệ thống Monitor sân khấu, hay một thiết bị khác.
7. FX send: Đây là nút điều khiển mức của ngõ ra Effects send. Mức tín hiệu tại Jack FX send và ngõ vào của bộ xử lý effect bị kiểm soát bởi fader, và nút FX send trên từng kênh.
8. Pan ( balance): Nếu chỉnh về bên trái thì tín hiệu ở kênh này sẽ tới kênh trái nhiều hơn. Ngược lại, chỉnh về bên phải sẽ nghe tín hiệu của kênh này tại loa phải nhiều hơn. Thông thường được chỉnh ở vị trí 12 giờ.
9. Công tắc Mute: Công tắc Mute là cách nhanh nhất loại bỏ ngay lập tức tín hiệu của kênh tới Main mix, bộ effect và cả ngõ ra monitor mà không làm xáo trộn các phần điều khiển khác
10. Đèn báo PFL, công tắc nhấn PFL: Khi không có nút PFL nào nhấn xuống, thì tín hiệu tại Headphone là tín hiệu của hai kênh Left vàRight Master, đèn báo PFL Active tắt. Đèn báo PFL Active nhấp nháy khi 1 công tắc PFL của kênh nào đó được nhấn xuống, đồng thời tín hiệu nghe được tại Headphone cũng chính là tín hiệu của kênh đó.
11. Đèn báo tín hiệu: Đèn báo tín hiệu sẽ sáng khi độ lớn tín hiệu của kênh đạt khoảng chừng -20dBu. Đèn này không những dùng để báo cho biết kênh này đang hoạt động , mà còn dùng như là một đồng hồ đo mức nữa
12. Fader: Fader của kênh dùng dể điều khiển tín hiệu ngõ ra của kênh và kiểm soát tín hiệu tới kênh trái, phải của Main mix và cả tín hiệu tới hệ thống effect. Điều kiện tốt nhất nên để Fader ở vị trí 0.
13. Ngõ ra XLR: Ngõ ra XLR (canon) và ngõ ra jack ¼’ (6.3mm): Là ngõ ra chính của mixer, tại ngõ ra này bạn cho tín hiệu ra dàn âm thanh chính của bạn. Mức độ tín hiệu ở ngõ ra này được điều chỉnh bởi Master level faders. Cả 2 ngõ ra này có thể được dùng cùng một lúc.
14. Ngõ Insert: Ngõ này cho phép bạn nối Mixer với các thiết bị ngoại vi bởi jack 6 ly. Với các thiết bị Compressor.
15. Ngõ Monitor (¼ “Jack): được sử dụng để cung cấp cho hệ thống kiểm soát. Ngõ này có thể được kết nối trực tiếp tới Ampli monitor, hoặc thông qua một bộ khuếch đại gồm EQ và Ampli. Tín hiệu này được sử dụng làm hệ thống Monitor trên sân khấu cho Ca Sĩ nghe, hoặc để làm hệ thống loa kiểm tra cho các soundman khi chỉnh.
16. Master Level Faders: Dùng để điều khiển mức tín hiệu tại ngõ ra trái/phải chính. Kết quả tốt nhất khi fader được điều khiển nằm gần điểm 0.
17: Led meters: Ngõ ra trái/phải chính được hiển thị bởi hai dãy đèn báo gồm 10 đoạn led. Chúng thể hiển thị tín hiệu có độ lớn từ -30dB cho đến +19dB. Mức 0dB trên hai dãy đèn tương ứng với +4dB tại ngõ ra.
18. Monitor Control: Đây là nút điều khiển mức của ngõ ra monitor. Mức tín hiệu tại Jack Monitor send được kiểm soát bởi nút Aux 1 send trên từng kênh và bởi nút Monitor send master.
19. Headphone level: Điều chỉnh mức độ lớn của tín hiệu đến Headphone.
20. Aux 1 out: Ngõ ra này là 1 jack 6.3mm trên phần ngõ ra chính. Có thể lấy tín hiệu ra là balance hay unbalance. Tín hiệu tại ngõ ra này được quyết định bởi các núm chỉnh Aux 1 send trên mỗi kênh và Mon send chính.
21. Aux Control (Post or pre): Công Tắc chuyển đổi có tác dụng lấy tín hiệu AUX1 trên tất cả các kênh đầu vào, hay lấy tín hiệu trước hoặc sau fader (cần gạt).
22. Ngõ vào Stereo jack ¼’ (6.3mm): Ngõ vào unbalance sử dụng jack 6.3mm, ngõ vào Stereo sử dụng cả hai jack (L/R) hoặc sử dụng mono thì chỉ cắm vào ngõ vào Left/mono.
23. Ngõ vào RCA jack bông sen: Ngõ này lấy tín hiệu Stereo từ các đầu phát tín hiệu, như CD, MD, máy MP3…
24. 2 – Track Control: Sử dụng để kiểm soát tín hiệu Track 2 (ngõ vào Tape). Ngõ vào này được thiết kế thích hợp với mức của ngõ ra máy ghi âm, CD hay Sound card của máy vi tính. Mức của ngõ ra là +4dBu dùng để nối với một thiết bị ghi âm hay ngõ vào sound card. Ngõ vào tape này được sử dụng như một ngõ vào stereo bằng cách nhấn công tắc To Mix.
– Monitor/Headphone: Nhấn công tắc này xuống để đưa tín hiệu tại ngõ Track 2 vào ngõ Control room và Headphone.
– To Mix: Nhấn công tắc này xuống để đưa tín hiệu từ ngõ vào Track 2 vào ngõ ra chính.
25. Rec out: Ngõ ra để đưa tới các thiết bị ghi lại những tín hiệu dang phát, Cassette, MD, hay những thiết bị ghi âm… Sử dụng jack bông sen.
26. Nguồn Phantom: Cung cấp +48 Vol cho Micro cần nó (Micro Condenser). Khi nhấn nút này xuống thì đèn báo nguồn phantom sẽ sáng.
27. Headphone Output: Cắm headphone vào jack TRS này. Tín hiệu ở Headphone luôn là tín hiệu Left/Right, mỗi khi nút PFL/AFL của kênh nào đó được kích hoạt thì tín hiệu của kênh đó sẽ được gửi đến Headphone.
28. Đầu vào return Stereo: Ngõ này sử dụng 2 Jack ¼’ (6.3mm) cho tín hiệu stereo. Sử dụng các đầu vào như Cassette, MD, hay Trống… Sử dụng mono thì chỉ cắm vào ngõ vào Left/mono.
29. Return Stereo Control: Điều chỉnh mức độ của tín hiệu đưa vào ngõ ra chính. Có một LED (PK) báo mức tín hiệu vào quá cao.
30. FX Bus Out: Ngõ ra này là 1 jack 6.3mm trên phần ngõ ra chính. Có thể lấy tín hiệu ra là balance hay unbalance. Tín hiệu tại ngõ ra này được quyết định bởi các núm chỉnh FX send trên mỗi kênh và FX send chính.
31. Ffootswitch (chỉ có ở MFX): Ngõ này cũng tương tự như ngõ Insert, khi sử dụng ngõ này thì chế độ Effect sẽ được sử dụng làm ngõ vào hoặc sẽ được gửi trực tiếp đến đường vào của từng kênh hoặc từng group sử dụng Jack TRS ¼’ (6.3mm) stereo: 1, đỉnh (tip-send) để gửi, 2, vòng (ring = return) là trở về, còn lại 3 là Mass.
32. Lexicon ® FX Processor (chỉ có ở MFX): Bộ xử lý hiệu ứng kỹ thuật số 24-bit Lexicon. EFX-12 sử dụng chip vi xử lý Audio DNA đặc trưng trong nhiều Digitech và bộ xử lý hiệu ứng Echo Reverb kỹ thuật số stereo 24-bit MX500 Lexicon, MX500 Lexicon là bộ vi xử lý có uy tín cao trên thế giới.
Lexicon ® nổi tiếng với các bộ vi xử lý hiệu ứng cung cấp tăng tính linh hoạt và hiệu ứng chất lượng cao, tất cả có thể truy cập ngay lập tức thông qua các bảng điều khiển phía trước cực kỳ thuận tiện. Có 32 chương trình xử lý hiệu ứng effects nằm trong 2 Bank A-B: Bank A với 16 chương trình có sẵn và Bank B với 16 chương trình tự cài đặt. 3 tham số điều khiển các hiệu ứng cho người sử dụng thiết lập. Tất cả các thiết lập đều được lưu trữ và cho phép bạn tạo ra các thiết lập hiệu ứng của riêng tùy chỉnh của bạn.
>> Xem thêm: Cách khắc phục hiện tượng loa sôi hiệu quả 100%
Một số lưu ý khi sử dụng bàn mixer
Giao diện điều khiển có 32 chương trình được tổ chức tại hai Bank của 16 chương trình, chương trình có sẵn luôn luôn là chương trình được lưu trữ trong Bank A.
Lựa chọn và tải một chương trình: Xoay núm Program Select để chọn một chương trình Bank A và Bank B, có LED cho biết Bank nào hoạt động. Khi xoay núm Program Select quay 360 độ (vòng xoay) Bank được lựa chọn sẽ luân phiên giữa Bank A và B. Điểm khởi đầu của 2 Bank nằm giữa số 1 và số 16 (hướng 6h) của núm Program Select, để mũi tên ỡ giữa 2 số 1 và 16, xoay về bên trái là Bank A và xoay về bên phải là Bank B.
Lưu ý thiết lập mức độ âm thanh
1. Thiết lập được các kênh đầu vào cho phù hợp như (micro vocal, guitar, trống vv.).
2. Đặt FX trên mỗi kênh vào vị trí 12 giờ.
3. Kéo Fader Effects xuống hoàn toàn.
4. Cấp tín hiệu vào (bằng cách đọc hoặc hát vào micro, chơi guitar, trống…) trên các kênh được lựa chọn.
5. Mở volume FX trên kênh lựa chọn cho đến khi đèn CLIP (LED đỏ) thỉnh thoảng chớp sáng là tốt nhất. Nếu đèn LED màu đỏ sáng lâu mà không chớp là tín hiệu vào quá lớn, lúc đó hãy giảm FX của kênh đã chọn xuống.
6. Đẩy Fader Effects tới vị trí 0dB là mức độ trung bình của tín hiệu đầu ra bộ xử lý FX.
7. Để tăng hoặc giảm FX của từng kênh, chỉ cần điều chỉnh volume FX của kênh đó cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hy vọng với bài hướng dẫn cách sử dụng bàn mixer này sẽ giúp bạn điều chỉnh bàn mixer đúng cách, an toàn và mang lại hiệu suất âm thanh tốt nhất.

[image: F:\SCAN\SCAN 2017\cach-su-dung-ban-mixer-2.jpg]

	
I. CẮM DÂY VÀ CHUẨN BỊ CỦA MIXER 
1.Hãy cắm các micro và các nhạc cụ theo thứ tự thích hợp nhất đối với từng người. Nhưng chú ý các micro nên ở một nhóm, và nhạc cụ ở một nhóm.
2.Toàn bộ micro cắm vào jack XLR. Nếu micro là loại dynamic, đừng mở PHANTOM power. Nhưng nếu micro là loại condenser, bạn PHẢI mở PHANTOM power và cắm vào ngõ XLR mới hoạt động được.
3.Nhạc cụ cắm vào jack 6 ly.
4.Nối Send Effect của MICER vô INPUT của Effect, và OUTPUT của Effect vô Return của mixer.
5.Nối L/R master vô Equalizer.
6.Nối Aux out 1 - 2 vô hệ thống ampli-loa kiểm tra.
7.Nếu mixer của bạn có Subgroup, bạn hãy chia chúng theo theo từng nhóm (vd : Ca là nhóm 1,2;
nhạc cụ là nhóm 3,4; Trống thùng là nhóm 5,6…)
8.Chỉnh toàn bộ Gain (trim) về vị trí nhỏ nhất (tối đa bên trái), kéo toàn bộ các fader volume ở mức nhỏ nhất
9.Đưa Equalizer của từng đường (Hi, Mid, Lo) về 0 (vị trí ngay giữa).
10.Vặn Aux, Effect, Monitor ….về vị trí nhỏ nhất
11.Chỉnh Pan của các kênh ngay giữa. Nếu bạn cắm stereo vào 2 kênh, chỉnh pan kênh 1 sang
tận cùng bên trái, chỉnh pan kênh 2 sang tận cùng bên phải.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng âm thanh
Xem thêm: Tiếng “hú” (feedback): Nguyên nhân và cách xử lý


II/ CHỈNH GAIN VÀ VOLUME CỦA MIXER
1.Đưa Master LR lên 0dB, và Subgroup lên -3 dB.
2.Bạn yêu cầu từng ca sĩ, từng nhạc cụ LẦN LƯỢT thử theo thứ tự. ĐỪNG bao giờ thử chung toàn bộ ca sĩ – dàn nhạc khi bạn chưa hoàn thành giai đoạn này.
3.Trong quá trình thử, bạn theo các bước sau :
a/ Đẩy Fader lên - 6 dB
b/ Yêu cầu ca sĩ / nhạc công thử mức trung bình và mức lớn nhất
c/ Tăng Gain lên từ từ cho đến khi nào đèn Clip bắt đầu báo đỏ. Lúc này bạn giảm xuống một ít là vừa, ngay cả khi lúc âm thanh lớn nhất cũng không được báo đỏ. Nếu Mixer có nút PFL thì thật là tuyệt : bạn nhấn nút này xuống, Yêu cầu ca sĩ/nhạc công thử âm thanh ở các mức trung bình và lớn
nhất, kế đến bạn tăng gain cho đến khi nào 2 cột đèn LR báo đến 0dB (đối với mức lớn nhất) thì bạn dừng lại.
Phải luôn nhớ rằng:
Trong bất kỳ tình huống nào, đèn đỏ báo Clip cũng KHÔNG BAO GIỜ được sáng đỏ.
Gain là định lượng mức vào, chứ không phải là nơi chỉnh to nhỏ. Vì vậy sau khi chỉnh Gain xong, đừng *****ng đến nó nữa (trừ trường hợp ban nhạc thay đổi volume của họ)
Nếu muốn chỉnh to nhỏ, Volume là nơi bạn cần phải chỉnh và luôn nhớ đến qui tắc Db
Nút PAD: Nếu tín hiệu sau khi đã giảm hết gain mà vẫn còn báo đỏ, nhấn nút PAD xuống, ngay lập tức, tín hiệu sẽ bị giảm 20 dB
 
III/ CHỈNH CHẤT TIẾNG CHO MIXER
Việc quan trọng nhất, lắng nghe âm thanh bị dư hay thiếu cái gì, Sau khi đã xác định đuợc chính xác vấn đề, bạn mới bắt đầu chỉnh
Vị trí 0dB: Không có tác dụng, Vặn qua phải, tăng. Vặn sang trái, giảm
1.LO : Thường cố định ở tần số 80Hz hay 100Hz : Tăng/giảm âm trầm. Giúp âm thanh có “lực”, ấm, đầy đặn nhưng nếu qúa sẽ làm âm thanh tối, nghe không rõ, bị ù.
2.MID : Thường cố định ở tần số 800 Hz, 1kHz hoặc 2 kHz. Tăng/giảm âm trung. Giúp âm thanh
nghe rõ ràng, trung thực nhưng nếu tăng qúa sẽ làm âm thanh chói, bọng…Nếu giảm qúa sẽ làm âm thanh mờ, không nghe rõ từng chi tiết.
Bạn nên nhớ rằng hầu hết các giọng ca và nhạc cụ đều có tần số từ 200Hz đến 2kHz. (tham khảo bảng tần số của các âm thanh)
3.HI : Thường cố định ở tần số 8kHz hay 12kHz :
Tăng / giảm âm cao. Các chữ có “s, x, gi, tr, ch”, các nhạc cụ hihat, cymbal đều bị ảnh hưởng rất
lớn bởi nút này. Nút HI giúp bạn có thể phân biệt được rõ ràng Sanh – Xanh – Tranh – Gianh – Chanh…, nghe ngọt lỗ tai, đuôi của tiếng Verb, Echo nghe rất đã, nhưng nếu đưa lên qúa, sẽ dễ gây ra hú và đứt treble.
4.MID FREQUENCY CHO MIXER
Đối với những ai chưa có kinh nghiệm chỉnh âm thanh, Mixer có 3 tone là chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ khi nào bạn thật sự hiểu rõ tính chất của từng tần số, bạn hãy chọn EQ có thêm phần Frequency.
Frequency (Freq): thường là Mid Freq, nút này cho phép bạn thay đổi tần số của phần Mid (tiếng trung) từ 200Hz đến 5kHz.
Nút này sẽ hoàn toàn không có tác dụng nếu bạn để nút Mid ở ngay giữa (0dB) Nếu bạn tăng nút Mid lên 6 dB, có nghĩa bạn đã tăng tần số được xác định bởi nút Mid Freq lên 6dB. Và ngược lại.
Ví dụ : bạn để nút Mid Freq ở tần số 250 Hz, sau đó bạn giảm nút Mid xuống 3 dB, điều đó có nghĩa là bạn đã giảm 3 dB ở khoảng tần số 250 Hz. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm để chỉnh Mid Freq, hãy thử dùng cách này: đưa Mid lên
+9dB, sau đó xoay dần nút Mid Freq từ trái sang phải từ từ, lắng nghe để tìm tần số nghe TỆ nhất (bạn phải làm đi làm lại nhiều lần). Sau đó, chỉ việc dùng nút Mid để cắt bớt tần số đó.
Luôn cố gắng bớt chứ đừng tăng. Ví dụ bạn cảm thấy âm thanh hơi tối, thay vì nâng treble, hãy thử giảm bass xem, còn nếu sáng quá, tiếng mỏng, thay vì tăng bass, giảm treble thử xem.
IV/ CHỈNH LOA KIỂM TRA (Monitor)
Sau khi bạn đã hài lòng với độ lớn âm thanh, chất tiếng (EQ), bây giờ là lúc bạn chỉnh loa kiểm tra (Monitor) cho chính nhạc công đó.
Yêu cầu nhạc công tiếp tục thử, tăng nút Aux (mà bạn dùng để nối với hệ thống amp + loa kiểm tra) đến khi nào nhạc công cảm thấy hài lòng. Chú ý, Aux để kết nối Monitor nên là Aux
Pre, để âm lượng sẽ không bị ảnh hưởng lên xuống khi bạn đẩy cần volume. Bạn đừng bao giờ *****ng vào nút Aux này nữa, trừ khi chính nhạc công đó yêu cầu. (nếu không bạn sẽ bị ăn búa !)
V/ CHỈNH EFFECT
Tất cả mọi thứ đã OK, nếu là nhạc cụ, chắc bạn không cần thêm effect vào (ngoại trừ trống hoặc nhạc cụ thùng như guitar thùng, violin, kèn…)
Bây giờ bạn hãy cho Effect vào
1.Chỉnh Effect Send ở master lên 0 dB, Effect Return ở master lên 0 dB.
2.Đưa effect của kênh lên từ từ cho đến khi bạn hài lòng.
CHÚ Ý :
Đèn input của effect chỉ được phép xanh. KHÔNG được đỏ trong bất kỳ tình huống nào.
Effect chỉ được phép nhỏ hơn tiếng thật (tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp nghe gần bằng cũng đã là qúa nhiều)
Sau khi hoàn thành 1 kênh, tiếp tục kênh tiếp theo…
Sau khi đã thử từng kênh, bạn hãy yêu cầu ban nhạc chơi một vài bài. Bạn hãy điều chỉnh lại các giọng ca và các nhạc cụ sao cho hài hoà hơn nữa (bạn hãy dùng fader mà điều chỉnh to nhỏ, đừng nên chỉnh lại các nút gain nếu không cần thiết)
Ngoài ra, chú ý những điểm sau đây :
1/ Các fader của từng kênh luôn nhỏ hơn Subgroup, và Subgroup luôn nhỏ hơn Master. Nếu các bạn làm ngược lại, các bạn sẽ mất headroom.
2/ Luôn theo dõi hai cột đèn LR, đừng để cho chúng vượt quá 0dB (để khi ban nhạc bất ngờ đánh lớn hơn bình thường , thì ta vẫn còn khoản headroom dự trữ).
3/ Lúc nhạc cụ hay giọng ca nào solo chính, ta hãy đưa phần đó lên; còn nếu không thì lại giảm xuống.
4/ Lúc Micro không sử dụng, lập tức nhấn MUTE để tránh hú.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng EQ căn bản

Hướng dẫn sử dụng Mixer căn bản
Ngõ vào Mic XLR
Ngõ vào XLR (canon) dùng cho micro hay các nguồn âm thanh có trở kháng thấp khác.
Ngõ vào Line jack ¼’ (6.3mm)
Ngõ vào line dùng jack 6 ly với ngõ này có thể cắm micro hay nhạc cụ. Ngõ vào line và mic không nên dùng đồng thời cà 2.
Ngõ Insert jack ¼’ (6.3mm)
Ngõ này cho phép nối Mixer với các thiết bị ngoại vi bởi jack 6 ly. Với các thiết bị Effect hoặc
Compressor...
Gain
Gain được dùng để tăng hoặc giảm độ lớn ngõ vào của các loại nhạc cụ hay micro.
- Để chỉnh gain, chỉ cần nhấn nút PFL ( Pre Fader Level) tại kênh đó xuống, hãy yêu cầu ca sĩ hay nhạc công chơi nhạc cụ ở mức lớn nhất. Bạn hãy chú ý dàn đèn Led bên phải, nếu nó sáng ở mức 0 dB là được.
Tổ hợp nút điều chỉnh tone
- Hi EQ
Thường gọi là Treble, âm thanh cao. Bạn có thể tăng 15dB hoặc giảm 15dB cho tần số trung tâm
của High 12 KHz.
- Mid EQ
Điều chỉnh lượng tăng, giảm tiếng trung ở +/- 15dB. tần số cắt giảm được ấn định bởi nút chỉnh
tần số trung (Mid Frequency) ở giãi tần số từ 100 Hz – 5kHz.
- Mid Low
Xác định tần số cho tiếng trung có thể điều chỉnh tần số từ 100Hz đến 5Hz.
- Low EQ
Điều chỉnh tiếng trầm Bass. Bạn có thể tăng, giảm 15dB ở tần số trung tâm 75 Hz.
 Cảnh báo : Nếu nâng những tần số thấp này lên quá nhiều sẽ là nguyên nhân làm cho công suất bị quá tải và có thể dẫn đến hư loa
AUX 1 send
Điều chỉnh mức tín hiệu (tín hiệu trước khi chỉnh EQ và không phụ thuộc vào mức của fader) của kênh đó được gởi tới ngõ ra AUX tương ứng.
Tín hiệu có thể được điều chỉnh từ nhỏ nhất (-∞) cho đến +10dB. Mức ra chuẩn là ở vị trí giữa. Tín hiệu này cũng có thể được dùng để sử dụng tới hệ thống Monitor sân khấu, hay một thiết bị khác.
FX send
Đây là nút điều khiển mức của ngõ ra Effects send. Mức tín hiệu tại Jack FX send và ngõ vào của bộ xử lý effect bị kiểm soát bởi fader, và nút FX send trên từng kênh.
Pan ( balance)
Nếu chỉnh về bên trái thì tín hiệu ở kênh này sẽ tới kênh trái nhiều hơn. Ngược lại, chỉnh về bên
phải sẽ nghe tín hiệu của kênh này tại loa phải nhiều hơn. Thông thường được chỉnh ở vị trí 12
giờ.
Công tắc Mute
Công tắc Mute là cách nhanh nhất loại bỏ ngay lập tức tín hiệu của kênh tới Main mix, bộ effect và
cả ngõ ra monitor mà không làm xáo trộn các phần điều khiển khác
Đèn báo PFL, công tắc nhấn PFL
Khi không có nút PFL nào nhấn xuống, thì tín hiệu tại Headphone là tín hiệu của hai kênh Left vàRight Master, đèn báo PFL Active tắt.
Đèn báo PFL Active nhấp nháy khi 1 công tắc PFL của kênh nào đó được nhấn xuống, đồng thời tín hiệu nghe được tại Headphone cũng chính là tín hiệu của kênh đó.
Đèn báo tín hiệu
Đèn báo tín hiệu sẽ sáng khi độ lớn tín hiệu của kênh đạt khoảng chừng -20dBu. Đèn này không những dùng để báo cho biết kênh này đang hoạt động , mà còn dùng như là một đồng hồ đo mức nữa
Fader
Fader của kênh dùng dể điều khiển tín hiệu ngõ ra của kênh và kiểm soát tín hiệu tới kênh trái, phải của Main mix và cả tín hiệu tới hệ thống effect. Điều kiện tốt nhất nên để Fader ở vị trí 0.
Ngõ ra XLR
Ngõ ra XLR (canon) và ngõ ra jack ¼’ (6.3mm): Là ngõ ra chính của mixer, tại ngõ ra này bạn cho tín hiệu ra dàn âm thanh chính của bạn. Mức độ tín hiệu ở ngõ ra này được điều chỉnh bởi Master level faders. Cả 2 ngõ ra này có thể được dùng cùng một lúc.
14.Ngõ Insert
Ngõ này cho phép bạn nối Mixer với các thiết bị ngoại vi bởi jack 6 ly. Với các thiết bị Compressor.
Ngõ Monitor (¼ "Jack) được sử dụng để cung cấp cho hệ thống kiểm soát. Ngõ này có thể được kết nối trực tiếp tới Ampli monitor, hoặc thông qua một bộ khuếch đại gồm EQ và Ampli. Tín hiệu này được sử dụng làm hệ thống Monitor trên sân khấu cho Ca Sĩ nghe, hoặc để làm hệ thống loa kiểm tra cho các soundman khi chỉnh.
Master Level Faders
Dùng để điều khiển mức tín hiệu tại ngõ ra trái/phải chính. Kết quả tốt nhất khi fader được điều khiển nằm gần điểm 0.
Led meters
Ngõ ra trái/phải chính được hiển thị bởi hai dãy đèn báo gồm 10 đoạn led. Chúng thể hiển thị tín hiệu có độ lớn từ -30dB cho đến +19dB. Mức 0dB trên hai dãy đèn tương ứng với +4dB tại ngõ ra.
Monitor Control
Đây là nút điều khiển mức của ngõ ra monitor. Mức tín hiệu tại Jack Monitor send được kiểm soát
bởi nút Aux 1 send trên từng kênh và bởi nút Monitor send master.
Headphone level
Điều chỉnh mức độ lớn của tín hiệu đến Headphone.
Aux 1 out
Ngõ ra này là 1 jack 6.3mm trên phần ngõ ra chính. Có thể lấy tín hiệu ra là balance hay unbalance. Tín hiệu tại ngõ ra này được quyết định bởi các núm chỉnh Aux 1 send trên mỗi kênh và Mon send chính.
Aux Control (Post or pre)
 Công Tắc chuyển đổi có tác dụng lấy tín hiệu AUX1 trên tất cả các kênh đầu vào, hay lấy tín hiệu trước hoặc sau fader (cần gạt).
Ngõ vào Stereo jack ¼’ (6.3mm)
Ngõ vào unbalance sử dụng jack 6.3mm, ngõ vào Stereo sử dụng cả hai jack (L/R) hoặc sử dụng mono thì chỉ cắm vào ngõ vào Left/mono.
Ngõ vào RCA jack bông sen
Ngõ này lấy tín hiệu Stereo từ các đầu phát tín hiệu, như CD, MD, máy MP3…
2-Track Control
Sử dụng để kiểm soát tín hiệu Track 2 (ngõ vào Tape). Ngõ vào này được thiết kế thích hợp với mức của ngõ ra máy ghi âm, CD hay Sound card của máy vi tính. Mức của ngõ ra là +4dBu dùng để nối với một thiết bị ghi âm hay ngõ vào sound card. Ngõ vào tape này được sử dụng như một ngõ vào stereo bằng cách nhấn công tắc To Mix.
- Monitor/Headphone
Nhấn công tắc này xuống để đưa tín hiệu tại ngõ Track 2 vào ngõ Control room và Headphone.
- To Mix
Nhấn công tắc này xuống để đưa tín hiệu từ ngõ vào Track 2 vào ngõ ra chính.
Rec out
Ngõ ra để đưa tới các thiết bị ghi lại những tín hiệu dang phát, Cassette, MD, hay những thiết bị ghi âm… Sử dụng jack bông sen.
Nguồn Phantom
Cung cấp +48 Vol cho Micro cần nó (Micro Condenser). Khi nhấn nút này xuống thì đèn báo nguồn phantom sẽ sáng.
Headphone Output
Cắm headphone vào jack TRS này. Tín hiệu ở Headphone luôn là tín hiệu Left/Right, mỗi khi nút PFL/AFL của kênh nào đó được kích hoạt thì tín hiệu của kênh đó sẽ được gửi đến Headphone.
Đầu vào return Stereo
Ngõ này sử dụng 2 Jack ¼’ (6.3mm) cho tín hiệu stereo. Sử dụng các đầu vào như Cassette, MD, hay Trống… Sử dụng mono thì chỉ cắm vào ngõ vào Left/mono.
Return Stereo Control
Điều chỉnh mức độ của tín hiệu đưa vào ngõ ra chính. Có một LED (PK) báo mức tín hiệu vào quá cao.
FX Bus Out
Ngõ ra này là 1 jack 6.3mm trên phần ngõ ra chính. Có thể lấy tín hiệu ra là balance hay unbalance. Tín hiệu tại ngõ ra này được quyết định bởi các núm chỉnh FX send trên mỗi kênh và FX send chính.
Ffootswitch (chỉ có ở MFX)
Ngõ này cũng tương tự như ngõ Insert, khi sử dụng ngõ này thì chế độ Effect sẽ được sử dụng làm ngõ vào hoặc sẽ được gửi trực tiếp đến đường vào của từng kênh hoặc từng group sử dụng Jack TRS ¼’ (6.3mm) stereo: 1, đỉnh (tip-send) để gửi, 2, vòng (ring = return) là trở về, còn lại 3 là Mass.
Lexicon ® FX Processor (chỉ có ở MFX)
Bộ xử lý hiệu ứng kỹ thuật số 24-bit Lexicon. EFX-12 sử dụng chip vi xử lý Audio DNA đặc trưng trong nhiều Digitech và bộ xử lý hiệu ứng Echo Reverb kỹ thuật số stereo 24-bit MX500 Lexicon, MX500 Lexicon là bộ vi xử lý có uy tín cao trên thế giới.
- Lexicon ® nổi tiếng với các bộ vi xử lý hiệu ứng cung cấp tăng tính linh hoạt và hiệu ứng chất lượng cao, tất cả có thể truy cập ngay lập tức thông qua các bảng điều khiển phía trước cực kỳ thuận tiện. Có 32 chương trình xử lý hiệu ứng effects nằm trong 2 Bank A-B: Bank A với 16 chương trình có sẵn và Bank B với 16 chương trình tự cài đặt. 3 tham số điều khiển các hiệu ứng cho người sử dụng thiết lập. Tất cả các thiết lập đều được lưu trữ và cho phép bạn tạo ra các thiết lập hiệu ứng của riêng tùy chỉnh của bạn.
* HOẠT ĐỘNG CỦA FX
Điều khiển mặt trước bao gồm một tổ hợp các phím chọn, Tap Tempo và nút Lưu (Store), và 3 nút cung cấp thông số độc lập, giúp truy cập nhanh và kiểm soát các thông số quan trọng nhất cho các hiệu ứng được chọn. Bảng liệt kê 32 tham số cho từng chương trình FX.
Lưu ý: Giao diện điều khiển có 32 chương trình được tổ chức tại hai Bank của 16 chương trình, chương trình có sẵn luôn luôn là chương trình được lưu trữ trong Bank A.
 - Lựa chọn và tải một chương trình
Xoay núm Program Select để chọn một chương trình Bank A và Bank B, có LED cho biết Bank nào hoạt động. Khi xoay núm Program Select quay 360 độ (vòng xoay) Bank được lựa chọn sẽ luân phiên giữa Bank A và B. Điểm khởi đầu của 2 Bank nằm giữa số 1 và số 16 (hướng 6h) của núm Program Select, để mũi tên ỡ giữa 2 số 1 và 16, xoay về bên trái là Bank A và xoay về bên phải là Bank B.
 - Thiết lập mức độ âm thanh
Thiết lập được các kênh đầu vào cho phù hợp như (micro vocal, guitar, trống vv.).
Đặt FX trên mỗi kênh vào vị trí 12 giờ.
Kéo Fader Effects xuống hoàn toàn.
Cấp tín hiệu vào (bằng cách đọc hoặc hát vào micro, chơi guitar, trống...) trên các kênh được lựa chọn.
Mở volume FX trên kênh lựa chọn cho đến khi đèn CLIP (LED đỏ) thỉnh thoảng chớp sáng là tốt nhất. Nếu đèn LED màu đỏ sáng lâu mà không chớp là tín hiệu vào quá lớn, lúc đó hãy giảm FX của kênh đã chọn xuống.
Đẩy Fader Effects tới vị trí 0dB là mức độ trung bình của tín hiệu đầu ra bộ xử lý FX.
Để tăng hoặc giảm FX của từng kênh, chỉ cần điều chỉnh volume FX của kênh đó cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Cách chỉnh mixer soundcraft efx8 sao cho đúng cách, chất nhạc hay

Cách chỉnh mixer soundcraft efx8 khá đơn giản, chỉ với 8 đường line, dù là người không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp cũng có thể học và điều chỉnh đúng cách, cho âm thanh cực hay, cực chất. 

Trong hệ thống dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, bàn mixer đóng vai trò như bộ trộn âm thanh hoàn hảo, cho ra tiếng sạch sẽ, khả năng xử lý âm thanh tuyệt hảo, giá thành hợp lý… chuyên dùng cho sân khấu, hội trường lớn, nhà thờ, hát với nhau hoặc có thể dùng cho hệ thống mixer karaoke gia đình.
 
Bàn mixer Soundcraft EFX8 với nhiều tính năng cao cấp

Mixer Soundcraft EFX8 là một trong số những bộ trộn âm thanh vô cùng hoàn hảo, được nhiều người ưu chuộng và sử dụng thuộc thương hiệu Soundcraft, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho hệ thống âm thanh không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu, kỹ thuật. Thiết bị này có thiết kế nhỏ gọn, dạng hình vuông, các nút điều chỉnh được sắp xếp trên bề mặt hợp lý, mang lại cho người dùng cảm giác đẹp mắt, chắc chắn. 
Cách chỉnh mixer soundcraft efx8 sao cho đúng cách, chất nhạc hay

Bộ bàn Mixer này có thiết kế một built-in 24-bit, kỹ thuật xử lý hiệu ứng Lexicon, bộ vi xử lý AudioDNA, tích hợp công nghệ xử lý âm thanh cao, tuyệt hảo, giúp cho âm thanh được mượt mà, đi vào lòng người nghe, là lựa chọn số 1 cho dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp. 
 
Hướng dẫn cách chỉnh mixer soundcraft efx8 

Với thiết kế nhỏ gọn, khá đơn giản, bàn mixer soundcraft efx8 rất dễ điều chỉnh, dù là người  không có nhiều kinh nghiệm cũng có thể làm được, chỉ cần bạn âm hiểu toàn bộ thiết bị, làm theo hướng dẫn và điều chỉnh dựa trên 8 đường line cơ bản trên bàn. 

Đầu tiên, bạn cần cắm dây và chuẩn bị, cắm các micro và nhạc cụ theo thứ tự thích hợp nhất. Toàn bộ micro nên cắm vào jack XLR, nhạc cụ cắm vào jack 6 ly. Tiếp theo, nối dây send Effect của mixer soundcraft efx8 vào nút cắm Input và dây return vào Output. Nối L/R master vô Equalizer và chỉnh toàn bộ nút Gain và các nút Volume, Aux, Effect, Monitor về vị trí nhỏ nhất bên trái.
 
Cách chỉnh mixer soundcraft efx8 sao cho đúng cách, chất nhạc hay

Để điều chỉnh nút Gain, bạn nên cho tăng lên từ từ cho đến khi nào đèn tín hiệu báo đỏ, lúc nàu, bạn giảm xuống một nấ. Bạn nên nhớ rằng dù trong bất cứ tình huống nào, ngay cả khi âm thanh lớn nhất cũng không được để đèn báo đỏ bởi Gain là nút định lượng mức vào chứ không phải nơi điều chỉnh to nhỏ. 

Việc sử dụng bộ mixer soundcraft efx8 là để trộn âm thanh, điều chỉnh chất âm, do đó, sau khi đã lắp đặt và cắm các nút điều chỉnh, bạn nên lắng nghe thử xem âm thanh có bị dư hay thiếu như thế nào, xác định vấn đề rồi mới bắt đầu chỉnh chất tiếng cho mixer. Ở vị trí  0dB, vặn qua phải tăng, vặn sang trái giảm.  m thanh không nên tăng quá mức vì như vậy sẽ làm âm thanh bị chói, ngược lại, nếu giảm quá sẽ khiến âm thanh mờ, không nghe rõ từng chi tiết. 

Sau khi đã hài lòng về độ lượng của âm thanh và chất tiếng, bước tiếp theo đó chính là thực hiện chỉnh loa kiểm tra. Bạn có thể tăng nút Aux cho đến khi nào cảm thầy vừa đủ và hài lòng. 

Bước cuối cùng, khi mọi thứ đã đúng như bạn mong muốn, nếu cảm thấy cần thiết, bạn có thể chỉnh Effect Send ở master lên 0 dB, Effect Return ở master lên 0 dB, đưa effect của kênh lên từ từ cho đến khi bạn hài lòng.

Chỉ cần nắm rõ những bước trên là bạn đã bổ sung được cho mình kinh nghiệm quý báu trong cách chỉnh mixer soundcraft efx8 đúng cách, cho âm thanh cực hay, đem đến sự thành công cho chương trình, làm hài lòng bất kì người nghe nào dù là người khó tính nhất. 

Để tìm mua bộ Mixer Soundcraft EFX8, bạn nên tìm những nơi chuyên cung cấp thiết bị âm thanh ánh sáng để có được hàng chính hãng và giá cả phải chẳng, đảm bảo trong quá trình sử dụng. Hoặc liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE 0978.17.13.15 để đặt hàng và nhận được sự tư vấn tốt nhất.
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Cách Chỉnh Mixer Soundcraft Efx8 Sao Cho Đúng Cách, Chất Nhạc Hay

Cách chỉnh mixer soundcraft efx8 khá đơn giản, chỉ với 8 đường line, dù là người không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp cũng có thể học và điều chỉnh đúng cách, cho âm thanh cực hay, cực chất. 

Trong hệ thống dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, bàn mixer đóng vai trò như bộ trộn âm thanh hoàn hảo, cho ra tiếng sạch sẽ, khả năng xử lý âm thanh tuyệt hảo, giá thành hợp lý… chuyên dùng cho sân khấu, hội trường lớn, nhà thờ, hát với nhau hoặc có thể dùng cho hệ thống mixer karaoke gia đình.

Bàn mixer Soundcraft EFX8 với nhiều tính năng cao cấp

Mixer Soundcraft EFX8 là một trong số những bộ trộn âm thanh vô cùng hoàn hảo, được nhiều người ưu chuộng và sử dụng thuộc thương hiệu Soundcraft, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho hệ thống âm thanh không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu, kỹ thuật. Thiết bị này có thiết kế nhỏ gọn, dạng hình vuông, các nút điều chỉnh được sắp xếp trên bề mặt hợp lý, mang lại cho người dùng cảm giác đẹp mắt, chắc chắn. 


Bộ bàn Mixer này có thiết kế một built-in 24-bit, kỹ thuật xử lý hiệu ứng Lexicon, bộ vi xử lý AudioDNA, tích hợp công nghệ xử lý âm thanh cao, tuyệt hảo, giúp cho âm thanh được mượt mà, đi vào lòng người nghe, là lựa chọn số 1 cho dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp. 

Hướng dẫn cách chỉnh mixer soundcraft efx8 

Với thiết kế nhỏ gọn, khá đơn giản, bàn mixer soundcraft efx8 rất dễ điều chỉnh, dù là người không có nhiều kinh nghiệm cũng có thể làm được, chỉ cần bạn âm hiểu toàn bộ thiết bị, làm theo hướng dẫn và điều chỉnh dựa trên 8 đường line cơ bản trên bàn. 

Đầu tiên, bạn cần cắm dây và chuẩn bị, cắm các micro và nhạc cụ theo thứ tự thích hợp nhất. Toàn bộ micro nên cắm vào jack XLR, nhạc cụ cắm vào jack 6 ly. Tiếp theo, nối dây send Effect của mixer soundcraft efx8 vào nút cắm Input và dây return vào Output. Nối L/R master vô Equalizer và chỉnh toàn bộ nút Gain và các nút Volume, Aux, Effect, Monitor về vị trí nhỏ nhất bên trái.


Để điều chỉnh nút Gain, bạn nên cho tăng lên từ từ cho đến khi nào đèn tín hiệu báo đỏ, lúc nàu, bạn giảm xuống một nấ. Bạn nên nhớ rằng dù trong bất cứ tình huống nào, ngay cả khi âm thanh lớn nhất cũng không được để đèn báo đỏ bởi Gain là nút định lượng mức vào chứ không phải nơi điều chỉnh to nhỏ. 

Việc sử dụng bộ mixer soundcraft efx8 là để trộn âm thanh, điều chỉnh chất âm, do đó, sau khi đã lắp đặt và cắm các nút điều chỉnh, bạn nên lắng nghe thử xem âm thanh có bị dư hay thiếu như thế nào, xác định vấn đề rồi mới bắt đầu chỉnh chất tiếng cho mixer. Ở vị trí 0dB, vặn qua phải tăng, vặn sang trái giảm. m thanh không nên tăng quá mức vì như vậy sẽ làm âm thanh bị chói, ngược lại, nếu giảm quá sẽ khiến âm thanh mờ, không nghe rõ từng chi tiết. 

Sau khi đã hài lòng về độ lượng của âm thanh và chất tiếng, bước tiếp theo đó chính là thực hiện chỉnh loa kiểm tra. Bạn có thể tăng nút Aux cho đến khi nào cảm thầy vừa đủ và hài lòng. 

Bước cuối cùng, khi mọi thứ đã đúng như bạn mong muốn, nếu cảm thấy cần thiết, bạn có thể chỉnh Effect Send ở master lên 0 dB, Effect Return ở master lên 0 dB, đưa effect của kênh lên từ từ cho đến khi bạn hài lòng.

Chỉ cần nắm rõ những bước trên là bạn đã bổ sung được cho mình kinh nghiệm quý báu trong cách chỉnh mixer soundcraft efx8 đúng cách, cho âm thanh cực hay, đem đến sự thành công cho chương trình, làm hài lòng bất kì người nghe nào dù là người khó tính nhất. 

[bookmark: _GoBack]Để tìm mua bộ Mixer Soundcraft EFX8, bạn nên tìm những nơi chuyên cung cấp thiết bị âm thanh ánh sáng để có được hàng chính hãng và giá cả phải chẳng, đảm bảo trong quá trình sử dụng. Hoặc liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE 0978.17.13.15 để đặt hàng và nhận được sự tư vấn tốt nhất.
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