1.1. [bookmark: _Toc511499614]Đầu tư về cơ sở vật chất: Cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành:
· Nâng tầng khối nhà C1: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư	2.800.000.000 đồng
· Hiện trạng: Khu C1 chỉ có tầng trệt, để mở rộng phòng học lý thuyết, Nhà trường nâng thêm một tầng mở rộng thêm diện tích sàn xây dựng, tăng thêm…. phòng học.
· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang
· Giá trị đầu tư	2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học. 
· Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện	
· Giá trị đầu tư	1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh, sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm. 
· Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư	1.753.000.000 đồng
· Hiện trạng:
· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 
· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các của sổ đã bị bong tróc.
· Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường: 1.714.000.000 vnđ
Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 
Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.
Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý HS-SV, bãi xe và ký túc xá. 
· Cải tạo phòng học Trung tâm đào tạo thang máy và thang cuốn: 6.000.000.000 đồng (đầu tư năm 2018, nguồn vốn viện trợ)
Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)
[bookmark: _GoBack]
Phần thứ hai
THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
Của hạng mục 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)

1. [bookmark: _Toc511499643]Nâng tầng khu nhà lý thuyết (C1)
Giá trị dự toán 2.800.000.000đồng
1.1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.6 m2 nằm trên phần thửa chính thức 41.Theo tờ bản đồ số 58 Bộ điạ chính, Phường 4, Quận Tân Bình (theo tài liệu năm 2002), nay thuộc Phường 4, quận Tân Bình.
· Vị trí đầu tư là khu học lý thuyết với qui mô hiện hữu gồm 1 tầng trệt
· Phía Đông giáp với khu học lý thuyết khối nhà C2, C3.
· Phía Tây giáp với trục chính đường nội bộ, khu hành chính: khối nhà A1, A2
· Phía Nam giáp với căn tin cũ.
· Phía Bắc giáp với Sân bóng, khu Căn tin mới.
· Qui mô đầu tư: Khu C1 – Khu lý thuyết: 1 trệt + 1 lầu (nâng 1 tầng).
· Hiện trạng:
· Tầng trệt: Sử dụng cho các đơn vị: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, văn phòng khoa Kinh tế, văn phòng khoa Khoa học cơ bản, trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, mái bằng bê tông.
· Lầu 1 (lầu xây mới): tầng trên khu nhà C1 hiện hữu: Diện tích sàn xây dựng: 475,5m2 mở rộng thêm 06 phòng học, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, trần thạch cao, mái lợp tôn.
· Hạ tầng kỹ thuật
· Giao thông: Mặt trước giáp tuyến đường Hoàng Văn Thụ, lộ giới 30m, mặt bên giáp hẻm 392, lộ giới 8m và hệ thống đường giao thông nội bộ trong trường.
· Cấp nước: Sử dụng chung hệ thống cấp nước của trường.
· Thoát nước: Nước thải được thải qua hệ thống lắng lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
·  Hệ thống cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện thành phố.
1.2. Nhu cầu xây dựng công trình.
Nâng cấp khối nhà C1 nhằm mở rộng tăng cường các phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo của trường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp
· Giải pháp về giải phóng mặt bằng
· Để cải tạo nâng tầng cần tháo dỡ mái tôn của công trình hiện hữu.
· Khu lý thuyết đang học nên trong quá trình thực hiện thi công cần phải có phương án thi công hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên 
· Bố trí hợp lý nơi tập kết vật tư tháo đỡ đúng nơi qui định đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
· Giải pháp về kiến trúc – cảnh quan
· Yêu cầu nâng thêm 1 tầng giữ lại kiến trúc cũ để tạo hài hòa giữa tầng hiện hữu và tầng xây dựng mới và không làm ảnh hưởng đến khối hiện trạng.
· Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí bao quanh các công trình với chiều rộng đảm bảo kết nối với các khối chức năng khác và tạo thuận lợi cho việc PCCC.
· Lát nền bằng gạch ceramic 400x400, tường trần sơn nước, cửa ra vào, cửa sổ dùng cửa sắt kính trắng
· Giải pháp về kết cấu
Sau yêu cầu thích dụng của kiến trúc thì yêu cầu thứ hai là bền vững công trình. Do đó cần có một giải pháp kết cấu phù hợp, tiết kiệm và khả thi.
· Tháo dỡ mái tole: Tháo dỡ mái tole hiện hữu
· Xây mới tầng 2: 
· Sàn lát gạch ceramic 400x400, vữa lót M75 dày 30
· Đục cột BTCT nối thép, đúc cột dầm mái BTCT
· Tường xây gạch block dày 100-200 vữa xây M75
· Tường bả matic, sơn nước
· Trát trần vữa xi măng M75 dày 10
· Cửa đi cửa sổ bằng sắt kính
· Vệ sinh nền lát gạch ceramic nhám, tường ốp gạch men 200x250cm cao 2m
· Sơn chống rỉ lên kết cấu thép.
· Hệ thống đèn sử dụng đèn neon và quạt trần.
· Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nhựa PVC
· Giải pháp về điện, hệ thống cấp thoát nước
· Nguồn điện cung cấp cho lầu 1 được lấy từ tủ điện của tầng trệt của khối công trình, được thiết kế để đảm bảo yêu cầu sử dụng
· Hệ thống cấp nước: Nước sinh hoạt, rửa sàn được lấy từ hệ thống nước bể của trường và nước thủy cục.
· Hệ thống thoát nước: Được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước, thoát nước mưa, nước mặt đảm bảo an toàn, chống ngập lụt hoặc ứ, đọng nước.
· Thu gom rác thải từ các khu vệ sinh đảm bảo an toàn không tắc nghẽn, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo qui phạm trước khi xả ra hệ thống bên ngoài.
· Giải pháp về phòng chống cháy nổ
· Thành lập tổ phòng chống cháy nổ, thiên tai. 
· Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy.
· Giải pháp bảo vệ môi trường- an toàn lao động
· Nguyên nhân gây ra:
· Tiếng ồn phát sinh do các động cơ 
· Bụi, đất đá cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công 
· Ô nhiễm nước thải do thi công.
· Mật độ xe cộ lưu thông 
· Các giải pháp khắc phục
· Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường, qui định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý các chất thải hợp lý.
· Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa đường chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Làm hệ thống biển báo, báo hiệu giao thông.
· Nước thải sinh hoạt từ công trình được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này phải có hệ thống che chắn và hệ thống ngăn mùi hôi.
· Rác thải phải được quét dọn thường xuyên và tập trung đúng qui định, sau đó được xe vận chuyển rác về bãi xử lý nước thải.
· Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động.
2. [bookmark: _Toc511499644]Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang
Giá trị dự toán: 2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học.              
· Hướng cải tạo: Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ của tường, cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ.
3. [bookmark: _Toc511499645]Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện
Giá trị dự toán:  1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm.
· Hướng cải tạo: Đục bỏ nền gạch cũ, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ. Phá dỡ tường ngăn giữa các phòng mở rộng diện tích tạo không gian thoáng mát cho CB-GV-NV và học sinh sinh viên có nơi học tập, nghiên cứu.
4. [bookmark: _Toc511499646]Sửa chữa khối nhà I1, I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết
Giá trị dự toán: 1.655.000.000 đồng
· Hiện trạng: 
· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 
· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các cửa sổ đã bị bong tróc.
· Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, xà gồ, cửa, đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch mới 400x400mm. Lợp lại xà gồ, thay thế mái tôn mới, chống thấm sê nô mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bả matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư.
5. [bookmark: _Toc511499647]Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng internet trong toàn trường 
Giá trị dự toán:  1.714.000.000 đồng.
· Hiện trạng: 
· Hệ thống âm thanh: Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh, tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 
· Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi. Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.
· Hệ thống mạng internet của nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạng.
· Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý học sinh sinh viên, bãi xe và ký túc xá. 
· Hướng cải tạo:
· Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống tuyến cáp ngầm.
· Nâng cấp hệ thống cáp quang- internet tốc độ cao.
Trang bị và lắp đặt thêm camera để quản lý, bảo đảm an ninh Nhà trường, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị để xây dựng Dự án nhà trường thông minh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong th
