Nội dung phục vụ DA nghề trọng điểm theo Chương trình mục tiêu:
1/ Tên nghề đào tạo trọng điểm đã được phê duyệt của Nhà trường
Cấp độ quốc tế
Nghề Cơ khí chế tạo
Nghề Công nghệ Ô tô

Cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Điện công nghiệp
Nghề Cơ điện tử

Cấp độ quốc gia
Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Nghề Quản trị Mạng máy tính
Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

2/  Số liệu về mảng XD cơ sở vật chất
- Tên xưởng, lớp học, diện tích, số lượng phòng; giá trị thực hiện, nguồn vốn thực hiện của các công trình cải tạo, hoàn thiện Nhà trường trong 3 năm.
Năm 2018: 
- Sửa chữa cải tạo nâng tầng khối nhà  C1 (Vì Hồ sơ dự án phòng Kế hoạch –Tài chính giữ nên phòng không có số liệu về giá trị thực hiện và nguồn kinh phí).
- Sửa chữa nâng cấp các hạng mục sửa chữa nhỏ bằng nguồn kinh phí thường xuyên và không thường xuyên;

· Dự án trung tâm đào tạo Thang máy thang cuốn Kone  với tổng diện tích sàn xây dựng 900 m2, 5 tầng, từ nguồn vốn tài trợ  43000 EURO của tập đoàn KONE

Năm 2019: Thực hiện sửa chữa nhỏ các khối nhà theo nguồn kinh phí thường xuyên.
· Nâng tầng khối nhà C2, C3
Năm 2020: Sửa chữa khối nhà E1( Ký túc xá) thành trung tâm công nghệ thông tin.
· Nâng tầng khối nhà F1 tăng cường thêm các phòng học xưởng
 


Phần thứ hai
THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
I. Giới thiệu khái quát về dự án đầu tư
1. Tên dự án: Nâng tầng khối nhà C2,C3
1. Các căn cứ pháp lý: 
1. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
1. Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
1. Đơn vị tư vấn thiết kế:
II. Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế
1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể:
0. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.6 m2 nhằm phần thửa chính thức 41.Theo tờ bản đồ số 58 Bộ Điạ Chính, Phường 4, Quận Tân Bình (theo tài liệu năm 2002), nay thuộc Phường 4, quận Tân Bình.
      Vị trí đầu tư là khu học lý thuyết hiện hữu với qui mô 1 trệt 
· Phía Đông giáp với Khu học lý thuyết khối nhà C2,C3
· Phía Tây giáp với  trục chính đường nội bộ, Khu hành chính: khối nhà A1, A2
· Phía Nam giáp với  căn tin cũ
· Phía Bắc giáp với  Sân bóng, khu Căn tin mới.
0.  Số liệu hiện trạng (Liệt kê cụ thể số liệu hiện trạng liên quan đến các hạng mục đầu tư).
         Qui mô đầu tư: Khu C1 – Khu lý thuyết: 1 trệt +1 lầu (làm mới nâng 1 tầng).
Xây dựng mới lầu 1: 
Hội trường: …….m2
Văn phòng khoa:
Diện tích sàn xây dựng: 
Nguồn kinh phí đầu tư: 
Hình thức quản lý dự án:
       Thời gian xây dựng:….
      Tổng kinh phí đầu tư: 
     Hiện trạng như sau: Trệt: Phòng Tuyển sinh –Đào tạo, văn phòng khoa Kinh tế, văn phòng khoa Khoa học cơ bản, trung tâm đào tạo ngắn hạn với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, mái bằng bê tông.
      Hạ tầng kỹ thuật: 
Giao thông: Hiện trạng mặt trước giáp tuyến đường Hoàng Văn Thụ lô giới 30m, mặt bên giáp hẻm 392 lô giới 8m và hệ thống đường giao thông nội bộ trong trường.
     Cấp nước: Sử dụng cấp thoát nước chung của trường
      Thoát nước: Nước thải được thải qua hệ thống lắng lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
 Hệ thống cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện thành phố.
1. Nhu cầu xây dựng công trình.
Nâng cấp khối nhà C1 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo của trường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục,đào tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.
· Từng bước hiện thực hóa kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
III. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
· Liệt kê và mô tả các chuẩn cho từng hạng mục đầu tư: gồm chuẩn công nghệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn về định mức đơn giá. Đối với các chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, cần phân tích lý do áp dụng các chuẩn và tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp nếu không có tiêu chuẩn thì có thể liệt kê các dự án tương tự dùng để áp dụng hoặc các tiêu chuẩn tương đương và có thuyết minh cơ bản.
IV. Công nghệ và lựa chọn giải pháp
1. Thuyết minh công nghệ:

1. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp: 
Giải pháp về giải phóng mặt bằng:
- Để cải tạo nâng tầng cần tháo dỡ mái tôn của công trình hiện hữu
- Khu lý thuyết đang học nên trong quá trình thực hiện cần phải có biện pháp thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học tập và an toàn cho các em học sinh đang học.
Giải pháp về kiến trúc –cảnh quan:
- Yêu cầu nâng thêm 1 tầng giữ lại kiến trúc cũ để tạo hài hòa giữa tầng hiện hữu và tầng xây dựng mới và không làm ảnh hưởng đến khối hiện trạng.
- Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí bao quanh các công trình với chiều rộng và đảm bảo kết nối với các khối chức năng khác và tạo thuận lợi cho việc PCCC.
Lát nền gạch bằng gạch ceramic 400x400, tường trần sơn nước, cửa đi cửa sổ dùng cửa sắt kính trắng
 Giải pháp về kết cấu: Sau yêu cầu thích dụng của kiến trúc yêu cầu thứ hai là bền vững công trình do đó cần có một giải pháp kết cấu phù hợp, tiết kiệm và khả thi.
Tháo dỡ mái tole:
· Tháo dỡ mái tole hiện hữu
Xây mới tầng 2: 
· Sàn lát gạch ceramic 400x400, vữa lót M75 dày 30
· Đục cột BTCT nối thép, đúc cột dầm mái BTCT
· Tường xây gạch block dày 100-200 vữa xây M75
· Tường bả matic, sơn nước
· Trát trần vữa xi măng M75 dày 10
· Cửa đi cửa sổ bằng sắt kính
· Vệ sinh nền lát gạch ceramic nhám, tường ốp gạch men 200x250cm cao 2m
· Sơn chống rỉ lên kết cấu thép.
· Hệ thống đèn sử dụng đèn neon và quạt trần.
· Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nhựa PVC
Giải pháp về điện:
Nguồn điện cung cấp cho lầu 1 được lấy từ tủ điện của tầng trệt của khối công trình.
Giải pháp nước:
Yêu cầu thiết kế: 
Hệ thống cấp nước:
· Được thiết kế để đảm bảo yêu cầu sử dụng
· Nước sinh hoạt, rửa sàn
Hệ thống thoát nước:
	Được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước
-Hệ thống thoát nước mưa, nước mặt đảm bảo an toàn, chống ngập lụt  hoặc ứ, đọng nước.
- Thu gom rác thải từ các khu vệ sinh đảm bảo an toàn không tắc nghẽn, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo qui phạm trước khi xả ra hệ thống bên ngoài.
Giải pháp về phòng chống cháy nổ:
· Thành lập tổ phòng chống cháy nổ, thiên tai. 
· Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy.
Giải pháp bảo vệ môi trường- an toàn lao động
Tác nhân  gây ô nhiễm trogn thời gian thi công :
· [bookmark: _GoBack]Tiếng ồn phát sinh do các động cơ 
· Bụi, đất đá cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công 
· Ô nhiễm nước thải do thi công 
· Mật độ xe cộ lưu thông 
Các giải pháp khắc phục:
Trong thời gian thi công: 
· Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường, qui định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý các chất thải hợp lý.
· Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa đường chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Làm hệ thống biển báo, báo hiệu giao thông.
· Nước thải sinh hoạt từ công trình được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này phải có hệ thống che chắn và hệ thống ngăn mùi hôi.
· Rác thải phải được quét dọn thường xuyên và tập trung đúng qui định, sau đó được xe vận chuyển rác về bãi xữ lý nước thải.

 
