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	Module: Vật lý 1
Coâng vieäc: Giải bài toán mạch điện dựa trên các định luật Kiarơkhốp
	Soá: 01

Lôùp: 14CĐ-ĐT1


BẢNG QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN 
GIẢI BÀI TOÁN MẠCH ĐIỆN DỰA TRÊN CÁC ĐỊNH LUẬT KIARƠKHỐP
	TIỂU KỸ NĂNG
	CÁC BƯỚC THƯC HIỆN
	TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

	1. Vẽ sơ đồ mạch điện
	1. Xác định nhánh, nút, số điện trở.
2. Xác định cách mắc của các điện trở (mắc song song hay mắc nối tiếp).
3. Giả thiết chiều dòng điện trên nhánh chạy theo một chiều tùy ý nào đó (nếu chưa biết chiều dòng điện).
4. Giả thiết vị trí các cực của nguồn điện mắc vào đoạn mạch (nếu chưa biết vị trí các cực).
	· Đúng theo trình tự của yêu cầu vẽ sơ đồ mạch điện
· Viết đúng các kí hiệu của mạch điện.

	2. Thành lập hệ phương trình từ hai định luật Kiarơkhốp (*)
	1. Xác định định luật Kiarơkhốp cần sử dụng (định luật 1 hoặc định luật 2).

- Nếu mạch điện có m nút thì viết (m – 1) phương trình nút .

- Nếu mạch có M mạch vòng thì viết M phương trình vòng .
- Nếu mạch có n dòng điện nhánh thì viết n phương trình. 
2. Chọn nhiều đường đi f một cách tùy ý.
3. Lập phương trình cho mắt mạng [n-(m-1) phương trình].

	· Sử dụng định luật Kiarơkhốp 1
· Sử dụng định luật Kiarơkhốp 2
· Sử dụng định luật Kiarơkhốp 1 và 2.
· Chọn sao cho trong mỗi mắt ít nhất phải có một đoạn mạch không phân nhánh mới (chưa tham gia các mắt khác) để có phương trình độc lập
· Sử dụng định luật Kiarơkhốp 2

	
	
	

	3. Giải hệ phương trình
	Tìm ra đáp số là các dòng điện nhánh . 
	· Đúng theo trình tự của yêu cầu giải hệ phương trình n ẩn.

	4. Biện luận
	1. Nếu cường độ dòng điện ở trên một đoạn mạch nào đó được tính ra giá trị dương thì chiều của dòng điện như giả định (bước 1) đúng như chiều thực của dòng diện trong đoạn mạch đó. 

2. Nếu cường độ dòng điện được tính ra có giá trị âm thì chiều dòng điện thực ngược với chiều của dòng điện như giả định và ta chỉ cần đổi chiều dòng điện đã vẽ ở đoạn mạch đó trên sơ đồ. 
3. Nếu suất điện động của nguồn điện chưa biết trên một đoạn mạch tính được có giá trị dương thì vị trí giả định của các cực của nó (bước 1) là phù hợp với thực tế.

4. Nếu suất điện động có giá trị âm thì phải đổi lại vị trí các cực của nguồn.
	· Biện luận dựa trên các định nghĩa về cường độ dòng điện và suất điện động.
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